附表4

水利建设工程项目危险性较大的单项工程清单

项目及标段名称
一、达到一定规模的危险性较大的单项工程	涉及打√	单项工程

名称（部位）
（一）基坑支护、降水工程
开挖深度达到3m（含）~5m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。	（ ）
（二）土方和石方开挖工程
开挖深度达到3m（含）~5m的基坑（槽）的土方和石方开挖工程。	（ ）
（三）模板工程及支撑体系
1.大模板等工具式模板工程。	（ ）
2.混凝土模板支撑工程：搭设高度5（含）~8m的；搭设跨度 10（含）~18m；施工总荷载10（含）~15kN/m2；集中线荷载 10（含）~20kN/m；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。	（ ）
3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。	（ ）
（四）起重吊装及安装拆卸工程
1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10（含）~100kN的起重吊装工程。	（ ）
2.采用起重机械进行安装的工程。	（ ）
3.起重机械设备自身的安装、拆卸。	（ ）
（五）脚手架工程
1.搭设高度24（含）~50m的落地式钢管脚手架工程。	（ ）
2.附着式整体和分片提升脚手架工程。	（ ）
3.悬挑式脚手架工程。	（ ）
4.吊篮脚手架工程。	（ ）
5.自制卸料平台、移动操作平台工程。	（ ）
6.新型及异型脚手架工程。	（ ）
（六）拆除、爆破工程	（ ）
（七）围堰工程	（ ）
（八）水上作业工程	（ ）
（九）沉井工程	（ ）
（十）临时用电工程	（ ）
（十一）其他危险性较大的工程	（ ）
二、超过一定规模的危险性较大的单项工程	涉及打√	单项工程

名称（部位）
（一）深基坑工程
1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	（ ）
2.开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	（ ）
（二）模板工程及支撑体系
1.工具式模板工程：滑模、爬模、飞模工程。	（ ）
2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载 15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。	（ ）
3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700kg以上。	（ ）
（三）起重吊装及安装拆卸工程
1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程。	（ ）
2.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。	（ ）
（四）脚手架工程
1.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。	（ ）
2.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。	（ ）
3.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。	（ ）
（五）拆除、爆破工程
1.采用爆破拆除的工程。	（ ）
2.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。	（ ）
3.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。	（ ）
（六）其它
1.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。	（ ）
2.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。	（ ）
3.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程。	（ ）
其他情况（及附件书面说明）	（ ）
注：工程项目应结合实际填写，没有的项目打“/”，未列入的项目可增加。