附件

广西先进节水技术、工艺和装备推广目录（第二批）

编号	项目名称	项目简介	主要性能指标	适用领域	适用范围	持有单位
1	水稻“浅、湿、露、干”节水灌溉技术	该技术是在水稻“薄、浅、湿、晒”灌溉技术的基础上，根据水稻各生育阶段的生长习性及需水规律，通过调节田间土壤水分，对田间水层及土壤含水率进行更科学精确的管理，减少无效用水，提高水分利用效率和水分生产效率，进一步实现水稻精准用水、增产增效。技术实用性强，操作简单方便。	移栽回青期(浅):田间要保持10~20mm的浅薄水层。

分蘖前期(湿):采用湿润管理，三到五天灌一次10mm以下水层。

分蘖后期(干): 分蘖后期晒田控制无效分蘖，促进根群发育。

拔节孕穗期(浅):田间保持10~20mm的水层。

抽穗扬花期(湿):适宜灌层为 0~10mm。

乳熟期(露):三至五天灌一次跑马水，土壤含水率70%~0mm。

黄熟期(干):采用干干湿湿的灌溉方法，田间落干。	农业节水	农田节水灌溉技术。适用于广西区域内水稻种植。	桂林市农田灌溉试验中心站
2	智鸿·智管家-智慧环保系统平台	该系统平台集成自动控制、物联网、大数据、云计算以及AI(人工智能)等技术，通过接入流量计、传感器等设备，实现对水质、流量等数据的实时监测，关键设备运行参数监控，发现异常即时预警，实现远程监控与快速响应。基于历史用水数据和智能算法，预测未来的用水需求，并据此优化水资源的调度和分配，实现工艺参数的智能调节，根据进水水质水量变化灵活调整处理策略，提高处理效率。利用智能分析与决策支持系统，对采集到的数据进行深入分析，识别污水处理过程中的异常和潜在问题。自动化控制与优化调度污水处理设施的运行参数，提高处理效率和资源利用率，实现节水目标。	实时用水计量监控，管网漏损检测与定位快速准确，用水需求预测与优化调度，数据分析报告提供决策依据，远程控制动态调整供水策略，智能预警与应急响应减少浪费。

比常规的PLC控制系统节省70%设备费用，吨水能耗降低30%以上。	城镇生活节水	用水计量与监控。适用于大型公共建筑（酒店、商场）、产业园区、学校等。	广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司
3	组合生物反应器双膜式内循环污水处理装置	该装置结合了生物膜反应器与膜分离技术，利用膜的高效分离特性截留活性污泥和悬浮物，强化生化反应，提高污水处理效果。工艺设备结构紧凑，处理效率高，产生剩余污泥量少，实现污水处理的集约化与模块化，大大减少了土地资源的使用，降低了建设和运营成本。其独特的膜分离机制确保了出水水质的稳定性，并维持高效活性污泥和较高的硝化效率，增强了有机物的去除效果，显著提高了对氨氮等污染物的去除率。通过膜技术的深度处理，将污水转化为再生水，出水能够满足城镇污水严格的排放标准及实现资源化利用。	集成生物膜反应器、膜分离技术、AI人工智能技术等。采用加强型中空纤维膜，使用寿命达8年以上。实施AI运行控制策略，吨水能耗降低30%以上。	非常规水源开发利用	再生水。适用于分散式污水处理场景，尤其适合乡镇、农村等区域，可处理生活污水及部分工业废水，	广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司
4	一体化超滤膜净水设备	该设备集成超滤膜+消毒两个模块，采用亲水性丙烯酸接枝改性的超滤膜，亲水性强，机械强度好，有效截留氨氮、悬浮固体、细菌和病毒等有害物质，具有出水水质优，抗污染性强，运行周期长，安装便捷，占地面积小，自动化清洗的优势。依托智能远程监控系统实现装备管理的信息化和自动化，显著降低运行管理成本。有效降低水中浑浊度、氨氮、粪大肠杆菌和色度指标，稳定产出符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的优质饮用水。	膜通量：865L/（m2·h）

截留相对分子量：500000

平均孔径：38nm

截留率：99%

孔隙率：>60%

平均断裂拉伸强度：0.95cN/dtex

有效膜面积：8m3

使用寿命：3年	城镇生活节水	生活节水器具及设备。适用于市政供水、农村分散式饮用水处理及小区二次供水处理。	广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司
5	高盐废水资源循环利用集成技术	该技术从高盐废水资源循环利用的预处理、浓缩分盐和结晶过程关键节点出发，开发了高效预处理、臭氧催化及电氧化、高性能分离膜组件、多种浓缩及分盐耦合工艺、双极膜制酸碱工艺，形成了“预处理+膜浓缩分盐+双极膜制酸碱+结晶”高盐废水资源循环利用技术，水回用率大于95%，盐回收率大于90%，回收盐品质高，解决了困扰高盐废水处理的问题，形成高效、成熟、稳定的高盐废水资源循环利用技术及装置。	水回收率大于95％

盐回收率大于90％

回收氯化钠超过精制干盐二级标准且TOC含量小于10ppm（饱和盐溶液），硫酸钠超过工业硫酸钠I类一等品标准。膜元件在混盐测试条件下对二价阴离子的脱盐率高达99.7%，对一价阴离子达到负截留。	工业节水	共性通用技术。适用于石化、煤化工、氯碱、纺织印染、电力、制药、冶炼等行业高盐废水处理。	中化商务有限公司广西分公司、杭州水处理技术研究开发中心有限公司
6	新质零碳膜净水技术及装备	该技术及装备是基于膜孔均匀、抗污染、亲水性好、负载晶种的平板膜及柔性平板膜组器，采用短流程净化工艺以及长周期、低水量反洗工艺，实现膜系统的强节水、耐冲击、零能耗、零药耗及轻运维。新质零碳膜净水装备的除浊效果与常规超滤膜系统相当，但是由于其具备无需预处理、反洗周期长、无需气洗和化学清洗、建设成本低、运行能耗低等特征，与超滤膜相比，具有显著的技术和经济优势。新质零碳膜净水技术及装备可解决农村供水工艺耗水大、水易浑浊、清洗频繁、运维难等问题和保障农村供水的安全性和可靠性。	出水浊度：≤0.2NTU

过滤精度：0.45μm

通量：≥15L/m2•h

产水率：≥98%

维护周期：≥1月

膜寿命：≥5年	城镇生活节水	生活节水器具及设备。适用于农村散户供水、农村单村供水站和乡镇级集中供水水厂等建设用地紧张的中小型水厂。	中化商务有限公司广西分公司、杭州水处理技术研究开发中心有限公司
7	优倍浮（UBEF）上流式生物强化滤池	该技术针对传统重质反硝化滤池在运行过程中，滤料板结、滤头堵塞等诸多技术难题，以及城镇污水及工业废水深度脱氮、废水回用需求，采用升流式生物强化滤池为基本设备构型，通过优化轻质微生物载体及其滤层上升流场调控，构建多级孔亲水介质诱导脱氮微生物的有序集聚，实现载体内多途径微生物脱氮耦合作用，形成高效生物脱氮流化床关键技术及核心装备。具有处理效果好、占地面积小、反洗水量少、年维护性耗水少、标准化设计、产泥量小、维护方便、智能操控等优势。	总氮去除率≥85%

出水总氮≤8mg/L

经处理并消毒的废水符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准。	工业节水	共性通用技术。适用于垃圾渗滤液、畜禽养殖废水、污泥水解发酵液、市政、工业废水二沉池出水、黑臭水体的深度处理及中水回用。	广西博世科环保科技股份有限公司
8	基于智能水肥一体化技术的智慧农业节水解决方案	该技术核心在于通过物联网传感器实时监测土壤墒情、气象数据、作物生长状况，结合AI算法和作物需水模型，精准计算并自动控制水肥的施用量与时间。主要特点:1.精准高效:自动化、智能化控制，减少人为干预，精准匹配作物需水需肥规律。2.节水节肥:显著减少水资源和肥料的浪费，一般可节水30%-50%，节肥20%-40%。3.操作便捷:可通过手机APP、电脑端远程监控与调控管理方便。4.数据驱动:积累作物生长数据，持续优化灌溉策略。应用范围:适用于各类农田、果园、蔬菜大棚、茶园等农业灌溉场景。解决的问题:解决了传统灌溉方式粗放、水资源浪费严重、肥效利用率低等问题，提高了农业水资源利用效率，降低了生产成本。	通过农场平台以下功能：

基于作物需水情况自动轮灌灌溉；基于作物需水情况手动操作执行灌溉作业；对系统所辖设备进行管理；以图表形式展示指定设备灌溉时长；记录施肥详情，包含名称、时间、类型、施肥方法等。	农业节水	智慧灌溉技术。适用于水果种植园、蔬菜种植园、甘蔗、水稻等各类农业灌溉场景。	捷佳润科技集团股份有限公司
9	换热管清洗机	该高压水射流自动清洗设备，不需工人进行操作水枪，可进行自动清洗。采用先进的控制系统，自动控制高压水枪及行走机构，可智能移位、对孔，完全实现自动化清洗，清洗压力可从原来100MPa提高到160MPa,清洗流量从原来80L/min降至50L/min，节水30%以上，系统还采用变频自动调压代替传统溢流调压阀，避免调压溢流浪费，也可节水15%左右，系统的快速换位及匀速清洗的先进功能也可进一步提高清洗效率及节约用水。实现了列管式换热器清洗全自动化、智能化的产品，具有自动清堵，清洗压力、速度自动控制等先进功能，清洗效率大大提高，节水效果显著。	清洗压力：0-160MPa

清洗深度：0-20m

清洗速度：0.5-10s/m	工业节水	适用于列管式换热管，高压水射流自动清洗。可在糖厂、纸浆厂、氧化铝厂、化工厂、火电厂等场景应用。	柳州联盟通管设备制造有限公司