桂水审批〔2024〕102号

自治区水利厅关于崇左市

城区生态水系修复工程取水许可的批复

崇左市水利投资有限责任公司：

你公司报来崇左市城区生态水系修复工程（项目代码：2019-451402-76-01-003939）取水许可申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》等相关规定，现提出取水许可批复意见如下。

一、崇左市城区生态水系修复工程项目位于广西崇左市，主要涉及崇左市太平镇、江州镇及濑湍镇三个镇区，包括河湖湿地修复连通工程、滨水生态修复工程、智慧水系管理系统和能力建设等。其中，河湖湿地修复连通工程包括河道防洪排涝生态治理、湖泊湿地修复工程、河湖水系连通工程、水质改善工程；滨水生态修复工程包括滨水绿带生态涵养工程和滨水公共共享空间建设；智慧水系管理系统包括进行自动化控制系统、信息采集系统、崇左水连通工程综合监控管理平台等内容建设；能力建设主要包括进行项目管理、咨询、培训、后期运维等能力建设。项目建设符合国家产业政策和地方相关规划要求，同意在左江、响水河、那渠河及中水取地表水。

二、基本同意项目取水方案

（一）施工期取水方案

施工期取水方案。施工期采用自抽式供水，施工期6年，共计69个月（含已开工部分），用水主要包括施工机械冲洗用水、成品养护、石料冲洗等及生活用水。生产用水量高峰时段约达240m3/d，年均用水8.76万m3，施工期生产用水总量约为50.37万m3，生活用水使用周边自来水。

（二）运行期取水方案

项目运行期取水涉及左江、响水河、那渠河及中水，那渠河水源利用属于河流内部水量调度，中水为回用水，二者不需进行取水审批。那渠河引水工程为自流引水，取水口坐标为北纬22°21'10.4"，东经107°22'55.1"。中水利用工程对新寨、濑湍污水处理厂尾水进一步处理后中水进行利用，取水口位置位于新寨污水处理厂尾水出口小型泵站提水，坐标为北纬22°24'56"，东经107°26'27"。左江和响水河两个取水口均为地表水源，主要用于生态环境补水，年取水量1169.6万m3。左江取水量为1107.1万m3，形式是泵站提水，取水口坐标为北纬22°20'30.4"，东经107°16'06.4"，项目自左江牛仔滩南岸电灌总站提水，提水能力2.8m3/s，单泵提水流量0.35m3/s。响水河年取水量为62.5万m3，形式是泵站提水，取水口坐标为北纬22°27'8"，东经107°32'8"，新建小型泵站提水能力0.12m3/s，扬程50m，新建引水管道总长3.1km。同意崇左市城区生态水系修复工程运行期从左江年取水量1107.1万m3、响水河年取水量为62.5万m3，共计年取水量1169.6万m3。

三、项目左江牛仔滩南岸电灌总站和响水河抽水泵站多年平均流量分别为560m3/s、2.17m3/s，P=85%年平均流量分别为357m3/s、1.25m3/s，本项目左江引水规模为1.28m3/s，需水最大流量为1.67m3/s，需水量占来水量比例非常小，水量满足要求，响水河提水规模为0.12m3/s，项目取水水量可靠。项目用水主要为生态用水，左江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II~Ⅲ类标准，响水河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，新寨、濑湍污水处理站尾水经湿地处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，可以满足项目取水水质要求。项目左江取水点位于牛仔滩南岸电灌总站，所在水功能区为左江崇左饮用水源区，响水河取水点为响水河提水泵站，所在水功能区为客兰河濑湍工业、农业用水区，取水口所在河段河床较稳定，取水口位置布设基本合理。

四、项目运行期取水对论证范围内的水资源状况、水功能区、水生态系统、左江佛耳丽蚌自然保护区、江州镇莲花井水源饮用水源保护区、金凤湖（原烂湴水库）饮用水水源地及其他取用水户的影响很小。本项目用水不侵占取水河段的生态用水，左江85%保证率年提水量为1107.1万m3，占左江生态径流量17.7亿m3的比例为0.63%；响水河提水泵站85%保证率年提水量为62.5万m3，占响水河抽水泵站断面（区间）生态径流量684万m3的比例为9.1%。本项目取水量占所在取水河道的生态流量比例很小，且用水不侵占生态用水，对生态流量没有影响。

五、施工期退水包括施工期生活、生产用水退水，施工期生活区的生活污水经临时化粪池处理后再经吸污车就近运送至江南或濑湍污水处理厂处理，施工废水通过临时沉淀池处理后用于场地洒水降尘和施工回用水，不排入地表水体。运行期退水为工程本身的退水及生活退水，那渠河水口湖退水口最大年退水量约为131.3万m3，左江金凤河退水口最大年退水量约为975.88万m3，左江沙瓦河退水口最大年退水量约为62.58万m3，项目运行期退水沿途有截污、污水处理站、生态湿地等各项水质改善工程。项目退水对水功能区、水生态、其他用水户影响不大。

六、项目建设时，请按照国家和自治区有关规定在取水口安装符合水资源监控设备技术要求的取水计量设施。计量设施投入使用后，应定期检定或者核准，保证设施正常使用和量值的准确可靠。

七、特殊情况下，你单位应当服从自治区及当地水行政主管部门依法做出的取水限制决定。

八、取水工程建成并试运行满30日的，请根据《自治区水利厅关于印发广西取水工程或者设施验收办法的通知》（桂水规范〔2019〕6号）的要求，将取水工程或者设施验收申请函、取水工程或者设施的自查报告（包括取水工程的建设和试运行情况、取水计量设施安装运行情况、计量设施认证及检定或核准情况、取用水记录、节水设施的建设和试运行情况、试运行期间的取水水质监测结果）等相关材料报送我厅，经验收合格核发取水许可证后方可正式取水。工程取水后按规定缴纳水资源费。

九、本项目的取水许可申请书批准编号为：（桂）申字〔2024〕第00007号。

十、取水申请批准后3年内，取水工程未开工建设，或项目未取得审批、核准的，取水申请批准文件自行失效。取水事项有较大变更的，建设单位应当重新进行建设项目水资源论证，并重新申请取水许可。

广西壮族自治区水利厅

2024年10月10日

（此件公开发布）

抄送：崇左市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室 2024年10月12日印发