**安全知识考试复习题库**

**一、单项选择题**

1、（ ）对建设工程项目的安全施工负责。

A、专职安全管理人员 B、工程项目技术负责人 C、项目负责人 D、施工单位负责人

答案：C

2、（ ）不是一种独立、完整的行政处罚程序。

A、简易程序 B、普通程序 C、听证程序 D、执行程序

答案：C

3、 ( ）是安全管理体制的基础，也是安全生产管理工作的出发点和落脚点。

A、政府统一领导 B、部门依法监督管理 C、企业全面负责 D、群众监督参与

答案：C

4、（ ）是安全生产方针的核心。

A、安全第一 B、科学发展 C、预防为主 D、综合治理

答案：C

5、S1水准仪的观测精度要比（ ） S3水准仪。

A、高于 B、接近于 C、低于 D、等于

答案：A

6、 ( )能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A、力矩限制器 B、吊钩保险 C、行程限制器 D、幅度限制器

答案：A

7、 ( )能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A、力矩限制器 B、超高限制器 C、吊钩保险 D、钢丝绳防脱槽装置

答案：D

8、 ( )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A、力矩限制器 B、超高限制器 C、吊钩保险 D、钢丝绳防脱槽装置

答案：C

9、弃土下方和滚石危及范围内的道路或可能有人接近的区域，应设( )和专人警戒，作业过程中坡下严禁通行。

A、安全标语 B、提示标志 C、警告标志 D、安民告示

答案：C

10、冬季施工中，混凝土的入模温度除满足热工计算要求外，一般以( )为好。

A、5℃～15℃ B、15℃～25℃ C、25℃～35℃ D、35℃～45℃

答案：B

1. （ ）都有义务保护水环境，并有权对污染损害水环境的行为进行检举。
2. 任何单位 B、任何个人 C、任何单位和个人 D、任何组织

答案：C

12、（ ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A、安全检查制度 B、安全技术交底制度 C、安全教育制度 D、安全生产责任制度

答案：D

13、（ ）是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。

1. 《建设工程安全生产管理条例》 B、《安全生产许可证条例》 C、《建筑法》 D、《安全生产法》

答案：A

14、（ ）是组织工程施工的纲领性文件，是保证安全生产的基础。

1. 安全技术交底 B、施工组织设计 C、安全操作规程 D、企业规章制度

答案：B

15、（ ）在工程开工前，应按规定向水利工程监督机构办理工程质量监督手续。在工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对质量的监督管理。

1. 项目法人 B、承包单位 C、设计单位 D、监理单位

答案：A

16、（ ）主要用来夹紧钢丝绳末端或将两根钢丝绳固定在一起。

A、卡环 B、绳夹 C、吊钩 D、吊环

答案：B

1. “三同时”不包括（ ）。
2. 同时设计 B、同时策划 C、同时施工 D、同时投入使用

答案：B

1. 《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（ ）在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。
2. 职工食堂 B、员工宿舍 C、职工俱乐部 D、卫生保健室

答案：B

1. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。
2. 安全宣传标语 B、安全宣教挂图 C、安全警示标志 D、登记备案标志

答案：C

1. 《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ ）证书，方可上岗作业。
2. 操作资格 B、许可 C、安全 D、岗位

答案：A

1. 《安全生产法》规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（ ）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职”。
2. 有关主管部门 B、建设部 C、国家安全生产监督局 D、国家经济贸易委员会

答案：A

1. 《广西壮族自治区安全生产条例》属于（ ）。
2. 法律 B、地方性法规 C、地方政府规章 D、行政法规

答案：B

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。
2. 专职安全生产管理人员 B、工程项目技术人员 C、工程项目施工员 D、项目负责人

答案：A

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制( )。
2. 单项工程施工组织设计 B、安全施工方案 C、专项施工方案 D、施工组织设计

答案：C

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。
2. 绘制简图 B、拍照或者录像 C、做出书面标记 D、做出标记和书面记录

答案：D

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位( )依法对本单位的安全生产工作全面负责。
2. 主要负责人 B、董事长 C、分管安全生产的负责人 D、总经理

答案：A

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，( )报告生产安全事故。
2. 及时、如实 B、调查清楚后 C、准时、真实 D、及时、全面

答案：A

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经( )考核合格后方可任职。”
2. 建设部 B、建设行政主管部门或者其他有关部门 C、安全生产综合管理部门 D、劳动和社会保障部门

答案：B

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人.项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（ ）。
2. 民事责任 B、行政责任 C、刑事责任 D、赔偿责任

答案：C

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。
2. 负有安全生产监督管理职责的部门 B、建设行政主管部门 C、劳动部门 D、负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

答案：D

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ）。
2. 安全技术交底 B、安全验算结果 C、安全技术措施 D、安全施工措施

答案：B

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A、劳动防护用品 B、安全防护用具和安全防护服装 C、安全防护用品 D、个人防护用品答案：B

33、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ ）。

A、专项技术方案 B、安全专项方案 C、施工现场临时用电方案 D、安全施工措施

答案：C

34、《建设工程安全生产管理条例》自（ ）开始施行。

A、37949 B、37956 C、37987 D、38018

答案：D

1. 《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑（ ），不得违章指挥或者违章作业。
2. 行业安全规章、规程 B、企业安全规章、规程 C、标准规范 D、规章制度

答案：A

1. 《建筑法》规定：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。
2. 操作规范 B、技术标准 C、规章制度 D、安全技术措施

答案：D

1. 《脚手架工程》 DGJ32/J37—2006规定：脚手架的搭设高度超过设计或规范限值时，必须（ ）。
2. 采用杆件的脚手架下部应用双立杆 B、在架高30m以上采用部分卸载或分段全部卸载措施 C、采用挑、挂、吊脚手架或附着升降脚手架 D、以上三者

答案：D

1. 《劳动法》第三条规定，劳动者应履行执行劳动安全卫生规程等（ ）义务。
2. 五项 B、六项 C、七项 D、八项

答案：A

1. 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院令第75号）规定，因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由（ ）按照国家有关规定，对企业负责人和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
2. 企业主管部门或者企业 B、安全生产综合管理部门 C、劳动与社会保障部门 D、企业主管部门

答案：A

1. 《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒死亡)或负伤后在( )天内死亡的事故。

A、7 B、15 C、20 D、30

答案：D

1. 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（）的检验检测机构监督检验合格。
2. 有相应资质 B、建设行政主管部门 C、质量技术监督部门 D、安全生产监督管理部门

答案：A

1. 《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ ）。
2. 审批手续 B、许可手续 C、保险手续 D、备案手续

答案：A

1. 《消防法》规定，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行具有（ ）等火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。
2. 木工 B、电焊、气焊 C、油漆 D、使用喷灯

答案：B

1. 《刑法》规定，工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对（ ），处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
2. 法定代表人 B、直接责任人员 C、监督管理人员 D、工程项目负责人

答案：B

1. 《刑法》规定，工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处（ ）有期徒刑。

A、三年以上五年以下 B、三年以上七年以下 C、三年以上十年以下 D、五年以上十年以下答案：B

46、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处（ ）。

A、罚款 B、行政处罚 C、罚金 D、民事赔偿

答案：C

47、DS1水准仪的观测精度要比（ ）DS3水准仪。

1. 高于 B、接近于 C、低于 D、等于

答案：A

48、安全标志“禁止抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”分别属于（ ）。

1. 警告标志、禁止标志、指令标志 B、禁止标志、指令标志、警告标志 C、禁止标志、指令标志、提示标志 D、禁止标志、警告标志、指令标志

答案：D

49、安全目标的措施体系是安全目标实现的（ ）

1. 目的 B、保证 C、原则 D、前提

答案：B

50、安全生产管理是企业的第（ ）管理。

1. 四 B、三 C、二 D、一

答案：D

51、安全生产管理是实现安全生产的重要（ ）。

1. 作用 B、保证 C、依据 D、措施

答案：B

52、安全生产条件的特征除“安全生产条件绝大多数是属于人的安全行为因素”特征外，还有许多特征，具体归纳为（ ）特征。

A、4个 B、5个 C、6个 D、7个

答案：D

53、安全生产许可证有效期为（ ）年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3，1 B、2，2 C、3，3 D、2，1

答案：C

54、安全生产证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）向原安全生产许可证颁发机关办理延期手续。

A、10天 B、15 C、30天 D、3个月

答案：D

55、安全是（ ）。

1. 没有危险的状态 B、没有事故的状态 C、舒适的状态 D、生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

答案：D

56、安装电梯井内墙模前，必须于板底下（ ）满铺1层脚手板。

A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm

答案：D

57、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)的规定，事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和( )。

1. 没有安全操作规程或不健全 B、人的不安全行为 C、劳动组织不合理 D、对现场工作缺乏检查或指导错误

答案：B

58、按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（ ）进行论证、审查。A、专家 B、监理工程师 C、施工单位技术人员 D、专业监理工程师

答案：A

59、按照建设部的有关规定，高度超过（ ）的落地式钢管脚手架工程应当编制专项施工方案。

A、20m B、24m C、30m D、50m

答案：B

60、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A、3m（含3m） B、5m C、5m（含5m） D、8m

答案：C

61、按照我国目前的划分标准，重大伤亡事故是指（ ）。

1. 一次死亡1至2人的事故 B、一次死亡3至9人的事故 C、一次死亡10人以上30人以下的事故 D、一次死亡30人以上的事故

答案：C

62、按照有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织( )进行论证、审查。

1. 专家 B、监理工程师 C、施工单位技术人员 D、专业监理工程师

答案：A

63、编制工程项目顶管施工组织设计方案，其中必须制订有针对性、实效性的（ ）。

A、施工技术指标 B、施工进度计划 C、节约材料措施 D、安全技术措施和专项方案

答案：D

64、材料体积内被固定物质所充实的程度称为材料的（ ）。

1. 孔隙率 B、密实度 C、填充率 D、

答案：B

65、采用机械挖土，坑底应保留( ) mm厚基土，用人工挖除整平，并防止坑底土体扰动。A、100～150 B、200～300 C、350～400 D、400～450

答案：B

66、采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ ）。

A、200mm处 B、250mm处 C、300mm处 D、350mm处

答案：A

67、采用人工开挖土方当临近设计高程时，应留出保留层等上部结构施工时，再予（ ）挖除。

1. 正铲 B、反铲 C、抓铲 D、人工

答案：D

68、拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订( )协议，明确双方的安全管理责任。

1. 质量 B、安全生产管理 C、资金拨付 D、施工进度

答案：B

69、拆除施工严禁( )作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

1. 高处 B、混合 C、立体交叉 D、多工种

答案：C

70、拆除作业人员必须配备相应的( )用品，并正确使用。

1. 防毒 B、安全 C、防护 D、个人劳动保护

答案：D

71、成本控制一般分为（ ）。

1. 预算成本，实际成本 B、计划成本，实际成本 C、预算成本，计划成本，实际成本D、预算成本，计划成本

答案：C

72、除国务院建设行政主管部门确定的（ ）外，建设工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证。

1. 大型项目 B、限额以下的小型项目 C、中型项目 D、新建项目

答案：B

73、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特殊作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。

A、三级教育 B、专门的安全作业培训 C、安全常识培训 D、安全技术交底答案：B

74、大体积混凝土的基础约束裂缝产生在（ ）。

A、前期 B、中期 C、后期 D、温升期

答案：C

1. 单代号网络图中，节点表示（ ）。
2. 工作 B、逻辑关系 C、时间消耗 D、工作的开始或结束

答案：A

1. 单位工程完工验收由（ ）主持。

A、竣工验收主持单位或其委托单位 B、项目法人 C、质量监督部门 D、监理单位答案：B

77、当层间高度大于5m时，采用多层立拄支模时，支架的横垫板应平整，支柱应垂直，上下支柱应在同一竖向中线上，且支柱不得超过（ ）层。

A、1 B、4 C、3 D、2

答案：D

78、当河床宽阔，流量较大，工期较长，并有通航要求时，宜采用（ ）。

1. 全段围堰法导流 B、分段围堰法导流 C、基坑淹没法导流 D、河床外导流

答案：B

79、当需要测设的点位与已知控制点相距较远或不便于量距时，可采用（ ）。

1. 直角坐标法 B、极坐标法 C、角度交会法 D、距离交会法

答案：C

80、堤防工程竣工验收前，项目法人应委托省级以上水行政主管部门认定的水利工程（ ）对工程质量进行一次抽检。工程质量抽检所需费用由项目法人列资。

1. 实验室 B、质量监督机构 C、质量检测单位 D、水行政主管部门

答案：C

81、吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于( )吊点。

A、1个 B、2个 C、4个 D、6个

答案：B

82、对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目总体安全技术保证计划外，还必须制定（ ）的安全施工措施。

1. 单项工程或单位工程 B、单位工程或分部分项工程 C、单位工程或分部工程 D、分部工程或分项工程

答案：D

83、对结构施工图的基本要求是：图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范，能很好地表达设计意图，并与( )一致。

1. 构件图 B、方案 C、图谱 D、计算书

答案：D

84、对施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于（ ）的模板支撑系统，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A、8kN/m B、10kN/m C、15kN/m D、20kN/m

答案：C

85、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ ），或跨度超过18m的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A、5m B、8m C、10m D、12m

答案：B

86、对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，省级建设行政主管部门不予受理，该企业（ ）之内不得再次申请安全生产许可证。

A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、1年

答案：D

87、对于直径较大，断面不平整宜采用对焊的工艺为（ ）。

A、连续闪光 B、预热—连续闪光 C、闪光—预热—闪光 D、预热—闪光—闪光

答案：C

88、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置，应分别由接地极处引接，不得( )。

A、焊接 B、并联 C、串联 D、联接

答案：C

1. 防水材料的种类：防水卷材、防水涂料、( )。

A、防水混凝土 B、防渗混凝土 C、防水挡板 D、嵌缝材料

答案：D

1. 防汛抗洪工作实行各级人民政府（ ），统一指挥、分级分部门负责。
2. 全员负责制 B、集体负责制 C、行政首长负责制 D、一把手负责制

答案：C

1. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担( )责任。
2. 全部 B、连带 C、主要 D、部分

答案：C

1. 粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例称为材料的（ ）。A、孔隙率 B、密实度 C、填充率 D、空隙率

答案：D

1. 风力在( )级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A、4 B、5 C、6 D、7

答案：A

1. 负有安全生产监督管理职责的职能部门，发现已经审批的生产经营单位不再具备安全生产条件的，应当（ ）。
2. 撤销原批准 B、吊销营业执照 C、停业整改 D、停产

答案：A

1. 钢板桩格型围堰适用于岩石地基或在混凝土基座上建造，也可用于软基，其最大挡水水头应不大于（ ）m。

A、15 B、20 C、30 D、50

答案：C

1. 钢管的支架立拄为群拄架时，其高宽比若大于（ ）时，就应架设抛撑或揽风绳来保证该方向的稳定。

A、4 B、5 C、5.5 D、6

答案：B

1. 钢筋混凝土属于（ ）。

A、无机非金属材料 B、金属材料 C、复合材料 D、有机质材料答案：C

98、钢筋冷加工后硬度提高（ ）。

A、强度提高 B、强度降低 C、塑性提高 D、塑性降低

答案：D

99、钢筋冷拉应力控制法的实质是（ ）。

1. 仅控制冷拉应力 B、控制冷拉应力，又控制冷拉率限值 C、最大冷拉率控制 D、最大应力控制

答案：B

100、钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于( )时，应采用套管或夹具。

A、150mm B、200mm C、400mm D、500mm

答案：C

101、钢筋弯曲90度其下料调整长度应减少（ ）倍钢筋直径。

A、0.5 B、1 C、2 D、2.5

答案：C

102、钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设( )的一侧站人。

1. 防护装置 B、漏电保护器 C、固定销 D、活动销

答案：C

103、钢筋弯曲机在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴( )。

1. 绝缘手套 B、胸罩 C、防护镜 D、严禁站人

答案：C

104、钢模板的宽度以（ ）mm进级，长度以（）mm进级，其规格和型号已做到标准化、系列化。

A、25100 B、50150 C、25,50 D、50100

答案：B

105、钢丝绳的安全系数是（ ）

1. 钢丝绳破断拉力与允许拉力的比 B、钢丝绳允许拉力与破断拉力的比 C、钢丝的破断拉力与允许拉力的比 D、钢丝允许拉力与破断拉力的比

答案：A

106、钢丝绳在卷筒上缠绕时，应( )。

1. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝 B、逐圈排列，不可以错叠但可离缝 C、逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝 D、随意排列，但不能错叠

答案：A

107、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ ）。

1. 禁止、指令、警告和提示 B、指令、禁止、警告和提示 C、禁止、警告、指令和提示 D、提示、禁止、警告和指令

答案：C

108、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起至多（ ）日内，按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、7 B、15 C、30 D、40

答案：C

109、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

1. 建设单位 B、工程监理单位 C、设计单位 D、施工单位

答案：B

110、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ）措施，并由专业技术人员现场监督。

1. 安全施工 B、质量保证 C、安装安全 D、人员安全

答案：A

111、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由（ ）现场监督。

1. 施工技术负责人 B、项目负责人 C、专业技术人员 D、监理工程师

答案：C

112、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。

1. 产品型式检验报告 B、产品登记备案证明 C、产品使用说明书 D、检测合格证明

答案：D

113、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

1. 安全生产法 B、安全技术规程 C、工程建设强制性标准 D、建筑安全生产监督管理规定

答案：C

114、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，进入施工现场进行施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施检验检测的检验检测机构，必须具有（ ）。

1. 专业资质 B、综合安全监督管理部门核准的资质 C、施工总承包资质 D、起重设备安装工程专业承包企业资质

答案：A

115、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（ ）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。A、危险源和重点部位 B、重点部位和环节 C、关键部位和危险源 D、危险部位和环节 答案：B

116、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由( )承担。

1. 具有塔机拆装许可证的单位 B、质量技术监督部门核准的单位 C、具有相应资质的单位 D、综合安全监督管理部门核准的单位

答案：C

117、根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（ ）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

1. 单位负责人 B、勘察人，设计人 C、注册执业人员 D、项目负责人

答案：C

118、根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第87号)和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备( )。

1. 特种设备安装改造维修许可证 B、起重设备安装工程专业承包资质 C、塔式起重机拆装许可证 D、起重机械安装许可证

答案：B

119、根据《水法》规定，在行洪河道滩地建商业用房属于（ ）。

1. 禁止性规定 B、非禁止性规定 C、限制性规定 D、非限制性规定

答案：A

120、根据《水利工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、横板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（ ）。

1. 检查 B、验收 C、审定 D、核实

答案：B

121、根据《水利工程施工合同文件》（2009），保留金在完工证书颁发后（ ）以内退还一半。

A、14天 B、28天 C、15个工作日 D、30个工作日

答案：D

122、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)的规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每( )一次。

A、1年 B、2年 C、3年 D、4年

答案：B

123、根据建设部的有关规定，施工单位（ ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

1. 转岗 B、新入场 C、变换工种 D、从事特种作业

答案：B

124、根据建设部的有关规定，施工单位新入场的工人，必须接受（ ）培训教育，经考核合格后，方能上岗。

1. 三级安全 B、新技术、新工艺、新设备、新材料 C、专门的技术作业 D、特种作业答案：A

125、根据水利部的有关规定，水利建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核内容包括（ ）。

A、安全生产知识和法律法规知识 B、安全生产知识和管理能力 C、法律法规知识和管理能力 D、安全生产知识和安全生产业绩

答案：B

1. 根据有关规定，施工单位（ ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。
2. 转岗 B、新入场 C、变换工种 D、从事特种作业

答案：B

1. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（ ）责任。
2. 全部 B、连带 C、监理 D、主要

答案：C

1. 工程监理单位转让监理业务的，情节严重的（ ）。
2. 停业整顿 B、吊销资质证书 C、降低资质等级 D、说明非法

答案：B

1. 工程施工期间使用的建筑物称为（ ）。
2. 临时性建筑物 B、次要水工建筑物 C、主要水工建筑物 D、永久性建筑物

答案：A

1. 工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由（ ）负责统计上报
2. 工程监理单位 B、分包单位 C、总承包单位 D、建设单位

答案：C

1. 工程资料是指在水利水电工程建设过程中形成并收集汇编的各种形式的信息记录，是水利水电工程建设过程的（ ）反应。
2. 真实 B、系统 C、及时 D、

答案：A

1. 拱圈砌筑先后顺序是（ ）。
2. 先砌角，后砌拱顶，最后砌其余各段 B、先砌角，后砌拱跨1/4拱顶处，最后砌其余各段 C、先砌拱角，拱顶， 1/4拱顶处，最后砌其余各段 D、先砌拱角，后砌拱顶

答案：C

1. 骨料筛分的质量控制标准要求：逊径率小于（ ）。

A、0.05 B、0.1 C、0.15 D、0.2

答案：B

1. 固结灌浆压力一般控制在（ ）Mpa。

A、0.2 B、0.3 C、0.3～0.5 D、0.6

答案：C

1. 关于钢筋冷加工下面说法正确的是（ ）。
2. 水工结构的非预应力可采用冷拉钢筋 B、钢筋冷拉通常采用单控制冷拉法 C、钢筋冷拔强度提高，塑性也提高 D、钢筋冷加工后硬度提高，而塑性降低

答案：D

1. 关于模板的拆除，以下说法不正确的是（ ）。
2. 拆模顺序：一般应先支的先拆，后支的后拆 B、先拆除非承重部分，后拆除承重部分C、重大、复杂的模板拆除应有拆除方案 D、不承重的侧模板的拆除，应在保证混凝土表面及棱角不因拆模而损坏时方后拆

答案：A

1. 国家实行排污（ ）。
2. 批准制度 B、审核制度 C、核准制度 D、许可制度

答案：D

1. 行政处罚的管辖是指（ ）对违法案件实施行政处罚的权限分工。
2. 企业之间 B、行政机关之间 C、行政机关与事业单位之间 D、行政事业单位之间

答案：B

1. 行政法规和省级地方性法规的法律效力关系为：（ ）。
2. 没有关系 B、两者法律效力相同 C、前者的法律效力高于后者 D、前者的法律效力低于后者

答案：C

1. 行政规章是指特定的行政机关根据法律和法规的规定，如（ ）。
2. 《建筑工程施工许可管理办法》 B、《中华人民共和国建筑法》 C、《中华人民共和国安全生产法》 D、以上三者

答案：A

1. 河床狭窄、水深、流急难于实现分期导流的地方常采用（ ）导流。
2. 明渠 B、全段围堰法 C、分段围堰法 D、导管

答案：B

1. 混凝土防渗墙施工中，混凝土的浇筑在清孔换浆后（ ）小时内必须开始。

A、1h B、2h C、3h D、4h

答案：D

1. 混凝土防渗墙造孔完毕后，清孔换浆要求孔底淤积厚度不大于（ ）。

A、10 B、15 C、20 D、25

答案：A

1. 混凝土入仓铺料多用（ ）。
2. 平浇法 B、薄层浇筑 C、通仓浇筑 D、阶梯浇筑

答案：A

1. 混凝土应具有一定的抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗冲耐磨性、抗风化性、抗碳化性等，统称为混凝土（ ）。
2. 和易性 B、耐久性 C、保水性 D、流动性

答案：B

1. 混凝土中粗骨料粒径经大小还受结构截面尺寸限制，最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的（ ）。
2. 四分之一 B、二分之一 C、四分之三 D、五分之一

答案：D

1. 基坑(槽)上口堆放模板为( )以外。

A、2m B、1m C、2.5m D、0.8m

答案：B

1. 基坑排水下列说法正确的是（ ）。
2. 初期排水选择大容量高水头水泵 B、经常性排水选择小容量，高水头水泵 C、初期排水选择小容量高水头水泵 D、经常性排水选择大容量，高水头水泵

答案：B

1. 基坑四周及栈桥临空面必须设置防护栏杆，栏杆高度不应低于( )m，并且不得擅自拆除、破坏防护栏杆。

A、1 B、1.2 C、1.5 D、1.6

答案：B

1. 架子工作业时必须戴安全帽，系安全带，穿( )。
2. 胶水鞋 B、硬底鞋 C、口罩 D、软底鞋

答案：D

1. 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对（ ）负责。
2. 生产厂家 B、建设单位 C、检测设备 D、检测结果

答案：D

1. 建设单位拆除（ ）以上的房屋建筑的，应当持有关文件，向工程所在地设区的市、县（市）建设行政主管部门办理安全监督手续。
2. 一层或者一层 B、二层或者二层 C、三层或者三层 D、四层或者四层

答案：B

1. 建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
2. 专职安全生产管理人员 B、负责项目管理的技术人员 C、负责项目管理的安全生产管理人员 D、项目负责人

答案：B

1. 建设工程施工质量计划的编制主体是( )。

A、业主 B、监理单位 C、施工承包企业 D、设计单位

答案：C

1. 建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给（ ）具体实施。
2. 建设单位 B、建设工程安全监督机构 C、工程监理单位 D、施工总承包单位

答案：B

1. 建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、( )三种。
2. 人力拆除 B、工具拆除 C、爆炸拆除 D、爆破拆除

答案：D

1. 建筑结构上的荷载分类:永久荷载、可变荷载、( )等。
2. 屋面活荷载 B、风荷载 C、雪荷载 D、偶然荷载

答案：D

1. 建筑砂浆的稠度常用( )表示。
2. 坍落度 B、分层度 C、针入度 D、沉入度

答案：C

1. 建筑施工企业安全生产条件中最首要、最关键的条件是（ ）。
2. 建立健全安全生产责任制 B、保证本单位安全生产条件所需资金的投入 C、设置安全生产管理机构 D、开展全员安全生产教育培训

答案：A

1. 建筑施工企业必须为( )办理意外伤害保险，支付保险费。
2. 从事危险作业的职工 B、在施工现场作业的职工 C、现场特殊作业人员 D、施工项目的所有职工

答案：A

1. 建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向（ ）申请领取安全生产许可证。
2. 国家安全生产监督局 B、建设部 C、省级及省级以上建设主管部门 D、设区的市建设行政主管部门

答案：C

1. 建筑施工企业以建筑安装工程造价（ ）为计提依据，提取安全费用。

A、0.01 B、0.015 C、0.02 D、0.025

答案：C

1. 建筑施工企业应建立生产安全事故档案：( )。
2. 按时如实填报职工伤亡事故月报告表并按规定及时上报 B、没有事故可不作记录，也不需上报 C、没有事故可作记录，但不需上报 D、没有事故，不一定每月报告

答案：A

1. 建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（ ）。

A、1.5m B、1.8m C、2.0m D、2.5m

答案：B

1. 截流日期应选择在（ ）。
2. 枯水期初期 B、枯水期中期 C、枯水期末期 D、枯水期

答案：A

1. 旧麻绳使用时，许用拉力必须按新麻绳的（ ）计算。

A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8

答案：A

1. 均质土坝的土料是砂质粘土和土壤，要求其具有一定的抗渗性和强度，其黏粒含量一般为（ ）。

A、10%—30% B、20%—30% C、20%—40% D、20%—50%

答案：B

1. 竣工工程质量必须符合（ ）现行的工程标准及设计文件要求，并应向项目法人提交完整的技术档案，实验成果及有关资料。
2. 国家 B、水利行业 C、国家和水利行业 D、强制性标准

答案：C

1. 扣件钢管脚手架作模板组合式格构柱使用时，立柱间距不得大于（ ）。

A、0.5m B、1.0m C、1.5m D、2.0m

答案：B

1. 捆绑吊索用钢丝绳的安全系数不应低于（ ）

A、2.5 B、3.5 C、6 D、8

答案：D

1. 冷拉钢筋运行方向的端头应( )，防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。
2. 固定 B、夹牢 C、设防护装置 D、远离作业人员

答案：C

1. 料场可开采总量为设计量的数倍，倍数最大的是（ ）。
2. 土料 B、石料 C、砂砾料 D、反滤料

答案：D

1. 临时道路起拱应为( )，两侧做宽300 mm，深200 mm的排水沟，以防陷车和翻车事故的发生。

A、2‰ B、3‰ C、5‰ D、8‰

答案：C

1. 麻绳安全使用的主要参数是（ ）。
2. 拉断力 B、最小拉力 C、许用拉力 D、拉力

答案：C

1. 麻绳的许用拉力是指正常使用时允许承受的（ ）。
2. 最大拉力 B、最小拉力 C、拉力 D、拉断力

答案：A

1. 门架的跨距和间距应按设计规定布置，但间距宜不小于（ ）。

A、0.8 m B、1.2 m C、1.5m D、2.0 m

答案：B

1. 民用建筑的分类，按建筑高度与层数不同划分中高层建筑，指( )的住宅建筑。

A、1～3层 B、4～6层 C、7～9层 D、10层以上

答案：C

1. 民用建筑物按耐久年限划分为四级：所谓二级民用建筑物,是指耐久年限为( )的一般性建筑。

A、100a以上 B、50～100a C、25～50a D、15a以下

答案：B

1. 模板垂直支架柱应保证其垂直，其垂直允许偏差，当层高不大于5m时为（ ）。

A、6mm B、5mm C、4mm D、3mm

答案：A

1. 模板的分类按照材料分为下列正确的是（ ）。
2. 平面模板 B、承重模板 C、钢模板 D、固定式模板

答案：C

1. 模板及其支架在安装过程中，必须设置（ ）。
2. 保证工程质量措施 B、提高施工速度措施 C、保证节约材料计划 D、有效防倾覆的临时固定设施

答案：D

1. 模板及其支架在安装过程中，木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用( )，并应采用铁钉钉牢
2. 搭接 B、对接 C、焊接 D、粘接

答案：A

1. 模板支架的立柱必须在（ ）的方向上，用撑拉杆固定，以确保稳定。
2. 两个相互平行的方向 B、两个相互垂直的方向 C、两个相互斜交的方向 D、两个相互分离的方向

答案：B

1. 某建筑工程建筑面积5万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备( )名专职安全生产管理人员。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：C

1. 某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁四家潜在投标人购买了资格预审文件，经审查乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审；在规定时间内乙向招标人书面提出了在阅读招标文件和现场踏勘中的疑问，招标人确认后应在规定时间内将招标文件的答疑以书面形式发给（ ）。
2. 甲 B、乙 C、乙丙丁 D、甲乙丙丁

答案：C

1. 某装修工程装修建筑面积12000平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备( )名专职安全生产管理人员。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：B

1. 木工机械应安装( )开关。

A、按扭 B、倒顺 C、闸刀 D、负荷

答案：A

1. 木立柱底部应设蛰木，顶部应设支撑头。U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于( ) mm。

A、150 B、200 C、250 D、300

答案：B

1. 内外砖墙交接处应同时砌筑，但不能应留（ ）。
2. 斜搓 B、直搓 C、凸搓 D、均可

答案：A

1. 平板闸门导轨安装中必须随时用（ ）进行校正，使其铅直无误。
2. 直尺 B、仪器 C、垂球 D、皮尺

答案：C

1. 平屋顶的屋面排水常用的坡度为( )。

A、2%～3% B、4%～5% C、5%～6% D、6%～7%

答案：A

1. 企业安全生产教育培训对象应包括( )等。
2. 企业主要负责人 B、现场管理人员 C、现场作业人员 D、以上三者

答案：D

1. 企业主要负责人应当在抓经营管理的同时必须抓安全生产，这是指安全生产管理原则中的( )。
2. “三同时”原则 B、“三同步”原则 C、“管生产必须管安全”的原则 D、“五同时”原则

答案：C

1. 墙模板拼接时，U型卡应正反交替安装，间距不得大于（ ）。

A、100mm B、200mm C、300mm D、400mm

答案：C

1. 切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在( )mm以上，如手握端小于400 mm时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

A、100 B、150 C、200 D、250

答案：B

1. 取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每( )一次。

A、1年 B、2年 C、3年 D、4年

答案：B

1. 全段围堰法导流又称为（ ）。
2. 河床内导流 B、一次拦断法 C、分期围堰法 D、分期导流

答案：B

1. 人工开挖土方时，两人的操作间距应保持( )。

A、1m B、1～2m C、2～3m D、3.5～4m

答案：C

1. 三级安全教育是指哪三级？（ ）
2. 企业法定代表人、项目负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、总包单位、分包单位、工程项目 D、分包单位、工程项目、班组

答案：B

1. 深基坑工程的前期安全管理工作的主导单位是（ ）。
2. 建设单位 B、勘察设计单位 C、监理单位 D、施工单位

答案：A

1. 失事后将造成下游灾害严重影响工程效益的建筑物称为（ ）。
2. 挡水建筑物 B、输水建筑物 C、主要水工建筑物 D、次要水工建筑物

答案：C

1. 施工场地的排水系统应有足够的排水能力和备用能力。一般应比计算排水量加大（ ）进行准备。

A、50～100% B、100～150% C、150～200% D、100～200%

答案：A

1. 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取( )。
2. 防范措施 B、安全保护措施 C、专项防护措施 D、隔离措施

答案：C

1. 施工单位使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当向（ ）登记。
2. 建设行政主管部门或者其他有关部门 B、质量技术监督部门 C、安全生产综合管理部门D、建设单位

答案：A

1. 施工单位使用的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施应当向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。（ ）应当置于或者附着于该设备的显著位置。
2. 登记标记 B、登记证明 C、登记标志 D、登记资质

答案：C

1. 施工单位应当对管理人员和作业人员每年( )安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
2. 进行一次 B、至少进行一次 C、进行二次 D、至少进行二次

答案：B

1. 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
2. 一次 B、二次 C、三次 D、四次

答案：A

1. 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场( )进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
2. 事故隐患 B、危险源 C、危险部位 D、易发生重大事故部位、环节

答案：D

1. 施工单位在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点制定相应的（ ）。
2. 安全防护设施 B、安全技术措施 C、安全技术制度 D、质量技术制度

答案：B

1. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对( )进行相应的安全生产教育培训。
2. 施工班组长 B、项目施工员 C、作业人员 D、项目负责人

答案：C

1. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当作业人员进行相应的（ ）培训。
2. 安全操作 B、安全技术 C、安全生产教育 D、新技术操作

答案：C

1. 施工导流标准不包括（ ）。
2. 导流建筑物的洪水标准 B、坝体施工期临时度汛洪水标准 C、施工导流程序 D、导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准

答案：C

1. 施工现场被上级部门或班组负责人查出的安全隐患，应立即研究制定整改方案。按照“三定”原则即（ ），限期完成整改。
2. 定人、定责任、定措施 B、定人、定期限、定措施 C、定人、定责任、定处罚金额 D、定责任、定期限、定措施

答案：B

1. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时（ ）。
2. 停用 B、报废 C、淘汰 D、检测

答案：B

1. 施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ ）
2. 必须做混凝土地面 B、有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化 C、不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化 D、素土即可

答案：B

1. 施工现场发生火灾时，应当拨打( )向公安消防机构报警。

A、110 B、119 C、120 D、114

答案：B

1. 施工现场灭火器的配备要求：一般临时设施区，每( )配备两个10L灭火器。

A、100平方米 B、200平方米 C、300平方米 D、500平方米

答案：C

1. 施工现场同一位置必须同时设置不同类型、多个安全标志牌时，应当按照（ ）的排列设置。
2. 警告、禁止、指令、提示的顺序，先右后左，先上后下 B、警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下 C、警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先下后上D、提示、指令、禁止、警告的顺序，先左后右，先上后下

答案：B

1. 施工现场应设“六牌两图”。“两图”是指：（ ）。
2. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图 B、施工现场总平面图、建筑工程立体图 C、施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图 D、施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

答案：A

1. 施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：( )。
2. 施工现场总平面图、建筑工程立面(或效果)图 B、施工现场总平面图、建筑工程立体图 C、施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图 D、施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

答案：A

1. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ ）审批签字后，方可实施。

A、施工单位技术负责人 B、工程监理单位总监理工程师 C、工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师 D、施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

答案：D

1. 实施行政处罚的主体是：（ ）。
2. 人民法院 B、国家权力机关 C、国家司法机关 D、具有法定职权的行政主体

答案：D

1. 饰面型防火涂料可使可燃基材的耐燃时间延长( )。

A、5～10 min B、5～20 min C、10～30 min D、15～40 min

答案：C

1. 水电建设工程安全施工必须坚持（ ）的方针。
2. “安全生产，人人有责” B、“管生产必须管安全” C、“安全第一，预防为主” D、“百年大计，质量第一”

答案：C

1. 水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为（ ）。
2. 防洪限制水位 B、设计洪水位 C、正常高水位 D、防洪高水位

答案：B

1. 水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位，水库汛期防洪运用时的起调水位是（ ）。
2. 校核水位 B、防洪限制水位 C、正常蓄水位 D、死水位

答案：B

1. 水利工程档案保管期限分为（ ）。
2. 永久、长期2种 B、永久、长期、短期3种 C、长期、短期2种 D、永久、短期2种

答案：B

1. 水利水电工程的临时性建筑物的级别，划分为（ ）级。
2. 三 B、四 C、五 D、六

答案：A

1. 水利水电工程资料主要包括基建资料（A类），（ ），施工资料（C类），和竣工验收资料（D类）四大类。
2. 工程项目资料（B类） B、单位工程资料（B类） C、工程设计资料（B类） D、监理资料（B类）

 答案：D

1. 水平吊运整体模板不少于( )吊点。

A、1个 B、2个 C、4个 D、6个

答案：A

1. 水位变化区域的外部混凝土、建筑物的溢流面和经常遭受水流冲刷的混凝土，应避免采用（ ）。
2. 硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥 C、硅酸盐大坝水泥 D、火山灰质硅酸盐水泥

答案：D

1. 天然骨料加工以（ ）为主，人工骨料加工以（）为主。
2. 筛分、清洗，破碎、筛分 B、破碎、筛分，筛分、清洗 C、筛分、清洗，破碎 D、破碎、筛分，清洗

答案：A

1. 通过某种图形形式确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的相互工作关系的管理工具是( )。
2. 巴雷特图 B、职责安排矩阵 C、鱼刺图 D、组织关系图

答案：B

1. 土方工程的施工内容包括土方开挖、土方运输和土方（ ）。
2. 铺料 B、填筑 C、压实 D、质检

答案：B

1. 土方机械禁止在离电缆( )m距离内作业，机械运行中严禁接触转动部位和进行检修。A、4 B、3 C、2 D、1

答案：D

1. 土方开挖应在降水达到要求后，采用分层开挖的方法施工，分层厚度不宜超过( ) m。A、1 B、1.5 C、2 D、2.5

答案：D

1. 土工合成材料主要功能归纳有六类：即反滤、排水、隔离、（ ）、防护和加筋。
2. 防冻 B、抗磨损 C、防裂 D、防渗

答案：D

1. 土石坝坝面作业一个单元工程划分为四个工序，下列工序（ ）为主要工序。
2. 铺料 B、整平 C、压实 D、接头处理

答案：C

1. 土石坝工程岸坡开挖应挖成（ ）。
2. 台阶 B、边坡 C、均匀边坡 D、反坡

答案：C

1. 推树时，树干不得倒向推土机及高空架设物。推屋墙或围墙时，其高度不宜超过( )m。严禁推带有钢筋或与地基基础连接的混凝土桩等建筑物。

A、1.5 B、2 C、2.5 D、3

答案：C

1. 推土机长途转移工地时，应采用平板拖车装运。短途行走转移时，距离不宜超过( ) km，并在行走过程中应经常检查和润滑行走装置。

A、5 B、8 C、10 D、12

答案：C

1. 挖掘机正铲作业时，最大开挖高度和深度不超过机械本身性能的规定;反铲作业时，履带距工作面边缘距离应大于( )m。

A、3 B、2.5 C、2 D、1.5

答案：D

1. 挖掘机作业时( )不得在铲斗回转半径范围内停留。
2. 任何人 B、非工作人员 C、工程技术人员 D、围观群众

答案：A

1. 蛙夯属于手持移动式电动工具，应在电源首端装设漏电动作电流不大于( )mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。

A、20 B、30 C、40 D、50

答案：B

1. 外电线路电压分别为1kV以下、1～10kV、35～110kV、154～220kV、330～500kV时，其最小安全操作距离应当分别为( )m。

A、4、6、8、10、15 B、3、5、7、9、14 C、4、6、8、10、12 D、6、8、10、12、15

答案：A

1. 为保护（ ）提供法律保障，是安全生产法规的作用之一。
2. 生产经营者的投资与效益 B、劳动者的安全健康 C、生产产品的质量与成本 D、劳动者的工资与福利

答案：B

1. 为了防止建筑物渗漏，应该选用材料为（ ）。
2. 止水材料 B、抗冻材料 C、抗裂材料 D、抗磨损材料

答案：A

1. 为了加快模板的周转使用，降低模板工程成本，下列说法错误的是（ ）。
2. 采取分层分段流水作业，尽可能采取小流水段施工 B、竖向结构与横向结构分开施工 C、随意施工 D、水平结构模板宜采用早拆体系，充分利用各种钢管脚手架模板支撑

答案：C

1. 围堰是（ ）的挡水建筑物。
2. 围护基坑永久建筑物 B、围护基坑临时建筑物 C、围护基坑永次要筑物 D、围护基坑主要建筑物

答案：B

1. 帷幕灌浆，表层孔段的灌浆压力不宜小于（ ）倍帷幕的工作水头。

A、1～1.5 B、1．6～2.0 C、2～3 D、4

答案：A

1. 帷幕灌浆规范规定结束灌浆标准：在设计规定压力下，灌浆孔段的单吸浆量小于0.4L/min时，再持续时间为（ ），即可结束灌浆。

A、10～15min B、30～60min C、40～80min D、90min

答案：B

1. 帷幕灌浆中，钻孔深度40m，钻孔的允许偏距为（ ）。

A、0.5m B、0.8m C、1.2m D、1.5m

答案：B

1. 我国安全生产的方针是（ ）
2. 安全责任重于泰山 B、质量第一、安全第一 C、管生产必须管安全 D、安全第一、预防为主

答案：D

1. 下列（ ）不是施工自然条件。
2. 洪水特征 B、泥石流 C、降水 D、水源、电源

答案：D

1. 下列（ ）不是水利水电施工组织设计文件的内容。
2. 施工导流 B、施工工厂设施 C、施工总布置 D、工程量计算

答案：D

1. 下列不属于降低混凝土入仓温度的措施的是（ ）。
2. 合理安排浇筑时间 B、采用加冰或冰水拌合 C、对骨料进行预冷 D、减少每立方米混凝土的水泥用量

答案：D

1. 下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的?( )
2. 限制塔机回转半径 B、防止塔机超载 C、限制塔机起升速度 D、防止塔机出轨

答案：B

1. 下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ ）。
2. 大型工具，应当一头见齐。 B、砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。C、混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。 D、各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

答案：D

1. 下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ ）。
2. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为 B、警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意 C、指令标志，含义是必须遵守 D、提示标志，含义是提示人们不能去做

答案：D

1. 下列关于定性风险分析的表述，错误的是( )。
2. 定性风险分析的主要任务是确定风险发生的可能性及其后果的严重性 B、定性风险分析的方法包括模拟法 C、一般来说，技术含量越高的项目风险程度就越高 D、定性风险分析工作要形成风险总排队

答案：D

1. 下列关于防治大气污染的措施中，哪项不具有针对性？（ ）。
2. 施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流 B、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施 C、施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业 D、建筑物内施工垃圾的清运，应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛撒

答案：A

1. 下列关于建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址的叙述，哪项是不正确的?( )。
2. 不能满足安全距离要求的，任何情况下都不能设置。 B、应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下。 C、不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。 D、不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域。

答案：A

1. 下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。
2. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。 B、办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。 C、生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。 D、功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

答案：C

1. 下列关于施工现场的叙述，不正确的是（ ）。
2. 施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。 B、现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。 C、为了美化环境和防止扬尘，暖季应适当绿化。 D、地面应保持干燥清洁。

答案：D

1. 下列关于施工现场设置塔机应注意的安全事项，不正确的是（ ）。
2. 拟建的建筑物临近街道，塔轨应尽量布置在建筑物的内侧 B、塔机与临近的高压线达不到安全距离时，应搭设防护架，并限制旋转的角度 C、在一个现场内同时布置多台塔式起重机时，应保证交叉作业安全 D、塔式起重机布置时应考虑避雷、消防要求

答案：D

1. 下列类型的合同中，( )对于承包人来说承担的风险较大。
2. 固定总价合同 B、固定单价合同 C、可调价格合同 D、成本加酬金合同

答案：A

1. 下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置?( )
2. 力矩限制器 B、起重量限制器 C、行程限制器 D、幅度限制器

答案：D

1. 下列属于水硬性胶凝材料的是（ ）。
2. 水泥 B、石灰 C、水玻璃 D、沥青

答案：A

1. 下列叙述中，不属于防治大气污染的是（ ）。
2. 施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理，土方应集中堆放 B、施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧 C、集中堆放的土方和裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等措施 D、使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘

答案：B

1. 下列叙述中，哪项不属于防治水污染的措施？（ ）。
2. 施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流 B、现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理 C、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网 D、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场

答案：D

1. 现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。
2. 安全生产管理机构 B、项目负责人 C、主要负责人 D、项目负责人和安全生产管理机构

答案：D

1. 现浇钢筋混凝土梁(板)的跨度大于4m时，横板应起拱。当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的( )。

A、1/1000～3/1000 B、3/1000～5/1000 C、3/1000～6/1000 D、1/10000～3/10000

答案：A

1. 校核洪水位以下的水库静库容，称为（ ）。
2. 防洪库容 B、总库容 C、兴利库容 D、调洪库容

答案：B

1. 选用滑轮时，轮槽宽度应比钢丝绳直径大（ ）。

A、1 mm以内 B、1～2.5 mm C、2.5 mm以上 D、3 mm

答案：B

1. 压实非粘性土较好的压实机械是（ ）。
2. 羊角碾 B、气胎碾 C、震动平碾 D、平碾

答案：C

1. 岩基灌浆施工中，钻孔冲洗需进行到回水澄清（ ）后结束。

A、5min B、10min C、15min D、20min

答案：B

1. 夜间施工，是指( )期间的施工。

A、10时至次日6时 B、22时至次日6时 C、晚22时至次日5时 D、晚9时至次日6时

答案：B

1. 一般河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流常用（ ）导流。
2. 明渠 B、隧洞 C、底孔 D、涵管

答案：B

1. 依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有( )进行审查。
2. 安全规章制度 B、安全管理机构 C、安全生产责任制 D、安全施工措施

答案：D

1. 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( )机构，配备专职安全生产管理人员。
2. 检查 B、监督 C、监理 D、管理

答案：D

1. 依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ ），否则，生产经营单位要承担法律责任。
2. 安全生产教育 B、安全技术培训 C、安全作业培训 D、安全生产教育和培训

答案：D

1. 依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）和管理能力。
2. 生产经营 B、安全技术 C、安全生产知识 D、执业资格

答案：C

1. 以下属于临时水工建筑物的是（ ）。
2. 导流墙 B、挡水大坝 C、电站厂房 D、围堰

答案：D

1. 意外伤害保险期限自（ ）。
2. 建设开工之日起至有意外伤害发生 B、有意外伤害发生起至竣工验收合格 C、开工令下达起至竣工 D、建设工程开工之日起至竣工验收合格

答案：D

1. 溢洪道出现事故的主要原因为（ ）。
2. 溢洪道泄流能力不足 B、坝身渗漏 C、由于抗剪强度不足 D、出现贯穿裂缝

答案：A

1. 引水隧洞的进出口、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等建筑物是（ ）。
2. 泄水建筑物 B、输水建筑物 C、取（进）水建筑物 D、专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物

答案：C

1. 引水隧洞属于（ ）。
2. 取水建筑物 B、挡水建筑物 C、输水建筑物 D、泄水建筑物

答案：C

1. 用墙承受楼板及屋顶传来的全部荷载, 称为( )。
2. 墙承重结构 B、框架承重结构 C、空间结构 D、砖混结构

答案：A

1. 用水实行（ ）制度。
2. 取水许可和有偿使用 B、计量收费和超定额累计加价 C、水资源论证和行政审批 D、取水许可和分级审批

答案：B

1. 遇( )级及以上大风时，要停止一切吊运大块或整体模板的吊运作业。

A、3 B、4 C、5 D、6

答案：C

1. 圆盘锯在木料接近尾端时，操作者应( )。
2. 上手推料 B、下手拉料 C、上下手同时进行 D、上下手不动

答案：B

1. 在堤防工程的堤身填筑施工中，采用机械施工时，边线超余量宜为（ ）。

A、20cm B、10cm C、30cm D、25cm

答案：A

1. 在混凝土分层浇筑中，其分层厚度取决于（ ）。
2. 混凝土生产能力 B、振捣器工作深度 C、混凝土初凝时间 D、混凝土的强度

答案：B

1. 在混凝土内掺入引气剂，其目的是( )。
2. 提高强度 B、提高耐久性 C、加快凝结 D、节约水泥

答案：B

1. 在建筑施工现场，砖应丁码成方垛，不得超高，距沟槽坑边不小于（ ）。

A、0.5m B、1.0m C、0.3m D、1.2m

答案：A

1. 在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边( )远。

A、0.5m以外，高度不超0.5m B、1m以外，高度不超1.5m C、1m以外，高度不超1m D、1.5m以外，高度不超2m

答案：B

1. 在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是( )。
2. 链条 B、卡环 C、绳夹 D、钢丝绳

答案：B

1. 在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过（ ）批准。
2. 承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师 B、当地安全部门鉴定和质量监督站 C、质量监督认定和专业监理工程 D、承包单位上级安全主管部门和当地安全部门

答案：A

1. 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取（ ）措施后撤离危险区域。
2. 断水断电 B、必要的应急 C、紧急 D、防范

答案：B

300、 在土石坝的坝面作业中，堆石料最适合的质量检查方法为（ ）。 A、含水量测定 B、干容重测定 C、灌水法测定 D、灌砂法测定 答案：C

301、在岩基灌浆钻孔冲洗时，如岩基破碎，节理发育且孔间相互联通则采用（ ）。

A、高压水冲洗 B、高压脉冲冲洗 C、群孔冲洗 D、扬水

答案：C

1. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴( )。
2. 绝缘手套 B、帆布手套 C、防护目镜 D、线手套

答案：A

1. 直径大于1～2 m以上的桩孔开挖，应设护壁，挖一节浇一节混凝土护壁，以保孔壁稳定和操作安全，护壁高出地面不少于( ) mm。

A、50 B、100 C、150 D、200

答案：D

1. 专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向( )报告。
2. 项目技术人员 B、项目负责人 C、安全生产管理机构 D、项目负责人和安全生产管理机构

答案：D

1. 专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向( )报告。
2. 项目技术人员 B、项目负责人 C、安全生产管理机构 D、项目负责人和安全生产管理机构

答案：B

1. 砖砌体水平缝的砂浆饱满度应不低于（ ）。

A、0.5 B、0.8 C、0.4 D、0.6

答案：B

1. 砖墙每日砌筑高度不应超过（ ）

A、1.5m B、2.1m C、1.2m D、1.8m

答案：D

1. 装饰装修材料一般是指( )分部工程完工后，进行室内外墙面、顶棚、地面的装饰和室内外空间布置所需的材料。
2. 地基与基础 B、主体结构 C、装饰装修 D、建筑屋面

答案：B

1. 作用在刚体上的两个力，使刚体处于平衡的主要条件是：( )。
2. 这两个力大小不相等，方向相反，且作用在同一直线上 B、这两个力大小相等，方向同向，且作用在同一直线上 C、这两个力大小相等，方向相反，且作用不在同一直线上 D、这两个力大小相等，方向相反，且作用在同一直线上

答案：D

1. 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行( )制度。
2. 淘汰 B、报废 C、监控 D、定期检测

答案：A

1. 安全生产是指在社会生产活动中，通过人、机、物料、环境的和谐运作，使生产过程中潜在的各项事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，（）的总称。
2. 保障人身安全与健康，机械物料免受损坏，环境免遭破坏 B、保障人身安全，设备设施免受损坏，环境免遭破坏 C、保障人身安全与健康，设备设施免受损坏，环境免遭破坏 D、保障人身安全，机械物料免受损坏，环境免遭破坏

答案：C

1. 水利水电工程建设施工现场的（）是危险源。
2. 水泥仓库 B、砂石料厂 C、模板加工场 D、油库

答案：D

1. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中根据危害程度和整改难易程度的大小，将事故分为（）。
2. 一般事故隐患和较大事故隐患 B、一般事故隐患和重大事故隐患 C、较大事故隐患和重大事故隐患 D、较大事故隐患和特大事故隐患

答案：B

1. 《安全生产法》规定，（）和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职能分工，制定相关行业、领域重大事故的判定标准。
2. 国务院安全生产监督管理部门 B、建设部安全生产监督管理部门 C、水利部安全生产监督管理部门 D、省级安全生产监督管理部门

答案：A

1. 安全生产责任制是（）安全生产规章制度建立的基础，是生产经营单位最基本的规章制度。
2. 项目法人 B、设计单位 C、监理单位 D、生产经营单位

答案：D

1. （）使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理。
2. 人本原理 B、强制原理 C、预防原理 D、责任原理

答案：B

1. 实施和运行阶段属于职业健康安全管理体系PDCA运行模式的（）阶段？
2. P B、D C、C D、A

答案：B

1. （）为组织实现职业健康安全方针、目标制定了具体的措施。
2. 职业健康安全方针 B、策划 C、实施和运行 D、管理评审

答案：C

1. （）属于职业健康安全管理体系PDCA运行模式的“C”阶段。
2. 策划 B、实施和运行 C、检查 D、管理评审

答案：D

1. （）是安全生产法律体系框架的最高层级，是有关安全生产方面最高法律效力的规定。
2. 中华人民共和国宪法 B、安全生产法 C、安全生产行政法规 D、安全生产规章

答案：A

1. 下列符合我国在专业领域的法律是（）。
2. 《标准化法》 B、《劳动法》 C、《消防法》 D、《水法》

答案：C

1. 下列符合安全生产专门法律以外的其他法律是（ ）。
2. 《消防法》 B、《劳动法》 C、《矿山安全法》 D、《道路交通安全法》

答案：B

1. （）是由国家最高权力机关—全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法来制定、审议通过，由中华人民共和国主席发布。
2. 中华人民共和国宪法 B、法律 C、安全生产法 D、安全生产行政法规

答案：B

1. （）是安全生产的基础法，是综合规范安全生产法律制度的法律，它适用于所有生产经营单位，是我国安全生产法律体系的核心。
2. 《建筑法》 B、《安全生产法》 C、《水法》 D、《劳动法》

答案：B

1. 根据《立法法》的有关规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
2. 全国人民代表大会常务委员会 B、制定机关 C、国务院 D、国务院提出意见，全国人民代表大会常务委员会

答案：A

1. 根据《立法法》的有关规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致，由（）裁决。
2. 全国人民代表大会常务委员会 B、制定机关 C、国务院 D、国务院提出意见，全国人民代表大会常务委员会

答案：C

1. 下列简述正确的是？（）
2. 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故 B、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以下直接经济损失的事故 C、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者5000万元以下直接经济损失的事故 D、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故

答案：B

1. 企业进行生产前，应当依照有关规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证，安全生产许可证颁发管理机关自收到申请之日起（）日内审查完毕，经审查符合规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A、20 B、30 C、35 D、45

答案：D

329、2014年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人重伤，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。

1. 特别重大 B、重大 C、较大 D、一般

答案：B

330、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，将生产安全事故分为（）四个等级。

1. 特大事故、重大事故、一般事故和轻微事故 B、特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故 C、重大事故、大事故、一般事故和小事故 D、特别重大事故、特大伤亡事故、重大伤亡事故和死亡事故

答案：B

331、当前我国安全生产管理坚持的方针是（ ）

1. 安全第一，预防为主、综合治理 B、以人为本，安全第一 C、管生产必须管安全 D、安全第一，预防为主

答案：A

332、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，凡企业超能力、超强度、超定员组织生产的，要责令（），并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。A、停止违法行为 B、停止违规行为 C、边整边改 D、停产停工整顿

答案：D

333、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，进一步规范企业生产经营行为。加强对生产现场监督检查，严格查处（ ）的“三违”行为。

1. 违章生产、违章指挥、违反劳动纪律 B、违规作业、违章指挥、违反劳动纪律 C、违章作业、违章指挥、违法操作规程 D、违章生产、违章指挥、违法操作规程

答案：B

334、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和（ ）“五到位”。

1. 结果 B、地点 C、预案 D、验收

答案：C

335、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，强化生产过程管理的领导责任，企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场（）。

1. 值班 B、查岗 C、作业 D、带班

答案：D

336、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，建立完善企业安全生产预警机制。企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，（ ）进行一次安全生产风险分析。

1. 每月 B、每半年 C、每年 D、每两年

答案：A

337、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，从2011年1月1日起，依照《工伤保险条例》的规定，对因生产安全事故造成的职工死亡，其一次性工亡补助金标准调整为按全国上一年度城镇居民人均可支配收入的（）计算，发放给工亡职工近亲属。A、2倍 B、5倍 C、10倍 D、20倍

答案：D

338、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，对存在落后技术装备、构成重大安全隐患的企业，要予以（），责令限期整改，逾期未整改的依法予以关闭。

1. 通报 B、公布 C、查处 D、告示

答案：B

339、特种作业是指容易发生伤亡事故，对（ ）和周围设施的安全有重大危害的作业。

1. 周围职工 B、操作者本人、他人 C、多人造成危害 D、操作者

答案：B

1. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号），下列说法中，错误的是（ ）。
2. 生产经营单位对承包单位的事故隐患排查治理负有监督管理的职责 B、生产经营单位应保证事故隐患治理所需的资金 C、一般事故隐患由生产经营单位组织整改 D、重大事故隐患由生产经营单位安全管理部门组织制定整改方案

答案：D

1. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号），对挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应根据审查结果采取相应的处置措施。下列处置措施中，错误的是（ ）。
2. 审核合格的，同意恢复生产 B、审核不合格的，责令改正或下达停产整改指令 C、拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚 D、不具备安全生产条件的，由安全监督管理部门予以关闭

答案：D

1. 对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在（ ）内进行现场审查。

A、10日 B、15日 C、20日 D、30日

答案：A

1. 《生产经营单位安全培训规定》第二次修正的时间是（ ）

A、40784 B、41515 C、41788 D、42153

答案：D

1. 根据《生产经营单位安全培训规定》规定，生产经营单位应当进行安全培训的人员不包括（ ）。
2. 安全生产管理人员 B、生产监督管理部门的监督检查人员 C、其他从业人员 D、特种作业人员

答案：B

1. 《生产经营单位安全培训规定》规定，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于（ ）学时。

A、12 B、32 C、48 D、72

答案：D

1. 《生产经营单位安全培训规定》规定，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位从业人员，每年再培训的时间不得少于（ ）学时。

A、12 B、20 C、24 D、48

答案：B

1. 《生产经营单位安全培训规定》规定，水利水电工程施工企业要对新上岗“三类人员”进行至少（ ）学时的安全培训。

A、12 B、24 C、32 D、48

答案：C

1. 《生产经营单位安全培训规定》规定，水利水电工程施工企业要对 “三类人员”进行至少（ ）学时的再培训。

A、12 B、24 C、32 D、48

答案：A

1. 《生产经营单位安全培训规定》规定，（ ）负责本单位从业人员安全培训工作。
2. 生产经营单位 B、县级安全监察部门 C、市级安全监察部门 D、省级安全监察部门

答案：A

1. 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位（ ）统一管理。A、资金预算 B、从业人员 C、负责人 D、安全管理人员

答案：B

1. 生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，说法不恰当的是 ( )
2. 具备安全管理的能力 B、掌握本岗位的安全操作技能 C、了解事故应急处理措施 D、具备必要的安全生产知识

答案：A

1. 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，必须具备（ ）
2. 本科学历 B、大专学历 C、中专学历 D、与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力

答案：D

1. 生产经营单位主要负责人安全培训的内容不包括（ ）
2. 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准 B、安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识 C、职业危害及其预防措施 D、伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法

答案：D

1. 水利安全生产标准化等级分为一级、二级和三级，依据评审得分确定，评审满分为100分，下列评审标准说法正确的是（ ）
2. 一级：评分得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的80% B、二级：评分得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70% C、三级：评分得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60% D、不达标：评审得分低于60分，或任何一项一级评审项目得分低于应得分的50%

答案：C

1. 根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某施工企业安全生产标准化评审得分为85分，且各一级评审项目得分不低于应得分的70%，该企业安全生产标准化等级为（ ）。
2. 一级 B、二级 C、三级 D、四级

答案：B

1. 依据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，水利生产经营单位申请安全生产标准等级申请的评审期为（ ）。
2. 申请等级评审之日前1年 B、申请等级评审之日后1年 C、申请等级评审之日后2年 D、申请等级评审之日前2年

答案：A

1. 申请水利安全生产标准化评审的单位应具备的条件，下列说法错误的是（ ）
2. 设立有安全生产行政许可的，应依法取得国家规定的相应安全生产行政许可 B、水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前1年）内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求 C、水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前2年）内，未发生造成人员死亡、重伤3人以上或者直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求 D、水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员死亡、重伤3人以上或者直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求

答案：C

1. 行业标准代号的说法错误的是（ ）
2. 水利行业标准（SL） B、建筑行业标准（JGJ） C、安全标准（AQ） D、电力行业标准（DL）

答案：B

1. 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款，说法错误的是（ ）
2. 发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款 B、发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款 C、发生重大事故的，处上一年年收入百分之五十的罚款 D、发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款

答案：C

1. 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款，说法错误的是（ ）
2. 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款 B、发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款 C、发生重大事故的，处一百万元以上三百万元以下的罚款 D、发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的的罚款，情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下罚款

答案：C

1. 下列职责中，不属于水利水电工程项目法人主要安全职责的是（ ）
2. 组织建立项目安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
3. 负责工程安全文明施工总体策划，并组织实施 C、负责组织审查工程承包商安全施工资质，监督设计、监理、施工、调试单位履行安全生产职责 D、落实安全生产费用，做到专款专用

答案：D

1. 某施工企业要进行施工临时道路的铺设，按照要求道路纵坡不宜大于（ ）

A、0.08 B、0.09 C、0.1 D、0.12

答案：A

1. 某施工企业施工现场的轨道机车道路，按照规定道路纵坡应小于（ ）

A、0.01 B、0.03 C、0.05 D、0.08

答案：B

1. 某施工企业施工过程中需要架设临时性的桥梁，根据要求人行道宽度应不小于（ ），并设置防护栏杆。

A、0.5m B、0.8m C、1.0m D、1.2m

答案：C

1. 某施工企业施工现场作业面、固定生产设备及设施处等设置人行通道，按照要求宽度不应小于（ ），危险地段应设置警示标志或警戒线。

A、1.2m B、1.0m C、0.8m D、0.6m

答案：D

1. 水利水电工程建设项目（ ）主要是指通过识别和评价工程施工生产中危险源和环境因素，确定安全生产目标，并规定必要的控制措施、资源和活动顺序要求，编制工程施工安全计划，并组织实施，以实现安全生产目标的活动。
2. 安全策划 B、安全评价 C、安全组织 D、安全控制

答案：A

1. 下列各单位的施工交通隧道，满足要求的是（ ）
2. 甲单位机车交通隧道双线路基宽度为4.0m B、乙单位机车交通隧道宽度为车体宽度与人行通道宽度之和的2倍 C、丙单位机车交通隧道洞内单线路基宽度为2m D、丁单位长度为100m的隧道内没有照明设施

答案：B

1. 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备应满足总承包资质序列企业：特级资质不少于（）人；一级资质不少于（）人；二级和二级以下资质企业不少于（）人。（ ）

A、6；4；3 B、5；3；2 C、7；5；4 D、4；3；2

答案：A

1. 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备应满足专业承包资质序列企业：一级资质不少于（）人；二级和二级以下资质企业不少于（）人。（ ）

A、5；4 B、4；3 C、3；2 D、2；1

答案：C

1. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于（ ）人的专职安全生产管理人员。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：B

1. 总承包单位配备项目安全生产管理人员应满足建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1万平方米以下的工程不少于（ ）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：A

1. 总承包单位配备项目专职安全管理人员应满足建筑工程、装修工程按照建筑面积配备1万～5万平方米以下的工程不少于（ ）人的要求。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：B

1. 总承包单位配备项目专职安全管理人员应满足建筑工程、装修工程按照建筑面积配备5万平方米及以上的工程不少于（ ）人且按专业配备专职安全生产管理人员的要求。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：C

1. 土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备5000万元以下的工程不少于（ ）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：A

1. 土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备5000万～1亿元以下的工程不少于（ ）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：B

1. 土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备1亿元及以上的工程不少于（ ）人且按专业配备专职安全生产管理人员。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：C

1. 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足专业承包单位应当配置至少（ ）人并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：A

1. 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足劳务分包单位施工人员在50人以下的应当配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：A

1. 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足劳务分包单位施工人员在50人-200人应当配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：B

1. 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足劳务分包单位施工人员在200人及以上的应当配备（ ）名专职安全生产管理人员并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加不得少于工程施工人员总人数的5‰。

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：C

1. 建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
2. 工程估算 B、工程概算 C、工程预算 D、工程决算

答案：B

1. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理， 并对建设工程安全生产承担（ ）
2. 监理责任 B、违约责任 C、赔偿责任 D、具有相应资质的单位

答案：A

1. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。
2. 建设单位自行 B、施工企业 C、合同中约定的单位 D、具有相应资质的单位

答案：D

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立（ ），配备专职安全生产管理人员。

A、安全生产管理机构 B、安全生产保障机构 C、安全生产科研机构 D、安全生产培训机构答案：A

385、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ ）。

A、承担部分责任 B、承担连带责任 C、承担全部责任 D、不承担责任

答案：B

386、施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

1. 每星期至少进行一次 B、每月至少进行一次 C、每个季度至少进行一次 D、每年至少进行一次

答案：D

387、施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职

1. 主要负责人、项目负责人 B、项目负责人、专职安全生产管理人员 C、主要负责人、专职安全生产管理人员 D、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人

答案：D

388、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（ ）

1. 机械操作规程培训 B、预防艾滋病培训 C、安全生产教育培训 D、施工职业技能

答案：C

389、建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时（ ）A、可以收取适当的费用 B、可以收取工本费 C、可以收取咨询费用 D、不得收取任何费用

答案：D

390、三级安全教育是指（ ）这三级

1. 企业法定代表人、项目负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、公司、总承包单位、分包单位 D、建设单位、施工单位、监理单位

答案：B

391、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的实施日期是（ ）

A、2008.5.13 B、2008.6.13 C、2009.5.13 D、2009.6.13

答案：A

392、从事土木工程、建筑工程、线路管道和（ ）及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等活动的建筑施工企业安全生产管理机构的设置及其专职安全生产管理人员的配备适用《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》。

1. 设备安装工程 B、公路工程 C、采矿工程 D、机械工程

答案：A

393、建设工程项目的（ ）应当定期将项目安全生产管理情况报告企业安全生产管理机构。A、项目经理 B、专职安全生产管理人员 C、安全员 D、主工长

答案：B

394、建筑施工企业应当实行建设工程项目（ ）委派制度。

1. 项目经理 B、安全员 C、专职安全生产管理人员 D、主工长

答案：C

395、（ ）应当监督检查建筑施工企业安全生产管理机构及其专职安全生产管理人员履责情况。

1. 项目经理 B、安全员 C、专职安全生产管理人员 D、建设主管部门

答案：D

396、下列不属于水利水电施工企业安全生产费用主要用途的是（D）。

A、安全生产宣传、教育、培训支出

B、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出

C、安全设施及特种设备检测检验支出

D、其他与安全生产没有直接相关的支出

1. 下列不属于常用的防止事故发生的安全技术措施的是（B）。

A、消除危险源

B、设置薄弱环节

C、限制能量

D、限制危险物质

1. 下列不属于常用的减少事故损失的安全技术措施的是（A）。

A、消除危险源

B、设置薄弱环节

C、隔离

D、个体防护

1. 下列不属于安全技术措施计划大体分类的是（D）。

A、安全技术措施

B、卫生技术措施

C、安全宣传教育措施

D、卫生宣传教育措施

1. 安全生产规章制度不包括（C）。

A、规程

B、标准

C、方案

D、措施

1. 水利水电施工企业安全生产规章制度不包括（D）。

A、安全生产目标管理制度

B、安全生产责任制管理制度

C、法律法规标准规范管理制度

D、卫生安全管理制度

1. 不属于企业安全生产责任制方针的是（A）。

A、管生产同时必须管安全

B、综合治理

C、预防为主

D、安全第一

1. 不属于水利水电施工企业主要负责人的安全生产职责的是（B）。

A、水利水电施工企业主要负责人是安全生产第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责

B、负责组织项目主管、安全副经理、总工程师、安监人员落实施工组织设计、施工方案及其安全技术措施

C、审批安全技术措施经费使用计划，并保证安全生产经费的及时、足额投入

D、负责组织制定年度安全生产目标计划，制定和确定安全生产考核指标

1. 不属于水利水电施工企业专职安全生产管理人员的安全生产职责的是（C）。

A、负责对施工现场安全生产条件和安全生产行为实施监督检查，对所辖范围的安全生产负监督管理责任

B、督促并参与对员工进行三级安全教育工作和对新工人、新换岗工人进行上岗前的安全生产操作技术指导

C、严格监督各项安全生产规章制度、安全技术措施及操作规程的执行情况，严格查处违章行为，发现施工隐患，但无权立即停止作业，无权越级上报

D、负责对本岗位安全管理工作形成记录并保存

1. 关于水利水电安全管理人员的安全教育培训要求说法错误的是（D）。

A、应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识、管理能力和资格，每年按规定进行再培训

B、初次安全培训时间不少于32学时

C、每年再培训时间不少于12学时

D、特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，操作证有效期为3年

1. 关于水利水电施工企业新员工三级安全教育说法错误的是（D）。

A、企业级安全教育指新员工分配到工作岗位之前，由水利水电施工企业安全生产部门进行的初步安全教育

B、部门级安全教育指新员工分配到部门后，由部门进行的安全教育

C、班组级安全教育指新员工进入工作岗位前的教育，一般采用“以老带新”或“师带徒”的方式

D、新员工三级安全教育时间不得少于32学时

1. 不属于水利水电施工企业安全教育培训的主要对象的是（C）。

A、安全管理人员

B、特种作业人员

C、新员工人员

D、一般操作人员

1. 每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于（B）向安全监督监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

A、下季度15日前和下一年1月15日前

B、下季度15日前和下一年1月31日前

C、下季度31日前和下一年1月15日前

D、下季度31日前和下一年1月31日前

1. 不属于隐患排查的一般要求的是（D）。

A、法律法规、标准规范发生变更或有新的公布

B、企业操作条件或工艺改变

C、新建、改建、扩建项目建设

D、组织机构发生一般调整的

1. 不属于水利水电施工企业日常安全检查方式的是（D）。

A、作业环境安全检查

B、安全设施安全检查

C、操作人员安全检查

D、防雨防雷安全检查

1. 下列关于水利水电工程建设施工现场隐患排查的内容与要求说法正确的是（D）。

A、作业场地只要保证平整，道路畅通，洞口有盖板或护栏即可

B、设备设施要求布置合理，器材堆放整齐稳固，人行通道宽度不小于0.6m

C、高处作业和通道的临空边缘设置高度不小于1.0m的栏杆

D、易燃易爆物品使用场所要有相应的防护措施和警示标志

1. 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，不属于生产经营单位应当采取的安全措施的是（B）。

A、撤离人员

B、舍身救灾

C、停止作业

D、加强监测

1. 《水利水电工程施工重大危险源辨识及评价导则》中重大危险源指水利水电工程施工可能导致人员死亡及严重伤害、财产严重损失或环境严重破坏的（A）。

A、根源或状态

B、原因和形式

C、形式和状态

D、根源

1. 关于水利水电工程施工重大危险源辨识的对象及范围，下列说法错误的是（C）。

A、混凝土生产属于施工作业活动类

B、大型施工设备属于大型设备类

C、潜在滑坡区属于施工作业活动类

D、材料设备库属于设施、场所类

1. 水利水电工程施工重大危险源根据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况可分为几级（B）。

A、三级

B、四级

C、五级

D、六级

1. 水利水电工程施工重大危险源根据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况可分为四级，说法正确的是（A）。

A、一级重大危险源：可能造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的危险源

B、二级重大危险源：可能造成20~29人死亡，或者50~99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源

C、三级重大危险源：可能造成10~19人死亡，或者10~49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的危险源

D、四级重大危险源：可能造成3人死亡，或者3~9人重伤，或者1000万元以下直接经济损失的危险源

1. 按照分级管理的原则，下列关于安全生产标准化达标评审工作说法错误的是（D）。

A、水利部安全生产标准化评审委员会负责水利部部属水利水电施工企业一级、二级、三级安全生产标准化达标评级工作

B、水利部安全生产标准化评审委员会负责非部属水利水电施工企业一级安全生产标准化达标评审工作

C、各省、自治区、直辖市水行政主管部门负责非部属水利水电施工企业二级、三级安全生产标准化达标评审工作

D、各市水行政主管部门负责非部属水利水电施工企业三级安全生产标准化达标评审工作

1. 安全生产标准化建设计划阶段相当于动态循环过程的“策划”阶段，下列（B）不属于水利生产经营单位在安全生产标准化建设计划阶段的主要工作。

A、成立安全生产标准化建设组织机构

B、组织安全生产标准化日常检查

C、识别和获取适用的安全生产标准化法律法规、标准规范及其他要求

D、对各职能部门及下属各单位进行安全生产标准化现状摸底

1. 安全生产标准化建设执行阶段相当于动态循环过程的“实施”阶段，下列（D）不属于水利生产经营单位在安全生产标准化建设计划阶段的主要工作。

A、组织全面、分层次的安全生产标准化教育培训

B、构建安全生产标准化体系文件

C、加强设备设施管理

D、建立安全投入保障制度，确保安全投入到位

1. 关于水利水电生产经营单位安全生产标准化达标评级流程排序，正确的是（A）。

A、企业自评——评审申请——外部评审——评审审核——公告、发证

B、企业自评——外部评审——评审申请——评审审核——公告、发证

C、企业自评——外部评审——评审审核——评审申请——公告、发证

D、企业自评——评审申请——评审审核——外部评审——公告、发证

1. 按照安全评价结果的量化程度，下列安全评价方法的分类说法错误的是（A）。

A、半定性安全评价方法

B、定性安全评价方法

C、半定量安全评价方法

D、定量安全评价方法

1. 不属于水利水电工程建设安全评价的基本程序的是（C）。

A、前期准备

B、辨识与分析危险、有害因素

C、预先分析危险性

D、划分评价单元

1. 关于危险源控制措施举例说法错误的是（A）。

A、电气设备采用四级漏电保护

B、防护栏杆加踢脚线，防止石块、工具、物料落下伤人

C、加强脚手架的验收与运行管理，明确运行安全责任人

D、滑坡等危险，应划定危险区域，并做好危险源警示标志

1. 不属于水利水电工程人的本质安全化建设常用的有效方法的是（D）。

A、多媒体安全培训

B、作业行为安全规范化

C、现场安全可视化

D、科学监控监管化

1. 水利水电工程建设现场工人多媒体安全培训建设内容不包括（D）。

A、配置专业安全培训教室

B、建立安全培训管理平台

C、建立安全培训多媒体教材库

D、组织安全培训考试机构

1. 水利水电工程建设不安全行为管理的一般内容不包括（C）。

A、制定工作人员的工作任务、职责、行为规范、规章制度

B、识别工作人员的可能发生的不安全行为或不尽职行为

C、通过对员工行为结果的不断反馈来正强化安全行为

D、采取措施防止因行为问题而导致的事故发生

1. 水利水电施工现场安全防护设施不包括（A）。

A、脚手架

B、防护栏杆

C、安全通道

D、孔口盖板

1. 关于水利水电施工现场安全防护栏杆的说法错误的是（B）。

A、防护栏杆有固定式、移动式两种

B、栏杆高度不小于1200mm，栏杆上涂刷红黄相间的安全色，间隔200mm

C、栏杆靠近地面要设置挡板，挡板高度不小于180mm，挡板上涂刷黄黑相间的安全色，与水平面夹角为45度，间隔100mm

D、可根据单位需要，在防护栏杆中部配置单位名称标牌

1. 安全标志的主要分类不包括（B）。

A、警告标志

B、警示标志

C、禁止标志

D、指令标志

1. 下列不属于施工现场主要交通标志的是（D）。

A、限速标志

B、限高标志

C、限宽标志

D、限停标志

1. 下列施工现场安全标志中，属于指令标志的是（A）。

A、佩戴安全帽标志

B、禁止通行标志

C、当心落物标志

D、安全通道标志

1. 水利水电工程建设文明施工管理不包括（C）。

A、移动厕所

B、移动板房

C、办公室清洁

D、垃圾处理

1. 施工现场文明施工，搞好环境卫生管理，不包括（C）。

A、施工区环境卫生管理

B、生活区卫生管理

C、办公区卫生管理

D、食堂卫生管理

1. 针对具体工程建设项目，（A）一般会结合项目具体情况，对安全生产管理体系进行完善。

A、项目法人

B、设计单位

C、监理单位

D、施工单位

1. 关于水利水电工程建设项目安全管理体系的完善要求说法错误的是（A）。

A、以工程项目为对象，建立集设计、监理和施工企业三方于一体的安全生产管理体系，明确工程项目安全管理的内容，有效规范外部协调管理程序，提供有效的安全管理手段

B、以过程控制为方法，梳理优化业主、监理、施工企业的安全管理职责与各项安全管理工作流程，提高安全监管绩效，保证良好的安全文明施工秩序

C、以风险预控为主线，针对工程项目施工人员、设施设备和作业环境各类风险因素，提供有效的风险控制措施，促进工程现场安全管理水平的提高

D、以管理手册、程序文件及操作规程的修订完善为主要成果

1. 发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（C）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A 、7

B 、15

C 、30

D 、60

1. 对因生产安全事故造成的职工死亡，其一次性工亡补助金标准为按全国上一年度城镇居民人均可支配收取的（C）倍计算，发放给事故伤亡职工近亲属。

A 、10

B、 15

C、 20

D、 25

1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故分级要素有（B）个。

A、2

B 、3

C 、4

D、 5

1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》将一般生产安全事故分为（C）级。

A、2

B 、3

C、 4

D、 5

1. 生产性噪声不包括（A）。

A、空气传播噪声

B、机械性噪声

C、电磁性噪声

D、空气动力噪声

441、关于安全生产工作机制，不正确的表述是（A）

A、政府负责

B、职工参与

C、行业自律

D、社会监督

442、安全生产工作机制是（C）

A、生产经营单位负责、行业自律、社会监督、国家监察

B、生产经营单位负责、政府监管、国家监察、中介机构提供服务

C、生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督

D、生产经营单位负责、职工参与、行业自律、中介机构提供服务

443、我国职业病防治工作方针是什么（C）

A、以人为本，标本兼治

B、安全第一，预防为主

C、预防为主，防治结合

D、以人为本，安全第一

444、消防工作贯彻（B）方针

A、预防为主，消防为辅

B、预防为主，防消结合

C、谁主管，谁负责

D、谁在岗，谁负责

445、安全生产领域改革发展的五项基本原则不包括（D）

A、坚持改革创新

B、坚持依法监管

C、坚持源头防范

D、坚持隐患治理

446、用人单位的职工有下列情形之一的，不属于工伤的是（C）

A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C、在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故的

D、患有职业病的

E、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形

447、下列关于劳动功能障碍的说法正确的是（C）

A、劳动功能障碍分为5个伤残等级，最重的为一级，最轻的为五级

B、劳动功能障碍分为5个伤残等级，最重的为五级，最轻的为一级

C、劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级

D、劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为十级，最轻的为一级

448、职工有下列哪种情形，应当视同工伤（C）

A、患职业病

B、自残或者自杀

C、职工原军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发

D、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明

449、职工因工作遭受事故伤害或患职业病需暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇（B）

 A、减半

 B、不变

 C、三分之一

 D、四分之一

450、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（D）小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤。

 A、12小时

 B、24小时

 C、36小时

 D、48小时

451、生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由（A）负责护理费。

 A、所在单位

 B、职工本人

 C、医疗机构

 D、经办机构

452、下列属于安全生产“五要素”的是（C）

A、安全资质

B、安全培训

C、安全法制

D、安全工具

453、安全生产工作“五同时”不包括（C）
A、计划有安全生产目标和措施
B、布置工作有安全生产要求
C、抽查工作有安全生产项目
D、评比方案有安全生产条款
E、总结报告有安全生产内容

454、下列关于危险有害因素的说法不正确的是（C）

A、有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素

B、危险因素是指在生产过程中能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素

C、有害因素强调突发性和瞬间作用，危险因素强调在一定时间内的积累作用

D、有害因素和危险因素统称危险有害因素

455、三违是指违章指挥、违章操作（D）

A、违反规章制度

B、违反技术要求

C、违反工艺制度

D、违反劳动纪律

456、安全生产班组安全日活动是指班组（A）一次的安全活动。

A、每周一次

B、两周一次

C、每月一次

D、每季度一次

457、安全生产事故处理“四不放过”说法错误的是（D）

A、事故原因没有查清不放过

B、事故责任人没处理不放过

C、事故责任人和群众未受到应有的教育不放过

D、事故结果未通报批评不放过

458、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（B）。

A、同时设计、同时建设、同时投入生产和使用

B、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

C、同时设计、同时施工、同时验收和使用

D、同时设计、同时建设、同时验收和使用

459、下列不属于特种作业的是（B）

A、登高作业

B、运输作业

C、电力作业

D、起重机作业

460、施工现场防护用品配备的基本情况说法错误的是（B）

A、进入施工现场的人员，必须带好安全帽，系好下颌帽带

B、在超过3米高空作业的人员，必须系好安全带

C、焊接作业人员，必须穿帆布工作服，戴绝缘手套，配防护面罩

D、电工作业人员，必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套

461、塑料安全帽检查试验要求（A），耐水、油、化学腐蚀性良好，可抗3kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力。

A、一年一次，耐40~120℃高温不变形

B、一年一次，耐40~100℃高温不变形

C、一年二次，耐40~120℃高温不变形

D、一年二次，耐40~100℃高温不变形

462、塑料安全帽的质量要求说法错误的是（B）

A、安全帽检查试验一年一次，耐40~120℃高温不变形

B、安全帽检查试验可抗2kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力

C、安全帽外表应完整、光洁

D、安全帽内缓冲带、帽带应齐全无损

463、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过（A）同意。

A、施工负责人

B、项目负责人

C、专职安全员

D、施工班组

464、严格执行道路交通安全管理制度，确保施工生产区内机动车辆临时道路及通道符合安全规定，下列说法正确的是（B）

A、道路纵坡不宜大于5%，进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不应超过10%

B、道路最小转弯半径不应小于15%

C、路面宽度不应小于施工车辆宽度的2倍

D、双车道路面宽度不宜窄于6.0m，单车道不宜窄于4.0m

465、下列可能出现在施工现场的安全色，说法错误的是（C）

A、凡是禁止、停止、消防和有危险的器件或环境均涂以红色的标记作为警示的信号

B、凡是警告人们注意的器件、设备及环境以黄色表示

C、蓝色是指令，要求人们必须遵守的规定，例如道路交通标志和标线

D、绿色是给人们提供允许、安全的信息，例如车间厂房内的安全通道、行人和车辆的通行标志、急救站和救护站等

466、对比色是使黑色更加醒目的反衬色，包括黑白两种颜色。关于对比色的说法正确的是（A）

A、黑色是安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框

B、黑色是安全标志红、蓝、绿的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号

C、白色是安全标志红、黄、蓝的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号

D、白色是安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框

467、安全标志不包括（B）

A、禁止标志

B、警示标志

C、指令标志

D、提示标志

468、下列对安全标志的说法正确的是（D）

A、注意安全标志是提示标志

B、施工现场禁止通行标志是警告标志

C、当心落物标志是指令标志

D、紧急出口标志是提示标志

469、施工现场车辆驾驶专项作业安全说法错误的是（D）

A、未经专门培训考核合格，取得相应资格证书，不熟悉车辆性能者不能驾驶车辆

B、出车前应检查确认车辆制动器、转向系统、轮胎、灯光、喇叭等影响安全的部件性能和功能完好

C、驾驶员应当严格遵守道路交通规则

D、驾驶员情绪激动时，可以将车辆交给无关人员驾驶

470、关于机械设备操作安全的说法错误的是（B）

A、停电检修时，禁止合闸

B、机械在运转时，可以加油、擦拭或修理

C、非电气作业人员不得操作电气设备

D、当设备出现故障或者发生异常，应及时报告

471、起重机作业安全严格遵守“十不吊”说法不正确的是（D）

A、起重臂和吊起的重物下有人停留或行走时不吊

B、无人指挥或者信号不清时不吊

C、零星物件未用专门盛器或叠放不稳不吊

D、多台起重机作业吊物间距小于2m的不吊

472、关于高处作业安全的说法正确的是（C）

A、高处作业分为一、二、三、四级

B、阵风风力五级以上为强风高处作业

C、患有高血压人员，不得从事高处作业

D、高处作业临空边缘应设高度不低于1.3m的防护栏

473、关于高处作业分级的说法正确的是（A）

A、一级的高处作业高度为：2~5m

B、二级的高处作业高度为：5~10m

C、三级的高处作业高度为：10~20m

D、特级的高处作业高度为：20m以上

474、关于高处作业分类的说法错误的是（D）

A、阵风风力六级以上的作业环境为强风高处作业

B、高温或低温环境的作业环境为异温高处作业

C、接近或接触带电体的作业环境为带电高处作业

D、抢救自然灾害事故的作业环境为抢救高处作业

475、关于高处作业安全要点说法错误的是（C）

A、患有高血压、心脏病、精神病等人员，不得从事高处作业

B、不系安全带，脚穿拖鞋的人员，不得从事高处作业

C、临空边缘应设不低于1.3m的防护栏

D、有高处作业的下方，不能通过

476、高处作业时与带电体的安全距离，说法正确的是（D）

A、10kv以下的电压等级，工器具、安装构件、接地线等与带电体的距离为3.0m

B、10kv以下的电压等级，工作人员的活动范围与带电体的距离为2.0m

C、220kv的电压等级，工器具、安装构件、接地线等与带电体的距离为5.5m

D、220kv的电压等级，工作人员的活动范围与带电体的距离为4.0m

477、在架空输电线路附近工作时，应有隔离措施，要保持距离，防止触碰。关于规定说法正确的是（B）

1. 在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间应保持安全操作距离。当外电线路电压小于1kv时，最小安全操作距离应不小于6m
2. 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，外电线路电压小于1kv时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于6m
3. 机械如在高压线下进行工作或者通过时，外电线路电压小于1kv时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于1m
4. 施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不应小于1m

478、关于电焊作业安全要点说法不正确的是（C）

A、从事焊接作业人员，须持有《特种作业操作证》方可上岗独立操作

B、重点防火部位进行焊接作业需有可靠防火措施

C、电焊作业现场周围6m范围内不得堆放易燃易爆物品

D、电焊作业操作时，应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品

479、高处焊接作业时必须遵守以下规定，说法错误的是（B）

A、必须使用标准的防火安全带，并系在可靠的构架上

B、必须在作业点正下方3m外设置护栏

C、必须戴盔式面罩

D、焊工必须站在稳固的操作平台上作业，焊接必须放置平稳、牢固，设有良好的接地保护装置

480、关于气焊切割作业安全要点，说法错误的是（D）

A、无特种作业人员操作资格证书的人员严禁从事气焊切割作业

B、乙炔瓶在使用、运输和储存时，环境温度不宜超过40℃

C、乙炔瓶和氧气瓶在使用时，所在的位置距离火源不得少于10m

D、焊炬熄火时应先关闭氧气阀，后关乙炔阀

481、关于脚手架作业安全，说法错误的是（A）

A、遇五级以上强风、浓雾、雨或雪等天气时，应停止脚手架搭设拆除作业

B、从事脚手架作业，要带好安全帽，系好安全带，穿软底鞋

C、在有车辆或搬运器材通过的地方，应设置围栏保护脚手架支撑杆

D、脚手架高于周围避雷设施的必须安装避雷针，接地电阻不得小于10Ω

482、关于土石方开挖作业安全，说法错误的是（B）

A、开挖应遵循自上而下的原则

B、人工开挖土方的操作人员之间，横向间距不小于1.5m

C、挖出的泥土应堆放在坑边1m外，堆放高度不得超过1.5m

D、开挖作业与装运作业面应相互错开，应避免上、下交叉作业

483、关于爆破作业安全，说法正确的是（B）

A、无《特种作业操作证》的人员严禁从事爆破作业

B、爆破作业前需严格履行审批确认手续

C、爆破器材起火，只能用干粉灭火器灭火

D、竖直炮孔装药时，用炮杆推送

484、构架支撑应遵守以下规定，说法错误的是（A）

A、采用钢支撑的严格检查钢板质量

B、支撑立柱应放在平整岩石面上，应挖柱窝

C、危险地段的支撑应跟进开挖作业面，必要时可采取超前固结的施工方法

D、支撑应经常检查，发现杆件有异常征兆，应及时处理

485、关于灌浆作业安全，说法错误的是（B）

A、灌浆前，应对机械、管路系统进行认真检查，并进行耐压试验

B、搅浆时，先加水泥，正常开动后再加水

C、灌浆栓塞下孔途中遇有阻滞时，应取出后扫孔处理，不得强下

D、灌浆时，不得将灌浆管口对着人

486、关于化学灌浆作业安全，说法错误的是（C）

A、化学灌浆材料要远离火源存放

B、化学灌浆材料配置时，禁烟、禁明火

C、化学灌浆施工现场进食时，做好消毒工作

D、化学灌浆的废液、废器皿远离饮用水水源深埋处理

487、灌浆前，应对机械、管路系统进行认真检查，并进行（C）该灌注段最大灌浆压力的耐压试验。

A、5~10min

B、5~15min

C、10~20min

D、15~20min

488、钢筋运输应遵守以下规定，说法错误的是（D）

1. 搬运钢筋时，应注意周围环境，以免碰伤其他作业人员
2. 多人抬运，应用同一侧肩膀，步调一致，上下肩时应轻起轻放，不得投掷
3. 搬运钢筋时，应防止碰撞电线，二者之间应保持安全距离
4. 脚手架或平台上不应存放钢筋

489、关于模板施工安全要点，说法错误的是（C）

1. 支模时应按作业程序进行
2. 不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料作为模板支撑
3. 拆模时，操作人员站在正在拆除的模板上时，需做好保护措施
4. 拆模工作完毕后应及时清理现场模板

490、关于混凝土拌和机操作安全要点，说法错误的是（D）

1. 搅拌机应设置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不应以轮胎代替支撑
2. 搅拌筒应用水冲洗干净，不应有异物
3. 混凝土拌和作业时，操作人员不应私自离开工作岗位，不应随意让其他人代替自己的操作
4. 加料斗升起时，操作人员在料斗下要保护好自己

491、混凝土浇筑作业安全要点，说法错误的是（B）

1. 浇筑混凝土前，应全面检查仓内是否安全可靠
2. 仓内脚手架、支撑、埋设件等不得随意拆除，如需拆除，应经施工专职安全员的同意
3. 吊罐接近下料位置时，应减慢下降速度
4. 操作振捣器的人员必须穿绝缘靴、戴绝缘手套

492、拆除工程作业时，严格遵守（A）的作业程序，操作人员因站在脚手架或者其他稳固的结构上操作。

1. 自上而下
2. 自下而上
3. 从左到右
4. 从右到左

493、施工船舶在水上作业前，应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得（C），在适航水域作业。

1. 施工许可证
2. 开工证
3. 安全签证
4. 操作证

494、水下爆破作业除遵守爆破安全规程外，还应做到以下几个方面，说法错误的的是（A）

1. 在通航水域进行水下爆破作业时，应在三个工作日前向当地港行监督部门和公安部门申报，并由其按时发布水下爆破施工通告
2. 爆破工作船及其辅助船舶应按规定悬挂特殊信号（灯号）
3. 危险水域边界上应设置警示标志、禁航信号、警戒船舶和岗哨等
4. 爆破作业船上工作人员作业时应穿好救生衣、防滑鞋等

495、不属于易燃易爆物品的是（A）

1. 灭火器
2. 燃气
3. 鞭炮
4. 石油

496、消防器材设备，应妥善管理，定期检验，及时更换过期器材。设置宽度不小于（C）的消防通道，并保持通道通畅。

A、2.5m

B、3.0m

C、3.5m

D、4.0m

497、发现火灾后（A）。

1. 报警与救火应同时进行
2. 先报警，再救火
3. 先救火，再报警
4. 立即向施工负责人报告

498、根据起火物质采取有针对的灭火措施及灭火器，下列说法错误的是（D）

1. 发生电气火灾时，应选用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或者干沙土进行扑救
2. 燃料油、油漆起火时，可选用泡沫、干粉灭火器或者沙土进行扑救
3. 危险化学品起火时，应根据着火物质的化学特性采用适宜的灭火器或者干燥的黄沙进行灭火
4. 火灾扑灭后，及时退离火灾现场

499、关于常用灭火器材的适用范围，说法错误的是（B）

1. 干粉灭火器适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体及电器设备刚起的火灾
2. 泡沫灭火器适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体的火灾
3. 二氧化碳灭火器适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可以扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾
4. 推车式干粉灭火器适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾

500、不属于施工现场作业过程中的职业健康危害的有（D）

1. 粉尘
2. 噪声
3. 振动
4. 低温

501、常用的报警电话，说法错误的是（D）

1. 求助报警电话：110
2. 火灾报警电话：119
3. 医疗救护电话：120
4. 森林报警电话：122

502、几种常见化学品中毒的应急措施，说法正确的是（D）

1. 氯气进入眼睛和皮肤：用清水或3%硼酸水或1%明矾水洗涤
2. 氨进入呼吸道：用2%小苏打水或食盐水洗涤
3. 一氧化碳：清醒者吸入亚硝酸异戍酯，10分钟3~6滴
4. 氰化物：口服0.2%高锰酸钾或3%氧化氢和高浓度食盐水，反复引吐和洗胃

503、关于休克昏迷急救方法，说法不正确的是（A）

1. 让休克者平卧，不用枕头，腿部抬高45度
2. 注意给体温过低的病人保暖，盖上被、毯等
3. 对于伴有昏迷的病人，应保持呼吸道通畅
4. 立即与医务工作者联系，请医生治疗

504、（A）地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。

1. 县级以上
2. 市级以上
3. 省级以上
4. 国务院

505、劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据《劳动法》的规定解除劳动合同，说法错误的是（B）

1. 职业病或者因公负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
2. 患病或者负伤，治愈出院
3. 女职工在孕期、产期、哺乳期内的
4. 法律、行政法规规定的其他情形

506、有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，说法不正确的是（C）

A、安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬

B、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬

C、患病或者负伤安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬

D、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬

507、劳动者在下列情形下，依法享受社会保险待遇（B）

A、退休

B、患病出院

C、失业

D、生育

508、用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金，说法不正确的是（C）

A、克扣或者无故拖欠劳动者工资的

B、拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的

C、高于当地最低工资标准支付劳动者工资的

D、解除劳动合同后，未依照本法规定给予劳动者经济补偿的

509、生产经营单位的（B）对本单位的安全生产工作全面负责。

A、法定代表人

B、主要负责人

C、项目负责人

D、安全生产管理人员

510、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责，说法不正确的是（D）

A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C、组织或者参与本单位应急救援演练

D、组织本单位安全生产整改措施

**二、多项选择题**

1、 工程项目顶管施工组织设计方案中的安全技术措施必须有（ ）

A、针对性 B、实效性 C、原则性 D、不同性 E、同一性

答案：AB

2、 斜坡土挖方时在斜坡的上侧弃土时应注意：（ ）

A、弃土堆应连续设置，顶面外斜 B、应保证挖方边坡的稳定 C、当坡度陡于1/5或在软土地区禁止上侧堆土 D、弃土堆离沟边0.8m以外 E、堆土高度不能超过1.5m

答案：ABCE

3、 基坑（槽）的排水方法可分为（）

A、集水井法 B、排水沟法 C、集水井抽水法 D、明排水法 E、人工降低地下水位法

答案：DE

4、 人工降低地下水位的方法有（）

A、轻型井点 B、喷射井点 C、管井井点 D、深井泵 E、重型井点

答案：ABCD

5、 模板工程的实施必须经过（）

A、支撑杆的设计计算 B、绘制模板施工图 C、制订相应的施工安全技术措施 D、编制操作规程 E、现场勘察

答案：ABC

6、 扣件式钢管脚手架的钢管规格、间距、扣件应符合设计要求，每根立杆底部应设置（）A、底座 B、垫板 C、砖块 D、石板 E、水泥块

答案：AB

7、 多层悬挑结构模板的立柱应符合下列那些要求？（）

A、连续支撑 B、不小于二层 C、不少于三层 D、不小于四层 E、不小于五层

答案：AC

8、 模板的安装应符合（）的相应规定

A、建筑机械使用安全技术规程 B、组合钢模板技术规范 C、大模板多层住宅结构设计与施工规程 D、液压滑动模板施工技术规范 E、施工现场临时用电安全技术规范

答案：BCD

9、 建筑工程模板承受的活荷载标准值的种类有：（）

A、施工人员及设备荷载 B、振捣商品混凝土时产生的荷载 C、风荷载 D、倾倒商品混凝土时对垂直面板产生的水平荷载 E、模板及其支架自重

答案：ABD

1. 吊运散装模板时，应符合下列要求（）

A、放置于运料平台上 B、码放整齐 C、吊运 D、待捆绑牢固后方可起吊 E、有防碰撞措施

答案：BD

1. 安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员有下列哪些行为？（）
2. 站在独立梁底模操作 B、站在支柱架上操作 C、站在柱模支架上操作 D、站在扶梯上操作 E、在底模、柱模支架上通行

答案：ABCE

1. 钢丝绳的破坏原因主要有（）
2. 截面积减少 B、质量发生变化 C、变形 D、突然损坏 E、连接过长

答案：ABCD

1. 起重吊装作业中使用的吊钩、吊环，其表面要光滑，不能有（ ）等缺陷。
2. 剥裂 B、刻痕 C、锐角 D、接缝 E、痕迹

答案：ABCD

1. 电动卷扬机的固定方法有（）
2. 拖拉绳固定法 B、固定基础法 C、平衡重法 D、地锚法 E、自重固定法

答案：BCD

1. 下列关于汽车吊使用中的注意事项的叙述，哪些是正确的？ （）
2. 不能超载使用 B、按照额定的起重量工作 C、支腿支完应将车身调平并锁住 D、支腿处必须坚实，必要时应铺垫道木 E、二级风以上停止工作

答案：ABCD

1. 建筑拆除工程一般可分为（）
2. 人工拆除 B、机械拆除 C、爆破拆除 D、民用建筑拆除 E、工用建筑拆除

答案：ABC

1. 下列关于拆除工程安全防护措施的叙述哪些是正确的？（）
2. 拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由专业人员搭设 B、拆除施工严禁高处作业 C、拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量及有关资料编制安全施工组织设计或方案 D、进入施工现场的人员，必须配戴安全带 E、特种作业人员必须持有效证件上岗作业

答案：ACE

1. 下列关于拆除工程临时用电规定的叙述哪些是正确的？（）
2. 夜间施工必须有足够照明 B、电动机械和电动工具必须装设漏电保护器 C、电动机械和电动工具保护零线的电气连接应符合要求 D、产生振动的设备，其保护零线的连接点不应少于1处 E、产生振动的设备，其保护零线的连接点不应少于2处

答案：ABCE

1. 商品混凝土拌合机作业中不得（）
2. 加料 B、检修 C、调整 D、加油 E、加水

答案：ABCD

1. 钢筋强化机械包括（）
2. 钢筋冷拉机 B、钢筋冷拔机 C、钢筋扎扭机 D、钢筋弯曲机 E、钢筋切断机

答案：ABC

1. 安全生产管理具体包括哪几方面的内容?（）
2. 安全生产法制管理 B、行政管理 C、工艺技术管理 D、设备设施管理 E、作业环境和作业条件管理

答案：ACDE

1. 安全生产法律法规包括安全生产方面的（）
2. 国家标准 B、行政法规 C、行业规范 D、规范性文件 E、地方法规

答案：BE

1. 关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定，下列那些属于安全生产管理机构的主要职责? （）
2. 落实国家有关安全生产法律法规和标准 B、编制并适时更新安全生产管理制度 C、组织开展全员安全教育培训 D、组织开展安全检查 E、组织编制专项施工方案

答案：ABCD

1. 关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责？（）
2. 调配建设工程项目的安全生产管理人员 B、负责安全生产相关数据统计 C、安全防护和劳动保护用品配备及检查 D、施工现场安全督查 E、发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理报告

答案：BCD

1. 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（）等安全设施和装置
2. 零配件 B、保险 C、限位 D、节能 E、环保

答案：BC

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有()。
2. 生产（制造）许可证 B、设备履历书 C、产品使用说明书 D、产品构造图 E、产品合格证

答案：AE

1. 下列对专职安全生产管理人员安全生产责任的叙述，哪些是正确的？（）
2. 保证安全防护和文明施工资金的有效使用 B、监督专项安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安全生产进行监督检查 C、建立工程项目安全生产保证体系
3. 发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，并监督检查整改情况 E、及时制止现场违章指挥、违章作业行为

答案：BDE

1. 安全管理目标的主要内容包括（）
2. 生产安全事故控制目标 B、质量合格目标 C、安全达标目标 D、文明施工实现目标E、施工进度目标

答案：ACD

1. 施工单位制定安全目标管理检查考核办法应包括以下哪些内容？（）
2. 考核机构和人员组成 B、被考核部门和人员 C、考核内容 D、考核对象
3. 考核方法和奖惩办法

答案：ABCE

1. 施工组织设计由施工单位的（）等部门进行会审
2. 施工技术 B、劳动人事 C、安全 D、教育 E、设备

答案：ACE

1. 按照有关规定，下列哪些工程必须编制安全专项施工方案？（）
2. 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程 B、基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程 C、高度超过20m的落地式钢管脚手架工程 D、起重吊装工程 E、采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

答案：ABDE

1. 按照有关规定，下列哪些工程须经专家论证审查专项施工方案？（）
2. 开挖深度超过5m（含5m）的深基坑工程 B、地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程 C、地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程 D、水平商品混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2的高大模板工程 E、24m及以上高空作业的工程

答案：ABCD

1. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明，并由双方签字确认。

A、项目负责人 B、施工单位安全员 C、作业班组 D、现场安全员 E、作业人员答案：CE

34、 禁止利用（）排放、倾倒含有毒污染物、含病原体的污水和其他废弃物。

A、渗井 B、渗坑 C、裂隙 D、溶洞 E、坑道

答案：ABCD

35、 安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（）的重要手段。

1. 消除事故隐患 B、改善劳动条件 C、落实整改措施 D、做好安全技术交底 E、防止伤亡事故发生

答案：ABCE

1. 下列对安全检查主要内容的叙述，那些是正确的？（）
2. 国家和省有关安全生产的法律、法规的贯彻落实情况 B、国家、行业和地方安全技术标准、规范、规程以及工程建设强制性标准的执行情况 C、日常检查情况 D、生产安全事故的统计上报、调查处理情况 E、生产安全事故应急预案的制定和演练情况

答案：ABDE

1. 下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（）
2. 通道口 B、管道口 C、预留洞口 D、楼梯口 E、电梯井口

答案：ACDE

1. 根据水利部的规定，水利建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括()
2. 施工单位安全生产管理机构的工作人员 B、分管安全生产工作的副经理 C、施工单位安全生产管理机构的负责人 D、施工单位安全生产委员会负责人 E、施工现场专职安全生产管理人员

答案：ACE

1. 安全生产法律法规是国家法律体系中的重要组成部分。我们通常说的安全生产法律法规是对有关安全生产的（）总称。
2. 法律 B、行政法规 C、规章 D、通知 E、文件

答案：ABC

1. 下列对安全生产法规作用的叙述，哪些是正确的？（）
2. 为保护劳动者的安全健康提供法律保障 B、加强安全生产的法制化管理 C、推动安全生产工作的发展，促进企业安全生产 D、保证产品质量的提高 E、进一步提高生产力，保证企业效益的实现和国家经济建设事业的顺利发展

答案：ABCE

1. 下列关于《建设工程安全生产管理条例》颁布实施的意义和作用的阐述，哪些是正确的？（）
2. 确立了有关建设工程安全生产监督管理的基本制度 B、明确了参与建设活动各方责任主体的安全生产责任 C、明确了有关建设工程质量与进度、投资控制的管理制度

D、确保了参与各方责任主体安全生产利益及建筑工人安全与健康的合法权益

E、为维护建筑市场秩序，加强建设工程安全生产监督管理提供了重要的法律依据

答案：ABDE

1. 建筑安全生产法规的作用主要体现在（）等三个方面
2. 建立安全生产管理制度 B、提高企业安全管理水平 C、规范安全生产行为 D、保护建筑安全生产合法行为 E、处罚违反建筑安全生产法律法规行为

答案：CDE

1. 《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（）
2. 保障人民生命安全 B、保护国家财产安全 C、保障产品质量 D、保护消费者权益

E、促进社会经济发展

答案：ABE

1. 下列哪些属于《安全生产法》确定了安全生产的基本法律制度？()
2. 安全生产监督管理制度 B、安全中介服务制度 C、安全生产责任追究制度

D、事故应急救援和调查处理制度 E、群防群治制度

答案：ABCD

1. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
2. 决策机构 B、主要负责人 C、总经理 D、个人经营的投资人 E、董事会

答案：ABD

1. 《安全生产法》规定，生产经营单位采用（），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
2. 新工艺 B、新技术 C、新材料 D、新结构 E、新设备

答案：ABCE

1. 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门受理有关安全生产的举报应当采取下列哪些措施？（）
2. 建立举报制度 B、公开举报电话、信箱或者电子邮件地址 C、建立举报网站
3. 向社会公布举报事项 E、受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料

答案：ABE

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
2. 主要负责人 B、技术负责人 C、施工负责人 D、项目负责人 E、专职安全生产管理人员

答案：ADE

1. 建筑安全生产法律责任的行政处罚最常见的形式有：（）
2. 警告、罚款 B、责令停止违法行为 C、责令停产停业整顿 D、暂扣或吊销单位资质证书、许可证等有关证照，降低单位资质等级 E、暂扣或吊销个人执业资格证书，降低个人执业资格证书等级

答案：ACDE

1. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（）在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正 A、安全防护用具 B、模板 C、机械设备 D、建筑材料 E、施工机具及配件

答案：ACE

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于（）的，应当立即制止。
2. 违章指挥 B、违反纪律 C、违反规定 D、违章操作 E、违反标准

答案：AD

1. 下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，哪些是错误的？（）
2. 工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、总承包单位对施工现场的安全生产负总责，由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，仍由总承包单位承担主要责任 C、分包单位执行本单位的安全生产规章制度，可以不执行总承包单位的安全生产规章制度 D、施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责统计上报 E、总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任

答案：BCD

1. 水利工程质量评定中的中间产品包括（）
2. 砂石骨料 B、混凝土预制件 C、机电产品 D、金属结构产品 E、土工合成材料

答案：AB

1. 下列哪些属于安全管理目标检查考核要求的内容？（）
2. 由建设行政主管部门实施检查考核 B、实行逐级考核制度 C、检查考核应严格按考核办法进行，防止流于形式 D、根据考核结果实施奖惩 E、做好考核总结工作

答案：BCDE

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对下列哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果？（）
2. 基坑支护与降水工程 B、水暖通风工程 C、土方开挖工程 D、模板工程

E、起重机械安装与拆卸工程

答案：ACD

1. 按照建设部的有关规定，下列哪些工程必须编制安全专项施工方案？（）
2. 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程 B、基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程 C、高度超过20m的落地式钢管脚手架工程 D、起重吊装工程 E、采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

答案：ABDE

1. 按照建设部的有关规定，下列哪些脚手架工程必须编制安全专项施工方案？（）
2. 吊篮 B、附着式升降脚手架 C、悬挑式脚手架 D、门型脚手架 E、卸料平台

答案：BCDE

1. 按照建设部的有关规定，下列哪些模板工程必须编制安全专项施工方案？（）
2. 滑模 B、爬模 C、大模板 D、水平混凝土构件模板支撑系统 E、所有结构模板工程

答案：ABCD

1. 按照建设部的有关规定，下列哪些工程须经专家论证审查专项施工方案？（）
2. 开挖深度超过5m（含5m）的深基坑工程 B、地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程 C、地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程 D、水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2的高大模板工程 E、24m及以上高空作业的工程

答案：ABCD

1. 下列对安全技术交底具体要求的叙述，哪些是正确的？（）
2. 各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行 B、交底应采用简短的、口号式的形式 C、交接底双方应当签字确认 D、交底必须具体、明确、针对性强

E、交接底应当采用口头形式

答案：ACD

1. 下列对安全技术交底主要内容的叙述，哪些是正确的？（）
2. 工程项目和分部分项工程的概况 B、针对所有部位采取的具体防范措施 C、作业中应注意的安全事项 D、作业人员应遵守的安全操作规程和规范 E、发生事故后应及时采取的避险和急救措施

答案：ACDE

1. 下列对安全检查制度主要内容的叙述，那些是正确的？（）
2. 安全检查的目的 B、安全检查组织及人员的组成 C、经济效益 D、隐患整改与复查 E、奖惩与总结评比

答案：ABDE

1. 安全检查的主要形式包括（）。
2. 定期安全检查 B、经常性安全检查 C、专项（业）安全检查 D、季节性、节假日安全检查 E、三级安全检查

答案：ABCD

1. 水利水电施工组织设计文件的内容包括（）、施工条件、料场的选择与开采、施工交通运输、施工工厂设施、主要技术供应及附图等10个方面
2. 施工导流 B、主体工程施工 C、施工分期 D、施工总布置 E、施工总进度

答案：ABDE

1. 在生产过程中，下列哪些属于事故？（）
2. 人员死亡 B、人员重伤 C、财产损失 D、人员轻伤 E、房屋损失

答案：ABCD

1. 事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的（）

A、人的不安全行为 B、自然因素 C、物的不安全状态 D、客观因素 E、管理上的缺陷答案：ACE

67、 安全生产是是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采取的（）的一系列措施和活动

A、控制自然灾害的破坏 B、保障人身安全和健康 C、环境免遭破坏 D、设备和设施免遭损坏 E、消除或控制危险和有害因素

答案：BCDE

68、 按照建设部关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定，下列那些属于安全生产管理机构的主要职责? （）

A、落实国家有关安全生产法律法规和标准 B、编制并适时更新安全生产管理制度 C、组织开展全员安全教育培训 D、组织开展安全检查 E、组织编制专项施工方案

答案：ABCD

1. 按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构负责人应当履行下列哪些职责？（）
2. 适时修订企业安全生产规章制度 B、调配各级安全生产管理人员 C、进行建设工程项目的安全技术交底 D、监督、指导并评价企业各部门或分支机构的安全生产管理工作
3. 配合有关部门进行事故的调查处理

答案：ABDE

1. 按照建设部关于建筑施工专职安全生产管理人员职责的有关规定，企业安全生产管理机构工作人员应当履行下列哪些职责？（）
2. 调配建设工程项目的安全生产管理人员 B、负责安全生产相关数据统计 C、安全防护和劳动保护用品配备及检查 D、施工现场安全督查 E、发现现场存在安全隐患时，及时向工程项目经理报告

答案：BCD

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出()的措施建议。
2. 保证施工进度 B、保障施工作业人员安全 C、保证工程质量 D、预防生产安全事故 E、保障资金投入

答案：BD

1. 依据《建设工程安全生产管理条例》，对工程监理单位在实施监理过程中行为的叙述，下列哪些是正确的？（）
2. 发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 B、发现存在安全事故隐患的，应当立即要求施工单位停工整改 C、安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D、安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位立即停业整顿 E、施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

答案：ACE

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（）等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。A、施工起重机械 B、混凝土输送泵 C、整体提升脚手架 D、混凝土搅拌机 E、模板答案：ACE
2. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸（）等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施

A、模板 B、施工起重机械 C、钢筋机械 D、整体提升脚手架 E、混凝土搅拌机答案：ABD

75、 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A、周围环境 B、资金 C、季节 D、人员 E、气候

答案：ACE

76、 建筑施工现场消防安全责任制度，应当明确（）等要求，并逐级落实防火责任制。

A、消防水源 B、消防安全管理程序 C、消防安全责任人 D、消防安全培训

E、消防安全要求

答案：BCDE

1. 施工现场应当制定（）等消防安全管理制度
2. 社区联防制度 B、用火用电制度、易燃易爆危险物品管理制度 C、消防设施维护保养制度、消防值班制度 D、消防安全检查制度 E、职工消防教育培训制度

答案：BCDE

1. 下列哪些是实行安全生产许可制度的目的？（）

A、严格规范安全生产条件 B、进一步加强安全生产监督管理 C、全面防止生产安全事故 D、确保人民群众生命和财产安全 E、保证国民经济持续、健康、稳定发展答案：ABDE

79、 按照建设部的有关规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列那些安全生产条件？（）

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格 C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D、管理人员和作业人员经建设主管部门培训并考核合格 E、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

答案：ABCE

80、 下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？（）

A、定计划 B、定人 C、定时间 D、定措施 E、定落实

答案：BCD

1. 根据水利部的规定，水利建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当具备那些条件，方可参加建设行政主管部门组织的安全生产考核？（）
2. 相应职务 B、相应文化程度 C、相应专业技术职称 D、一定安全生产工作经历E、经企业年度安全生产教育培训合格

答案：BCDE

1. 根据水利部的规定，水行政主管部门对水利建筑施工企业管理人员履行安全生产管理职责情况的监督检查，发现以下哪些情况，情节严重的，收回安全生产考核合格证书，并限期改正，重新考核？（）
2. 违反安全生产法律法规 B、未履行安全生产管理职责 C、不按规定接受企业年度安全生产教育培训 D、发生死亡事故 E、不按规定进行年度安全生产检查的

答案：ABCD

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些作业人员，必须按照国家有关规定经过培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业？（）
2. 垂直运输机械作业人员 B、爆破作业人员 C、起重信号工 D、混凝土作业人员 E、安装拆卸工

答案：ABCE

1. 特种作业人员必须具备以下哪些基本条件？（）
2. 年满十八岁，但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于二十周岁 B、工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷 C、具有本种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践经验 D、从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于二十周岁 E、具有高中以上文化程度

答案：ABCD

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入（）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业
2. 施工单位 B、工程项目 C、新的岗位 D、新的施工现场 E、作业环境

答案：CD

1. 夏季施工安全教育主要包括（）等内容
2. 安全用电知识 B、预防雷击知识 C、防坍塌安全知识 D、防物体打击知识 E、防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

答案：ABCE

1. 冬季施工安全教育主要包括（）等内容
2. 防冻、防滑知识 B、安全用电知识 C、防火安全知识 D、防暴风雨知识 E、防中毒知识

答案：ABCE

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。
2. 生产（制造）许可证 B、产品构造图 C、产品鉴定证书 D、产品合格证 E、使用说明书

答案：AD

1. 下列哪些施工机械设备和施工机具是属于禁止购置和租赁的？（）
2. 国家明令淘汰的、规定不准再使用的 B、存在严重事故隐患无改造、维修价值的 C、未达到安全技术标准规定使用年限的 D、检测不合格的 E、未提供生产制造许可证、产品合格证等技术资料和检测合格证明的

答案：ABDE

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。验收合格的方可使用。
2. 建设行政主管部门 B、施工总承包单位 C、分包单位 D、出租单位 E、安装单位

答案：BCDE

1. 施工单位在使用（）等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
2. 混凝土输送泵 B、施工起重机械 C、整体提升脚手架 D、混凝土搅拌机 E、模板

答案：BCE

1. 国家对严重危及施工安全的（）实行淘汰制度。
2. 机具 B、工艺 C、设备 D、材料 E、技术

答案：BCD

1. 下列哪些施工机械设备、施工机具及配件必须予以淘汰报废？（）
2. 国家明令淘汰、规定不准再使用的 B、存在严重事故隐患无改造、维修价值的 C、超过安全技术标准规定使用年限的 D、发生事故的 E、磨损严重、基础部件已损坏，再进行维修不能达到使用安全要求的

答案：ABCE

1. 列哪些属于施工现场的安全防护用具？（）
2. 绝缘鞋 B、模板 C、安全帽 D、安全带 E、消防桶

答案：ACD

1. 根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型？（）
2. 轻伤 B、重伤 C、伤残 D、残废 E、死亡

答案：ABE

1. 事故报告应当包括以下哪些内容？（）
2. 事故发生的时间、地点 B、工程项目、企业名称 C、事故发生的简要经过 D、对事故责任人的处理意见 E、伤亡人数和直接经济损失的初步估计

答案：ABCE

1. 事故报告应当包括以下哪些内容？（）
2. 工程项目、企业名称 B、事故应急预案的执行情况 C、事故发生原因的初步判断
3. 事故发生后采取的措施 E、事故报告单位

答案：ACDE

1. 事故报告应当包括以下哪些内容？（）
2. 工程规模、类型、结构 B、建设单位的名称、资质等级和资质证书编号 C、基本建设程序履行情况 D、项目负责人和项目总监的姓名、资质等级和资质证书编号 E、职工伤亡情况和非职工伤亡情况（农民工除外）

答案：ACD

1. 下列对工程建设重大事故报告的叙述，哪些是正确的？（）
2. 施工单位发生伤亡事故后，事故现场有关人员，包括有关管理人员以及作业人员等，应当立即向项目负责人、施工单位负责人报告 B、施工单位负责人接到重伤、死亡、重大伤亡事故报告后，应当采取尽可能快的方式，向当地劳动部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告 C、特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告 D、施工单位应当在24小时内写出书面事故报告，按规定程序逐级上报 E、实行施工总承包的建设工程发生伤亡事故，由总承包单位和分包单位分别上报事故。

答案：ACD

1. 伤亡事故发生后，下列施工单位所采取的措施，那些是正确的？（）

A、积极抢救伤员 B、妥善保护现场重要痕迹 C、妥善保护现场物证 D、绘制现场简图并做出书面记 E、制定事故应急预案

答案：ABCD

1. 重大事故发生后，下列施工单位所做的工作，那些是正确的？（）
2. 消除现场重要痕迹 B、将受伤人员立即保护起来，防止新闻单位报道 C、采取措施防止事故扩大 D、对事故现场进行拍照或者录像 E、在24小时后写出书面事故报告，按规定程序逐级上报

答案：CD

1. 重大死亡事故，按照企业的隶属关系由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院有关主管部门会同同级（）组成事故调查组，进行调查。

A、安全生产监督管理部门 B、公安部门 C、监察部门 D、纪检部门 E、工会答案：ABCE

103、 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故事实材料的搜集主要包括以下哪些内容？（）

A、事故和受害人的基本情况 B、事故发生前设备、设施等的性能和质量状况 C、有关设计和工艺方面的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况 D、气候、环境情况 E、经济损失

答案：ABCD

104、 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，死亡、重伤事故，应按下列哪些程序进行调查？（）

A、事故的现场处理 B、物证、证人材料、事故事实材料的搜集 C、现场摄影和事故图绘制 D、事故损失 E、写出事故调查报告，报组织事故调查的机关或部门

答案：ABCE

1. 事故调查报告应当包括以下哪些主要内容？（）
2. 事故基本情况和概况 B、事故发生后采取的措施 C、事故原因和事故性质 D、对事故责任单位和责任人的处理情况 E、事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议

答案：ABCE

1. 进行事故原因分析包括以下哪些步骤？（）
2. 整理和阅读调查材料 B、分析伤害方式 C、分析确定事故的直接原因 D、分析确定事故的间接原因 E、确定事故的责任者

答案：ABCD

1. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些属于事故直接原因中机械、物质或环境的不安全状态？（）
2. 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 B、设备、设施、工具、附件有缺陷 C、技术和设计上有缺陷 D、生产（施工）场地环境不良 E、个人防护用品用具缺乏或有缺陷

答案：ABDE

1. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些属于事故直接原因中人的不安全行为？（）
2. 对现场工作缺乏检查或指导错误 B、使用不安全设备 C、手代替工具操作 D、物体存放不当 E、有分散注意力行为

答案：BCDE

1. 事故处理应当遵循下列哪些原则？（）
2. 实事求是、尊重科学 B、属地管理 C、公正、公平、公开 D、分级管辖
3. 四不放过

答案：ACDE

1. 事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行。下列哪些是“四不放过”的内容？（）
2. 事故原因未查清不放过 B、职工群众未受到教育不放过 C、防范措施未落实不放过 D、事故应急预案未制定不放过 E、事故责任者未受到处理不放过

答案：ABCE

1. 根据事故调查确定的事实，通过对事故原因的分析，找出对应于这些原因的人及其与事件的关系，确定事故的责任者。按责任者与事故的关系分为（）
2. 直接责任者 B、间接责任者 C、领导责任者 D、主要责任者 E、次要责任者

答案：ACD

1. 有下列哪些情况之一时，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任？（）
2. 违章指挥造成事故的 B、违章作业、冒险作业造成事故的 C、违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的 D、由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全造成事故的 E、违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备，造成事故的

答案：ABCE

1. 有下列哪些情况之一时，有关领导应负领导责任？（）
2. 由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全，职工无章可循，造成伤亡事故B、违反安全生产责任制和操作规程，造成伤亡事故的 C、未按规定对职工进行安全教育和技术培训，或职工未经考试合格上岗操作造成伤亡事故的 D、机械设备超过检修期限或超负荷运行，或因设备有缺陷又不采取措施，造成伤亡事故的 E、作业环境不安全，未采取措施，造成伤亡事故的

答案：ACDE

1. 按事故的性质可分为哪些类型？（）
2. 责任事故 B、非责任事故 C、自然事故 D、破坏事故 E、技术事故

答案：ABD

1. 根据事故责任的大小，对事故责任者进行不同程度的处罚，处罚的形式有哪些？（）A、行政处罚 B、职务处罚 C、经济处罚 D、刑事处罚 E、资格处罚

答案：ACD

1. 在生产安全事故应急救援方面，施工单位应当做哪些工作？（）
2. 制定本单位生产安全事故应急救援预案 B、建立应急救援组织或者配备应急救援人员C、配备必要的应急救援器材、设备 D、制定安全防护措施 E、定期组织演练

答案：ABC

1. 下列哪些属于作业人员使用的个人安全防护用品？（）
2. 安全帽 B、安全带 C、安全网 D、焊接面罩 E、限位器

答案：ABD

1. 作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝（）。
2. 遵守劳动纪律的要求 B、违章指挥 C、危险作业 D、强令冒险作业 E、高处作业

答案：BD

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（）
2. 补助费的数量 B、注意事项 C、操作规程 D、违章操作的危害 E、作业方法

答案：CD

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的（）
2. 强制性标准 B、规章制度 C、文明施工操作规程 D、群防群治制度 E、操作规程

答案：ABE

1. 现代施工安全管理包括（）等几部分组成。

A、安全作业 B、文明施工 C、环境保护 D、成本管理 E、技术管理答案：ABC

122、 施工总平面图编制的主要依据有（）

A、业主要求 B、施工方案、施工进度和资源需要计划 C、原有和拟建建筑工程的位置和尺寸 D、建设单位可提供房屋和其他设施 E、全部施工设施建造方案

答案：BCDE

123、 施工现场按照功能可划分为（）等区域。

A、施工作业区 B、辅助作业区 C、材料堆放区 D、休闲区 E、生活区

答案：ABCE

1. 施工现场的场地应当清除障碍物，适当硬化，做到（）
2. 场地平整坚实 B、雨季不积水 C、大风天不扬尘 D、四季绿化 E、无坑洼

答案：ABCE

1. 施工现场围挡应沿工地四周连续设置，使用的材料应（）
2. 能够循环使用 B、稳定 C、整洁 D、坚固 E、美观

答案：BCDE

1. 施工现场的施工人员佩带的工作卡，必须注明佩带者的（），宜有照片。
2. 性别 B、姓名 C、职务 D、工作岗位 E、年龄

答案：BCD

1. 根据《高处作业分级》（GB/T3608－93），不同抛物高度（h）的可能坠落范围半径(R)正确的是（）
2. 当h为2～5m时，R为3m B、当h为＞5～15m时，R为4m C、当h为＞15～30m时，R为5m D、当h为＞30m时，R为6m E、当h为＞40m时，R为7m

答案：ABCD

1. 关于建筑施工现场职工宿舍，下列叙述正确的有（）
2. 宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门，炎热季节应有消暑和防蚊虫叮咬措施。

B、宿舍室内净高不得小于2.8m，通道宽度不得小于0.9m。 C、宿舍内应当设置2m×0.9m规格的单层或双层单人床，床铺应高于地面0.3m。 D、严禁使用通铺。 E、宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物。

答案：ACDE

1. 在施工坠落半径之内的，防护棚顶应当具有抗砸能力，下列对防护棚顶材料的说法，哪些是正确的？（）
2. 强度应能承受10kPa的均布静荷载 B、可采用50mm厚木板架设 C、采用两层竹笆时，上下竹笆层间距应不小于400mm D、应当进行结构计算 E、强度应能承受8kPa的均布静荷载

答案：AB

1. 施工现场应设置医疗保健室，配备常用药以及（）等急救器材。
2. 保健医药箱 B、绷带 C、担架 D、止血带 E、血液

答案：ABCD

1. 安全标志主要包括（）等。
2. 安全标语 B、安全色 C、安全宣传栏 D、全标志牌 E、安全设施

答案：BD

1. 安全标志分（ ）。
2. 禁止标志 B、警告标志 C、指令标志 D、提示标志 E、允许标志

答案：ABCD

1. 搅拌站设置的原则是（）
2. 搅拌站可以有后上料场地 B、搅拌站尽可能设置在垂直运输机械附近 C、搅拌站场地四周应当设置沉淀池、排水沟 D、搅拌站应挂设操作规程、安全标志、混凝土配合比牌等 E、搅拌站应搭设防护棚

答案：BCDE

1. 对现场建筑材料的堆放的一般要求有（）
2. 应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放 B、各种材料必须按照总平面图规定的位置放置， C、各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求

D、应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等 E、要有降水措施、符合安全防火的要求

答案：ABCD

1. 根据劳动心理学知识，事故发生前的心理状态是复杂多样的，但在大多数情况下，有()等几种。
2. 故意行为 B、冒险行为 C、思想麻痹 D、技术不熟练 E、安全意识淡薄

答案：BCDE

1. 施工组织设计或方案分级编制的具体内容，编制和审批的时限、权限等具体规定有()。A、施工组织设计（方案）仅对工程重大危险源而编制的安全技术措施。 B、安全技术措施要针对工程特点、施工工艺、作业条件以及施工人员的素质等情况进行制订。 C、对工程中各种危险源制定出具体的防护措施和作业安全注意事项。 D、组织设计（方案）审核和审批人应有明确意见并签名，职能部门盖章。 E、经过批准的施工组织设计（方案），不准随意变更修改。确因客观原因需修改时，应按原审核、审查的分工与程序办理。

答案：BCDE

1. 起重机力矩限制器起作用时，载荷可以()。
2. 向下运动 B、向上运动 C、向大幅度方向运动 D、向小幅度方向运动 E、

答案：AD

1. 电焊作业人员进行焊接作业应当遵宁以下哪能规定：()。
2. 进行焊接作业时，必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、使用护目镜和面罩。 B、在高空危险处作业，须挂安全带 C、焊接压力容器和管道，需持有压力容器焊接操作合格证 D、夜间工作或在黑暗处施焊应有足够的照明 E、在金属容器内、地下、地沟或狭窄、潮湿等处施焊时，需要照明的其电源电压应不高于36V。

答案：ABCD

1. 社会保险是一种保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的保险制度，就性质而言具有()
2. 保障性 B、法定性 C、经济性 D、福利性 E、普遍性

答案：ABDE

1. 进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有()未经落实时不得进行施工。
2. 安全技术教育 B、安全技术 C、技术交底 D、安全技术措施 E、人身防护用品

答案：BCDE

1. 下列选项中属于三类人员中的专职安全员的是()。
2. 项目经理 B、企业安全生产管理机构的负责人 C、企业安全生产管理机构的工作人员
3. 项目总监 E、施工现场专职安全员

答案：BCE

1. 建筑施工相关的有毒有害气体主要富集场所有()等。
2. 污水池 B、排水管道 C、电缆井 D、下水井 E、工业企业废弃的管网

答案：ABCE

1. 建立安全生产许可制度主要目的是()。
2. 严格规范安全生产条件 B、严格规范建设工程市场 C、进一步加强安全生产监督管理
3. 进一步加强建设工程各项行为的管理 E、防止和减少生产安全事故

答案：ACE

1. 所谓安全生产就是指生产经营活动中，()而采取的一系列措施和行动的总称。
2. 为保证人身健康与生命安全 B、保证财产不受损失 C、确保生产经营活动得以顺利进行 D、促进工业发展 E、促进社会稳定和进步

答案：ABCE

1. 安全教育的方法有()。
2. 讲授法 B、挂牌法 C、访问法 D、研讨法 E、宣传娱乐法

答案：ACDE

1. 建筑施工特种作业人员取证后的考核管理应包括：()的考核。
2. 建设行政主管部门 B、建筑租赁单位 C、劳务单位 D、建筑施工企业 E、监理单位

答案：ABCD

1. 雨期施工，施工现场除认真做好场地内的排水，还应注意防范 ()等灾害。
2. 海啸 B、土方坍塌 C、山洪暴发 D、泥石流 E、暴风雨

答案：BCDE

1. 仓库防火管理要求：（）。
2. 垛与垛间距不小于1m B、垛与墙间距不小于1.5m C、垛与梁、柱的间距不小于0.3m
3. 垛与散热器、供暖管道的间距不小于0.3m E、照明灯具垂直下方与垛的水平间距不得小于0.5m

答案：ACDE

1. 生产经营单位安全生产责任制所涉及的方面，描述正确的是：（）。

A、生产经营单位主要负责人 B、生产经营单位其他负责人 C、生产经营单位安全管理机构负责人及其工作人员 D、项目经理 E、岗位工人

答案：ABCE

1. 《脚手架工程》DGJ32/J37—2006规定：脚手架应按以下规定情况进行检查，检查合格后方可投入使用或继续使用：（）。
2. 基础完工后及脚手架搭设前或作业层上施加荷载前 B、每搭设完20m高度后达到设计高度后 C、达到设计高度后 D、遇有七级大风和大雨后，寒冷地区开冻后 E、停用超过两个月

答案：AC

151、 建筑材料按其物化性质可分为（）。

A、无机非金属材料 B、有机非金属材料 C、金属材料 D、无机质材料 E、有及质材料

答案：ACE

1. 施工单位在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行“三检制”切实做好工程质量全过程控制。“三检制”是指（）。
2. 班组初检 B、施工队初检 C、作业队复检 D、监理复检 E、项目部终检

答案：ACE

1. 投标人拟在中标后将中标项目的部分（）工程或工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
2. 非主体 B、主体 C、非关键性 D、永久防渗 E、关键性

答案：AC

1. 土石坝土料填筑的压实方法主要包括（）。
2. 静压碾 B、振动碾压 C、循环碾压 D、连续碾压 E、夯击

答案：ABC

1. 混凝土振实可按以下现象判断（）。
2. 表面无气泡溢出 B、表面不再显著下沉 C、表面泛浆 D、插入振捣时间30～60S E、混凝土表面初凝

答案：ABC

1. 在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本价的报价竞标。则（）。
2. 该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止 B、没有违背诚实信用原则，不应禁止

C、是降低了工程造价，应当提倡 D、该投标文件应作废处理 E、其做法符合低价中标原则，不应禁止

答案：AD

1. 《水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照（）的原则确定。
2. 补偿成本 B、合理收益 C、优质优价 D、公平负担 E、效益优先

答案：ABCD

1. 依据《招投标法》判断下列哪些说法是正确的（）。
2. 招标人不得以不合理的条件限制潜在投标人 B、招标人不得以合理的条件限制潜在投标人 C、招标人不得以不合理的条件排斥潜在投标人 D、评标委员会不得以不合理的条件排斥潜在投标人 E、招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇

答案：ACDE

1. 交付竣工验收的建筑工程，必须（）等条件，经竣工验收合格后，方可交付使用。A、符合规定的质量标准 B、完整的工程技术经济资料 C、经签署保修等 D、国家规定的其他竣工条件 E、没出现质量安全事故

答案：ABCD

1. 招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的（）发布。
2. 报刊 B、信息网络 C、电子邮件 D、其他媒体 E、电报

答案：AC

1. 《防洪法》规定，编制防洪规划，应当遵循（）的原则，充分考虑洪涝规律和上下游、左右岸的关系以及国民经济对防洪的要求，并与国土规划和土地利用总体规划相协调。A、确保重点兼顾一般 B、工程措施为主 C、非工程措施为主 D、防汛和抗旱相结合 E、工程措施和非工程措施相结合

答案：ADE

1. 招标人是依照《招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的（）。
2. 法人 B、自然人 C、其他组织 D、法人和自然人 E、自然人或者其他组织

答案：AC

1. 水利水电工程施工中常用的土石分级，依（）等，土分为4级，岩石分为12级。A、开挖方法 B、开挖难易 C、冲击钻钻孔时间 D、冲击钻钻孔难易 E、坚固系数

答案：ABE

1. 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对有（）情况的，应当立即制止。
2. 违章指挥 B、检查 C、详细记录 D、违章操作 E、观察

答案：AD

1. 混凝土耐久性主要包括（）等几个方面。
2. 抗渗性 B、抗压性 C、抗冻性 D、抗冲耐磨性 E、抗侵蚀性

答案：ACDE

1. 堤身填筑技术要求是（）。
2. 水平分层，不得顺坡铺填 B、分段作业面长度，机械施工时段长不应小于200mm，人工施工时段可适当减短 C、已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水润湿 D、光面碾压的粘性土填料层，在新层铺料前，应作刨毛处理 E、作业面应分层统一铺土，统一碾压，上、下层的分段接缝应错开

答案：ACDE

1. 建设工程发包与承包的招标投标活动应遵循（）竞争的原则，择优选择承包单位。A、公开 B、公平 C、公正 D、平等 E、科学

答案：ACD

1. 施工单位从事水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除活动，应当具备国家规定的（）等条件，依法取得相应的资质证书，在资质证书许可的范围内承揽工程。
2. 注册资本 B、专业技术人员 C、法人的资质等级 D、技术装备 E、安全生产

答案：ABDE

1. 国家建立引用水水源保护区制度。在饮用水水源保护区内禁止建立排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内从事（）或其他可能污染饮用水水保的活动。
2. 网箱养殖 B、旅游 C、游泳 D、垂钓 E、养殖水草

答案：ABCD

1. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截至时间前，可以（）已提交的投标文件，并书面通知招标人。
2. 补充 B、撤销 C、修改 D、变更 E、撤回

答案：ACE

1. 安全生产监督管理部门接到安全事故报告后，依规定上报事故情况，并通知（）。A、公安机关 B、劳动保障行政部门 C、工会 D、人民检察院 E、水利部

答案：ABCD

1. 依据《招标投标法》，下列说法正确的是（）。
2. 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加 B、建设项目投标人是响应招标参加投标的法人、自然人或者其他组织 C、评标由招标人依法组建的评标委员会负责 D、开标由评标委员会主持，邀请招标人和投标人参加 E、投标人是响应招标参加投标竞争的法人或者其他组织

答案：ACE

1. 抛投块料截流按照抛投合拢方法可分为（）。
2. 平堵 B、立堵 C、混合堵 D、顺直堵 E、斜堵

答案：ABC

1. 从事建筑活动的施工企业、勘察单位、监理单位应该具备的条件（）。
2. 符合国家规定的注册资本 B、具有法定执业资格与专业技术人员 C、应有的技术装备 D、法律、行政法规规定其他条件 E、企业法人资质条件

答案：ABCD

1. 招标代理机构应当具备的条件包括（）。
2. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 C、有开标、评标和定标的能力 D、有符合《招标投标法》规定条件、可以作为评标委员会成员人员的技术、经济等方面的专家库 E、有固定的从事招标业务的营业场所

答案：ABD

1. 高压喷射灌浆的喷射形式有（）。
2. 直喷 B、摆喷 C、转喷 D、旋喷 E、定喷

答案：BDE

1. 拌合设备生产能力主要取决于（）等因素。
2. 设备容量 B、设备台数 C、混凝土月高峰强度 D、设备平均拌合次数 E、生产率

答案：ABE

1. 混凝土入仓铺料多采用平浇法。如设备能力难以增加，则应考虑改变浇筑方法，将平浇法改变为（）。
2. 斜层浇筑 B、阶梯浇筑 C、通仓浇筑 D、错缝浇筑 E、混合浇筑

答案：AB

1. 土石坝施工质量控制主要包括（）。
2. 料场的质量检查 B、料场的质量控制 C、坝面的质量检查 D、坝面的质量控制 E、运输的质量控制

答案：ABCD

1. 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004），应根据下列（）等因素确定导流建筑物的级别。
2. 保护对象 B、失事后果 C、使用年限 D、工程总工期 E、导流建筑物规模

答案：ABCE

1. 施工单位要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善（），落实质量责任制。

A、岗位质量规范 B、岗位质量责任 C、“三检制” D、分包责任制 E、岗位考核办法

答案：ABE

1. 可支付的工程量应同时符合以下（）条件。
2. 经建立机构签认，并符合施工合同约定或项目法人同意的工程变更项目的工程量以及计日工程量 B、工程量清单中单价项目的估算工程量 C、经质量检验合格的工程量 D、承包单位自行进行的计量 E、承包单位实际完成的并按实施合同有关计量规定计量的工程量

答案：ACE

1. 土方开挖一般的技术要求是（）。
2. 合理布置开挖工作面和出土路线 B、上下同时开挖 C、合理选择和布置出土地点和弃土地点 D、开挖边坡，要防止塌滑，保证开挖安全 E、地下水位以下土方的开挖，应根据施工方法要求，切实做好排水工作

答案：ACDE

1. 编制水利水电施工进度计划的任务主要包括（）等。
2. 研究设计资料和施工条件 B、选择施工方法并确定施工顺序 C、计算工程量和工作持续时间 D、选择合理的质量检验方法 E、确定资源需要量

答案：ABC

1. 下列哪些属于安全技术标准规范规程?()
2. 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 B、建设工程监理规范GB50319-2000 C、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 D、建筑施工安全检查标准JGJ59—2011 E、塔式起重机安全规程GB5144-94

答案：ACDE

1. 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的()等安全设施和装置。
2. 零配件 B、保险 C、限位 D、节能 E、环保

答案：BC

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于()的，应当立即制止。
2. 违章指挥 B、违反纪律 C、违反规定 D、违章操作 E、违反标准

答案：AD

1. 下列施工单位的作业人员中哪些属于规定的特种作业人员?（）
2. 架子工 B、钢筋工 C、电工 D、信号工 E、电(气)焊工

答案：ACDE

1. 防水层的构造已由多层、施工方法已由热熔法分别向()方向发展。
2. 双层防水 B、单层防水 C、火熔法 D、热冷结合粘贴法 E、冷粘贴法

答案：BE

1. 建筑工程施工图通常包括()。
2. 建筑施工图 B、构件种类图 C、结构施工图 D、构件布置图 E、设备施工图

答案：ACE

1. 按建筑的使用性质不同划分为：民用建筑、()三大类。
2. 低层建筑 B、多层建筑 C、超高层建筑 D、工业建筑 E、农业建筑

答案：DE

1. 楼梯段的宽度应根据人流量和安全疏散的要求来决定。一般单人通行、双人通行、三人通行分别应不小于()mm。

A、850 B、1000～1200 C、1500～1800 D、1800～2000 E、2000～2500

答案：ABC

1. 人工挖掘土方作业过程中，作业人员相互间必须保持足够的安全距离：前后作业、两人间距不小于、左右作业两人间距不小于()m。

A、1 B、2 C、3 D、4 E、5

答案：CB

1. 基坑边不应堆放土方和建筑材料，如避免不了时，一般应距基坑上部边缘不小于()m、弃土堆高不超过()m，并且不超过设计荷载值。

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 E、3

答案：AB

1. 夜间一般禁止挖孔作业，如遇特殊情况需要夜班作业时，必须经现场负责人同意，并必须要有()在现场指挥和进行安全检查与监督。
2. 领导 B、干部 C、质量人员 D、资料人员 E、安全人员

答案：AE

1. 混凝土浇筑前的准备作业主要包括的内容有（）。
2. 基础面的处理 B、施工缝的处理 C、立模 D、预埋件的安设 E、平仓振捣

答案：ABCD

1. 安全生产规章制度是指（）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。
2. 国家 B、行业主管部门 C、地方政府 D、企事业单位 E、企业技术部门

答案：ABCD

1. 下列哪些属于施工现场的安全防护用具？
2. 绝缘鞋 B、模板 C、安全帽 D、安全带 E、消防桶

答案：ACD

1. 重大事故发生后，下列施工单位所做的工作，那些是正确的？
2. 消除现场重要痕迹 B、将受伤人员立即保护起来，防止新闻单位报道 C、采取措施防止事故扩大 D、对事故现场进行拍照或者录像 E、在24小时后写出书面事故报告，按规定程序逐级上报

答案：CD

1. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，下列哪些情况为事故发生的间接原因？
2. 物体存放不当 B、教育培训不够，未经培训 C、劳动组织不合理 D、没有安全操作规程或不健全 E、没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力

答案：BCDE

1. 《防洪法》规定，防洪工作实行（）的原则。
2. 全面规划 B、统筹兼顾 C、预防为主 D、综合治理 E、污染治理

答案：ABCD

1. 安全标志是用于表达特定信息的标志，由（）组成。
2. 图形符号 B、安全色 C、几何图形(边框) D、文字 E、灯光

答案：ABCD

1. 《水土保持法》规定：各级地方人民政府应当采取措施，加强对（）等生产活动的管理，防止水土流失。
2. 采矿 B、取土 C、挖砂 D、采石 E、绿化

答案：ABCD

1. 水利水电工程建设安全生产管理的目标是什么？（ ）
2. 减少和控制危害 B、减少和控制事故 C、消除和控制危害 D、消除和控制事故 E、尽量避免水利水电工程建设过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失

答案：ABE

1. 有害因素是指（ ）。
2. 能影响人的身体健康 B、对物造成急性损坏的因素 C、对物造成慢性损坏的因素 D、导致疾病 E、对人造成财产损失

答案：ACD

1. 危险源可以是（ ）的载体。
2. 一种破坏 B、一次事故 C、一种环境 D、一种状态 E、可能产生不期望后果的人或物

答案：BCDE

1. 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法（ ）和安全生产管理制度的规定。
2. 法律 B、法规 C、规章 D、标准 E、规程

答案：ABCDE

1. 安全生产目标管理的作用是？（ ）

A、能有效地促进安全生产状况的改善 B、能充分发挥一切现代安全管理方法的积极作用 C、能充分体现全员、全面、全过程的现代管理思想 D、能有效地调动各级组织、各级领导、各个部门和全体人员搞好安全生产的积极性 E、能全面推进安全管理水平的提高答案：ABCDE

209、 安全生产责任制是根据安全生产法律法规建立的（ ）在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。

A、企业负责人 B、各级领导 C、职能部门 D、工程技术人员 E、岗位操作员

答案：BCDE

210、安全生产管理的原理有哪些原理？（ ）

1. 系统原理 B、人本原理 C、强制原理 D、预防原理 E、责任原理

答案：ABCDE

211、运用系统原理是应遵循哪些原则？（ ）

1. 整合分原则 B、封闭原则 C、反馈原则 D、动态相关性原则 E、其他相关性原则

答案：ABCD

212、人本原理的运用原则有哪些？（ ）

1. 管理原则 B、能级原则 C、执行原则 D、动力原则 E、激励原则

答案：BDE

213、安全生产管理需要强制性，这是因为。（ ）

1. 事故损失的偶然性 B、事故损失的必然性 C、人的冒险心理 D、事故损失的不可挽回性 E、事故损失的不定性

答案：ACD

214、预防原理的运用原则有哪些？（ ）

A、偶然损失原则 B、因果关系原则 C、3E原则 D、本质安全化原则 E、安全第一原则答案：ABCD

215、 职业健康安全管理体系的运行模式，主要包括那几个环节？（ ）

A、职业健康安全方针 B、策划 C、实施和运行 D、检查 E、管理评审

答案：ABCDE

1. 实施和运行阶段为组织实现职业健康安全方针、目标制订了具体的措施，包括有哪些方面？（ ）
2. 资源、作用、职责、责任和权限 B、能力、培训和意识 C、沟通、参与与协商 D、文件、文件控制和运行控制 E、应急准备和响应

答案：ABCDE

1. 检查阶段属于职业健康安全管理体系PDCA运行模式的“C”阶段，包括有哪些方面？（ ）
2. 绩效测量和监测 B、合规性评价 C、事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 D、记录控制 E、内部审核

答案：ABCDE

1. 安全生产法表现有哪些？（ ）
2. 享有国家立法权的机关制定的法律 B、国务院及其所属的部、委员会发布的行政法规、决定、规章、规定、办法 C、地方政府发布的地方性法规 D、省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府发布的规章 E、地方部门发布的规章

答案：ABC

1. 我国的安全生产法律体系包括。（ ）
2. 宪法 B、安全生产法律 C、安全生产行政法规 D、安全生产地方性法规 E、安全生产规章

答案：ABCDE

1. 我国在专业领域的法律有哪些？（ ）

A、《劳动法》 B、《消防法》 C、《矿山安全法》 D、《道路交通安全法》 E、《建筑法》

答案：BCD

1. 安全生产专门法律以外的其他法律中涵盖有安全生产内容及与安全生产监督执法工作有关的法律有哪些？（ ）

A、《劳动法》 B、《标准化法》 C、《职业病防治法》 D、《消防法》 E、《建筑法》答案：ABCE

222、 安全生产法律划分为哪几类？（ ）

A、从法的不同层级上，可分为普通法和特殊法 B、从法的不同层级上，可分为上位法和下位法 C、从同一层级的法的效力上，可分为普通法和特殊法 D、从同一层级的法的效力上，可分为综合性法和单行法 E、从法的内容上，可分为综合性法和单行法

答案：BCE

223、根据《立法法》的有关规定，安全生产法律、行政法规、地方性法规、行政规章之间存在冲突时，下列原则适用A的有。（ ）

1. 同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定 B、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决 C、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由制定机关裁决 D、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决 E、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

答案：ABDE

1. 我国政府批准加入的国际公约已有20多部，与安全生产有关的主要有哪些公约。（ ）
2. 《职业安全和卫生公约》 B、《建筑业安全和卫生公约》 C、《作业场所安全使用化学品公约》 D、《预防重大工业事故公约》 E、《劳动行政管理公约》

答案：ABCD

1. 根据《安全生产法》，生产经营单位如何规定安全教育培训、考核与持证上岗的规定。（ ）
2. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务 B、未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 C、生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训 D、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 E、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业

答案：ABCE

1. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。

A、同时投资 B、同时设计 C、同时施工 D、同时投入生产与使用 E、同时评价

答案：BCD

1. 依据《特种设备安全法》，特种设备安全技术档案的内容包括哪些？（ ）
2. 特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件 B、特种设备的定期检验和定期自行检查记录 C、特种设备的日常使用状况记录 D、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录 E、特种设备维护保养、检查、检验

答案：ABCDE

1. 企业取得安全生产许可证，应当具备哪些安全生产条件？（ ）
2. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 C、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格 D、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 E、从业人员经安全生产教育和培训合格

答案：ABCDE

1. 《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故等级的划分为（ ）
2. 死亡事故 B、特别重大事故 C、重大事故 D、较大事故 E、一般事故

答案：BCDE

1. 依据《安全生产事故报告和调查处理条例》，生产经营单位事故报告的内容有哪些？（ ）
2. 事故发生单位概况 B、事故发生的时间、地点以及事故现场情况 C、事故的简要经过 D、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失 E、事故救援

答案：ABCDE

1. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》提出以重特大事故多发的8个重点行业领域为重点，全面加强企业安全生产工作，其主要任务包括（ ）
2. 要通过更加严格的目标考核和责任追究，采取更加有效的管理手段和政策措施，集中整治非法违法生产行为，坚决遏制重特大事故发生 B、要尽快建成完善的国家安全生产应急救援体系，在高危行业强制推行一批安全适用的技术装备和防护设施，最大程度减少事故造成的损失 C、要建立更加完善的技术标准体系，促进企业安全生产技术装备全面达到国家和行业标准，实现我国安全生产技术水平的提高 D、要进一步调整产业结构，积极推进重点行业的企业重组和矿产资源开发整合，彻底淘汰安全性能低下、危机安全生产的落后产能 E、以更加有力的政策引导，形成安全生产长效机制

答案：ABCDE

1. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，深入开展以（ ）为内容的安全生产标准化建设。
2. 岗位达标 B、专业达标 C、企业达标 D、安全达标 E、人员达标

答案：ABC

1. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，要充分发挥工会、共青团、妇联组织的作用，依法维护和落实企业职工对安全生产的（ ），鼓励职工监督举报各类安全隐患，对举报者予以奖励。
2. 知情权 B、参与权 C、监督权 D、举报权 E、投诉权

答案：BC

1. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，强制淘汰落后技术产品。不符合有关（ ）的要列入国家产业结构调整指导目录，予以强制性淘汰。
2. 安全标准 B、安全性能低下 C、职业危害严重 D、工艺和装备 E、危及安全生产的落后技术

答案：ABCDE

1. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，加大对事故企业负责人的责任追究力度。其中要依法从重处罚的情形有（ ）
2. 非法违法生产造成人员伤亡的 B、瞒报事故情节特别恶劣的 C、事故后逃逸情节特别恶劣的 D、一般参加事故抢险的 E、触犯法律的

答案：ABC

1. 下列哪些属于《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》提出建立和完善的十项制度？（ ）
2. 安全生产政府行政首长负责和政府领导班子成员“一岗双责”制度 B、高危行业建设项目审批安全许可前置制度 C、重大隐患治理和重大事故查处督办制度 D、安全生产全员培训制度 E、安全生产监督制度

答案：ABDE

1. 下列哪些属于水利水电工程建设安全生产部门规章？（ ）
2. 《建设工程安全生产管理条例》 B、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 C、《安全生产许可证条例》 D、《水利工程建设安全生产管理规定》 E、《生产经营单位安全培训规定》

答案：BDE

1. 施工单位从事水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动，应具备国家规定的（ ）等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。A、注册资本 B、资质等级 C、专业技术人员 D、技术装备 E、安全生产条件

答案：ACDE

1. 下列工程必须编制专项施工方案的有哪些？（ ）
2. 基坑支护与降水工程 B、土方和石方开挖工程 C、模板工程 D、拆除、爆破工程

E、围堰工程

答案：ABCDE

1. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查。下列说法正确的是（ ）
2. 审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营 B、审查不合格的，依法责令改正或者下达停产整改指令 C、对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚 D、不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭 E、不具备安全生产条件的，由安全监督管理部门予以关闭

答案：ABCD

1. 生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。说法正确的是（ ）
2. 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的 B、未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训或者未如实告知其有关安全生产事项的 C、未如实记录安全生产教育和培训情况的 D、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书，上岗作业的 E、不具备安全培训条件，自主对从业人员进行安全培训的

答案：ABCD

1. 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括（ ）

A、主要负责人 B、安全生产管理人员 C、生产监督管理部门的监督检查人员 D、特种作业人员 E、其他从业人员

答案：ABDE

1. 生产经营单位从业人员应当接受安全培训的内容有（ ）
2. 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 B、具备必要的安全生产知识 C、掌握本岗位的安全操作技能 D、了解事故应急处理措施 E、知悉自身在安全生产方面的权利和义务

答案：ABCDE

1. 水利安全生产标准化评审程序，下列说法正确的是（ ）
2. 水利生产经营单位依照《评审标准》进行自主评定 B、水利生产经营单位根据自主评定结果向水利部提出评审申请 C、经审核符合条件的，由水行政主管部门认可的评审机构开展评审 D、经审核符合条件的，由水利部认可的评审机构开展评审 E、水利部安全生产标准化评审委员会审定，由水利部公告、颁证授牌

答案：ABDE

1. 《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》中，水利生产经营单位是指（ ）
2. 项目法人 B、监理单位 C、设计单位 D、施工企业 E、管理单位

答案：ADE

1. 水利生产经营单位按照《评审标准》进行自主评定，形成自评报告，报告内容包括（ ）
2. 单位概况及安全管理状况 B、基本条件的符合情况 C、自主评定工作开展情况 D、自主评定结果 E、发现的主要问题、整改计划及措施、整改完成情况等

答案：ABCDE

1. 违反《安全生产许可证条例》的法律责任，下列说法正确的是（ ）
2. 未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款 B、未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下的罚款 C、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款 D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下的罚款 E、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任

答案：ACE

1. 水利水电施工企业制定企业安全生产总目标的依据包括哪些（ ）
2. 国家与上级主管部门的安全工作方针、政策及下达的安全指标 B、本企业的中、长期安全工作规划 C、工伤事故和职业病统计资料和数据 D、企业安全工作及劳动条件的现状及主要问题 E、企业的经济条件及技术条件

答案：ABCDE

1. 水利水电施工制定企业安全生产总目标后，必须按层次逐级进行安全生产目标的分解落实，分解的形式通常有哪些（ ）
2. 横向分解 B、纵向分解 C、竖向分解 D、时序分解 E、地域分解

答案：ABD

1. 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员的配备应满足资质要求，下列说法正确的是（ ）
2. 建筑施工总承包资质序列：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人 B、建筑施工总承包资质序列：特级资质不少于5人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人 C、建筑施工专业承包资质序列：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人 D、建筑施工专业承包资质序列：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人 E、建筑施工劳务分包资质序列：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人

答案：ADE

1. 脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置要求是（ ）
2. 栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧 B、上栏杆上皮高度应为1.1~1.2M C、下栏杆上皮高度应不0.5~0.6M D、挡脚板高度不应小于180MM E、可以不设挡脚板

答案：ABCD

1. 开关箱内的漏电断路器，在正常情况下可用于（ ）
2. 电源隔离 B、频繁通、断电路 C、电路的过载保护 D、电路的短路保护 E、电路的漏电保护

答案：CDE

1. 配电箱内的刀型开关，在正常情况下可用于（ ）
2. 接通空载电路 B、分断空载电路 C、电源隔离 D、接通负载电路 E、分断分载电路

答案：ABC

1. 挡土墙的形式有（ ）
2. 重式力挡土墙 B、钢筋混凝土挡土墙 C、锚杆挡土墙 D、锚定板挡土墙 E、其他形式

答案：ABCDE

1. 电动卷扬机主要由（ ）等部件组成。
2. 卷筒 B、减速器 C、电动机 D、控制器 E、地锚

答案：ABCD

1. 搅拌机在（ ）时，应将料斗提升到上止点，用保险铁链锁住。
2. 料斗下检修 B、场内移动 C、远距离运输 D、工作结束 E、工作时

答案：ABCDE

1. 塔式起重机日常检查和使用前的检查的主要内容包括（ ）
2. 基础 B、主要部位的连接螺栓 C、金属结构和外观结构 D、安全装置 E、配电箱和电源开关

答案：ABCDE

1. 固定式塔式起重机的安全装置包括（ ）
2. 起重力矩限制器 B、起重量限制器 C、限速器 D、起升高度限位器 E、小车变幅限位器

答案：ABDE

1. 违反《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列（ ）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
2. 对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的 B、进行监督检查时未按规定出示有关证件的 C、发现安全事故隐患未进行现场监督整改的 D、发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予到缔或者不依法予以处理的 E、对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的

答案：ADE

1. 下列说法正确的是（ ）
2. 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 B、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担，或者按照合同约定执行 C、建设单位施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认 D、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 E、施工现场使用的小型机械设备不需要有产品合格证

答案：ACD

1. 下列（ ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，并附具安全验算结果， 经施工单位技术负责人和项目总监理工程师签字后实施， 由专职安全生产管理人员进行现场监督。
2. 基坑支护与降水工程 B、土方开挖工程 C、模板工程 D、混凝土工程 E、脚手架工程

答案：ABCD

1. 事故的分析处理要遵守“四不放过”原则，指的是（ ）
2. 事故原因没有查清不放过 B、事故责任者没有受到处罚不放过 C、生命和财产损失不公开不放过 D、广大职工没有受到教育不放过 E、防范措施没有落实不放过

答案：ABDE

1. 为规范建筑施工企业安全生产管理机构的设置，明确建筑施工企业和项目专职安全生产管理人员的配备标准根据制定本办法有哪些法（ ）。
2. 《中华人民共和国安全生产法》 B、《建设工程安全生产管理条例》 C、《安全生产许可证条例》 D、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 E、《建筑法》

答案：ABCD

1. 建筑施工企业安全生产管理机构具有（ ）职责。
2. 宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准 B、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 C、组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练 D、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 E、对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告

答案：ABC

1. 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责（ ）
2. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况 B、参加生产安全事故的调查和处理工作 C、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 D、监督在建项目安全生产费用的使用 E、监督项目专职安全生产管理人员履责情况

答案：ACE

1. 安全生产领导小组的主要职责（ ）
2. 贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准 B、组织制定项目安全生产管理制度并监督实施 C、编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 D、对于发现的重大安全隐患有权向企业安全生产管理机构报告 E、保证项目安全生产费用的有效使用

答案：ABDE

1. 水利水电施工企业主要负责人的主要职责（ ）
2. 对本企业的安全生产工作全面负责 B、组织建立与企业经营规模相适应的专职安全管理机构和安全生产保障体系，配备具有相应管理能力和足够数量的专职安全生产管理人员并建立健全安全生产管理责任制度。 C、审批安全技术措施经费使用计划，并保证安全生产经费的及时、足额投入 D、组织制定年度安全生产目标计划，制定和确定安全生产考核指标 E、定期向员工代表大会报告安全生产情况

答案：ABCDE

1. 水利水电施工企业项目负责人的主要职责（ ）

A、组织监督、检查安全管理工作实施情况 B、组织人员落实施工组织设计、施工方案及其安全技术措施 C、组织对本项目全体人员进行安全生产法律、法规、规章制度以及安全生产防护知识与技能的培训教育 D、组织项目各专业人员进行危险源辨识，做好预防预控 E、负责对本岗位安全管理工作形成记录并保存

答案：ABCD

1. 建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的安全生产领导小组由（ ）
2. 总承包企业项目负责人、技术负责人和专职安全生产管理人员组成 B、建设单位项目负责人、技术负责人和专职安全生产管理人员组成 C、专业承包企业项目负责人、技术负责人和专职安全生产管理人员组成 D、监理单位项目经负责人、技术负责人和专职安全生产管理人员组成 E、劳务分包企业项目负责人、技术负责人和专职安全生产管理人员组成

答案：ACE

1. 从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的（ ）等活动的建筑施工企业安全生产管理机构的设置及其专职安全生产管理人员的配备适用本办法。
2. 新建 B、改建 C、扩建 D、拆除 E、装修

答案：ABCD

1. 建筑施工企业应当依法设置在（ ）的领导下开展本企业的安全生产管理工作。
2. 安全生产管理机构 B、企业主要负责人 C、法定代表人 D、安全生产领导小组 E、专职安全管理人员

答案：AB

1. 从事（ ）及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等活动的建筑施工企业安全生产管理机构的设置及其专职安全生产管理人员的配备适用《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》。
2. 土木工程 B、建筑工程 C、公路工程 D、线路管道 E、设备安装工程

答案：ABDE

1. 专职安全生产管理人员是指经（ ）安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。
2. 建设主管部门 B、其他有关部门 C、建设厅 D、人事管理部门 E、培训学校

答案：AB

274、安全生产投入内容很多，按照投入的动力和目的划分为（AB）。

A、主动投入

B、被动投入

C、预先投入

D、主动支出

E、被动支出

1. 安全生产费用按照（ACDE）的原则进行财务管理。

A、企业提取

B、财政监管

C、政府监管

D、确保需要

E、规范使用

1. 水利水电施工企业安全生产费用主要用于那几个方面（ABCDE）。

A、完善、改造和维护安全防护设施设备支出

B、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出

C、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

D、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出

E、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

1. 水利水电施工企业安全生产费用管理工作主要包括（ABCDE）。

A、制定安全生产的费用保障制度，明确提取、使用、管理的程序、职责及权限

B、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定足额提取安全生产费用

C、在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价

D、根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台帐

E、每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核

1. 安全技术措施计划编制的原则包括（ACDE）。

A、必要性和可行性原则

B、重要性和可行性原则

C、自力更生与勤俭节约的原则

D、轻重缓急与统筹安排的原则

E、领导和群众相结合的原则

1. 水利水电施工企业在编制和实施安全技术措施计划中应做到哪些要求（BCDE）。

A、对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行全面策划，编制安全技术措施，并进行动态管理

B、在编制生产、技术、财务计划的同时，必须负责编制安全技术措施计划

C、国家规定的安全技术措施经费，必须按比例提取和正确使用，不得挪用

D、应以改善劳动条件、解决事故隐患、防止伤亡事故和进行尘毒治理、预防职业病等为目的，确定有关安全技术措施计划的范围及所需经费

E、安全技术措施计划的制定与实施，以及安全技术措施经费的提取与使用，应接受工会的监督

1. 水利水电施工企业安全生产规章制度至少包括（ABCDE）。

A、安全生产目标管理制度

B、安全生产责任制管理制度

C、法律法规标准规范管理制度

D、安全生产投入管理制度

E、安全教育培训及持证上岗管理制度

1. 水利水电施工企业项目负责人安全生产职责有（BCD）。

A、是安全生产第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责

B、组织制定具体的施工现场安全施工费用计划，确保安全生产费用的有效使用

C、负责组织项目主管、安全副经理、总工程师、安监人员落实施工组织设计、施工方案及其安全技术措施

D、项目开工前，对施工现场形象进行规划、管理，达到安全文明工地标准

E、组织制定、实施本企业安全生产事故应急救援预案

1. 水利水电岗位操作人员安全教育培训包括（ABCD）。

A、特种作业人员安全教育培训

B、新员工三级安全教育

C、“五新”教育培训

D、转岗或离岗安全教育

E、其他从业人员安全教育培训

1. 水利水电施工企业隐患排查和治理的职责有哪些（ABCDE）。

A、建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

B、保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度

C、定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患

D、建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报

E、每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下季度15日前和下一年1月31日前向安全监督监察部门和有关部门报送书面统计分析表

1. 阶段性安全检查包括哪些（CD）。

A、安全设施检查

B、机械设备检查

C、阶段重点工序检查

D、危险性较大工程验收检查

E、个人防护用品检查

1. 水利水电工程施工重大事故隐患报告内容应包括（ABD）。

A、隐患的现状及其产生原因

B、隐患的危害程度和整改难易程度分析

C、隐患的发展过程

D、隐患的注意事项

E、隐患的治理方案

1. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取（ACD）等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

A、撤离人员

B、发出预警通知

C、停止作业

D、加强监测

E、紧急关闭运行设备

1. 生产、施工作业区的危险作业条件出现下列情况时，宜列入施工作业类重大危险源重点评价对象进行辨识（BCD）。

A、开挖深度大于3m的深基坑作业

B、断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖

C、一次装药量大于200kg的露天爆破作业或50kg的地下开挖爆破作业

D、截流工程、围堰汛期运行

E、模板高度大于4m的模板工程

1. 生产、施工作业区的危险作业条件出现下列情况时，宜列入大型设备类重大危险源重点评价对象进行辨识（ABCE）。

A、运载30人以上的通勤车辆

B、大型施工机械存在大风的区域作业

C、大型施工机械设备运行范围内存在高压线

D、金属结构加工厂氧气与乙炔发生器未隔离存放等

E、两台及多台大型起重机械存在立体交叉作业

1. 生产、施工作业区的危险作业条件出现下列情况时，宜列入设施、场所类重大危险源重点评价对象进行辨识（CDE）。

A、弃渣场下方有施工区域

B、供水系统压力大于1.5MPa的压力管道

C、供风系统的压风机、高压储气罐

D、供电系统的变电站、变压器以及洞内的高压电缆

E、道路桥梁隧洞在严寒地及冰雪地区存在大坡度、长距离下坡运输

1. 生活、办公区存在可能导致人员重大伤害或死亡的危险因素均列为重大危险源的重点辨识对象，包括下列几个方面（ABCDE）。

A、可能导致重大灾害的危险因素

B、可能产生滑塌并危及生活、办公区安全的弃渣场

C、可能危及生活、办公区安全的自然或地质灾害

D、群体性食物中毒，大型聚会群体事件，传染病群体事件

E、具有反射性危害的设施

1. 关于水利水电施工企业重大危险源监控要求说法正确的是（ABCD）。

A、明确重大危险源的各级监管责任和监管要求，严格落实分级控制措施

B、安排专人巡视，如实记录监控情况

C、根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制

D、在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌

E、根据企业所在地有关部门对重大危险源备案的要求，将本企业重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报告有关主管部门备案

1. 水利水电工程建设安全生产标准化工作采用（BCDE）动态循环的模式，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

A、组织

B、策划

C、实施

D、检查

E、改进

1. 关于安全生产标准化建设流程说法正确的是（ABCD）。

A、策划阶段是指水利水电施工企业成立安全生产标准化组织机构，辨识安全生产标准化法律法规、标准范围等要求，分析本企业组织机构、人员素质、设备设施等信息，对本企业安全生产管理现状进行初步评估，从而建立具体实施方案的阶段

B、实施阶段是指水利水电施工企业将安全生产标准化策划方案具体落实、实施的过程

C、检查阶段是指水利水电施工企业衡量安全生产标准化策划和实施效果，及时发现、查找问题的过程

D、改进阶段是指水利水电施工企业根据安全检查结果，对发现的问题进行整改，并对整改进行验证，实现安全生产标准化建设不断完善、提高的过程

E、上报阶段是指水利水电施工企业在完成安全生产标准化建设情况检查后，对检查中发现的问题形成书面报告，并上报上级主管部门

1. 对水利水电工程建设来说，安全评价方法通常选择哪些方式（ABCD）。

A、工程选址与枢纽布置、厂房及生产设备单位采用安全检查表法

B、水库大坝溃决、主变压器火灾爆炸、制冷站夜氨爆炸等采用事故后果数字模型分析与风险评价进行复核

C、作业环境单元采用类比法

D、其余单元可采用预先危险性分析法或因果图分析法

E、安全评价方法不能给出量化的危险度，所以不同类型的对象之间安全评价结果缺乏可比性

1. 水利水电工程建设危险、有害因素的辨识方法有哪些（ABCD）。

A、人的因素

B、物的因素

C、环境因素

D、管理因素

E、设备因素

1. 根据工程和施工特点，水利水电工程本质安全化建设过程中重点考虑（ABCE）等方面的建设。

A、强化危险源管理

B、危险源区域有效隔离

C、全面的个人防护

D、现场设备安全存放

E、科学的人因控制体系

1. 下列属于水利水电工程建设施工现场危险源的是（ABCDE）。

A、电气设备

B、高处落物

C、脚手架

D、机械设备

E、滑坡

1. 水利水电工程建设施工现场危险区域隔离措施举例说法正确的是（BCDE）。

A、电气设备采用三级漏电保护

B、凡是高处邻边处必须设防护栏杆

C、所有孔洞设结实的盖板

D、交叉施工的出入口，搭设结实的顶部防护安全通道

E、爆破区域设置警戒线，出入口专人看守，并设警示旗等

1. 水利水电工程建设施工现场危险有害因素较多，全面个体防护措施举例说法正确的是（ABC）。

A、高处作业双保险，配置两条安全绳，防止高处作业人员因上下移动时无保护而造成坠落事故

B、高处平台作业需要经常水平移动时，水平方向配置一条母绳，将安全带系好，防止因水平移动时无保护而造成坠落

C、个体防护装备配置齐全，凡是进入施工现场人员必须严格按照要求配置个体防护装备，进场人员均戴安全帽

D、交叉施工的出入口，搭设结实的顶部防护安全通道

E、爆破区域设置警戒线，出入口专人看守，并设警示旗等

1. 以人为控制对象，从人的（ABCD）4个方面建立教育和管理相结合的控制体系，保证人的安全。

A、安全意识

B、安全知识

C、安全技能

D、安全行为

E、安全防护

1. 水利水电工程建设安全可视化管理的内容包括（ABCD）。

A、安全文化可视化

B、安全警示信息可视化

C、安全行为控制可视化

D、环境信息可视化

E、设备电气信息可视化

1. 水利水电工程建设施工现场用得较多的防护设施有（ACDE）。

A、防护栏杆

B、脚手架

C、安全通道

D、孔洞盖板

E、设备防护

1. 根据施工现场文明施工的要求，施工现场文明施工制度包括（ACDE）。

A、门卫值班管理制度

B、岗位聘任制度

C、宣传教育制度

D、消防管理制度

E、检查考核制度

304、安全生产工作机制是（ABCDE）

A、生产经营单位负责

B、职工参与

C、政府监管

D、行业自律

E、社会监督

305、下列关于安全生产工作方针的表述，正确的是（BCD）

A、以人为本

B、预防为主

C、安全第一

D、综合治理

E、防消结合

306、职业病防治工作应建立（ABCDE）的机制，实行分类管理、综合治理。

A、行政机关监管

B、职工参与

C、用人单位负责

D、行业自律

E、社会监督

307、消防工作原则是（ABCD）

A、政府统一领导

B、部门依法监管

C、单位全面负责

D、公民积极参与

E、社会全程监督

308、安全生产领域改革发展必须坚持的基本原则是（ABCDE）

A、坚持安全发展

B、坚持改革创新

C、坚持依法监管

D、坚持源头防范

E、坚持系统治理

309、用人单位的职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（ABE）

A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C、在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故的

D、患有慢性病的

E、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形

310、用人单位的职工有下列情形之一的，应视同为工伤：（BD）

A、因公外出期间，由于个人原因受到伤害或者发生事故下落不明的

B、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C、职工原在军队服役，因公负伤至残，到用人单位后旧伤复发的

D、在工作时间和工作岗位，因突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的

E、故意犯罪、醉酒或者吸毒，自残或者自杀情形之一的

311、生活自理障碍分为哪几个等级（ABC）

A、生活完全不能自理

B、生活大部分不能自理

C、生活部分不能自理

D、生活小部分不能自理

E、生活可以自理

312、下列属于安全生产“五要素”的是（BCE）

A、安全资质

B、安全文化

C、安全法制

D、安全工具

E、安全科技

313、安全生产工作“五同时”包括（ABCDE）
A、计划有安全生产目标和措施
B、布置工作有安全生产要求
C、检查工作有安全生产项目
D、评比方案有安全生产条款
E、总结报告有安全生产内容

314、下列关于危险有害因素的说法正确的是（ABE）

A、有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素

B、危险因素是指在生产过程中能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素

C、有害因素强调突发性和瞬间作用

D、危险因素强调在一定时间内的积累作用

E、有害因素和危险因素统称危险有害因素

315、危险源是指可能造成（ACDE）的根源或状态。

A、人员伤害

B、突发病

C、财产损失

D、作业环境破坏

E、生产中断

316、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产（ABCD）和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或者事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和生产工艺、管理上的缺陷。

A、法律

B、法规

C、规章

D、标准

E、规范

317、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或者事故发生的（ABCE）。

A、物的不安全状态

B、人的不安全行为

C、环境的不安全因素

D、生产程序的缺陷

E、管理上的缺陷

318、安全三违是指（CDE）

A、违反规章制度

B、违反技术要求

C、违反劳动纪律

D、违章指挥

E、违章操作

319、安全生产事故是指生产过程中造成的（BCDE）的意外事件。

A、机械损坏

B、人员伤亡

C、职业病

D、财产损失

E、其他损失

320、安全生产中“四不伤害”是指每一个作业人员和管理人员都要增强自我保护意识，切实做到（ABC）

A、不伤害自己

B、不伤害别人

C、不被他人伤害

D、保护自己

E、保护别人

321、安全生产班组安全日活动要做到（ABDE）四落实。

A、人员

B、时间

C、地点

D、内容

E、效果

322、安全生产事故处理“四不放过”是指（ABCD）

A、事故原因没有查清不放过

B、事故责任人没处理不放过

C、事故责任人和群众未受到应有的教育不放过

D、事故整改措施没有落实不放过

E、事故结果未通报批评不放过

323、安全设施三同时原则是（BCE）

A、同时批复

B、同时设计

C、同时施工

D、同时验收

E、同时投入使用

324、下列属于特种作业的是（ACDE）

A、登高作业

B、运输作业

C、电力作业

D、起重机作业

E、爆破作业

325、特种设备包括哪些（ABCDE）

A、锅炉

B、压力管道

C、电梯

D、起重机

E、大型游乐设施

326、关于施工现场防护用品配备的基本规定的说法正确的是（CDE）

A、登高架设作业人员，必须穿绝缘鞋

B、剔凿作业人员，必须戴防护眼罩

C、木工机械作业人员，必须戴耳塞

D、搅拌站作业人员，必须戴口罩、耳塞

E、混凝土浇筑作业人员，必须穿胶鞋、戴绝缘手套

327、劳动防护用品的使用必须在其性能范围内，（ABE）

A、不得超极限使用

B、不得使用未经检测和检测达不到标准的产品

C、不得使用有缺陷或损坏的产品

D、不得使用严密性不达标或者启动不灵活的产品

E、不得随便代替，以次充好

328、塑料安全帽检查试验要求（BCD）。

A、一年二次

B、耐40~120℃高温不变形

C、耐水、油性良好

D、耐化学腐蚀性良好

E、可抗2kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力

329、安全带的质量要求有哪些（ACD）。

A、安全带绳带无脆裂、断脱、变质现象，保护套完好

B、定期或抽样试验用过的安全带，不准再继续使用

C、卡环无裂纹，卡簧弹跳性良好

D、皮带各部接口完整、牢固，无霉朽和虫蛀现场

E、新安全带再使用一年后应抽检一次

330、常见的劳动防护用品有哪些（BCDE）

A、胶鞋

B、安全帽

C、安全带

D、防尘、防毒口罩

E、防护眼镜

331、施工现场基本安全要求的说法正确的是（ABCDE）

A、新工人进入工地前必须进行安全教育，未经安全知识教 育和培训，不得进入施工现场操作。

B、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好腰带。

C、不懂电器和机械的人员，严禁使用和操作机电设备。

D、建筑材料和构件要堆放稳妥，不得过高。

E、在操作中，应坚守岗位，严禁酒后操作。

332、特殊工种（ABCDE）必须经过有关部门专业培 训和考试合格发给操作证，方可独立操作。

A、电工

B、焊工

C、司炉工

D、起重及打桩机司机和指挥

E、各种机动车辆司机

333、施工现场的（DE）不得擅自拆除，需要拆除必须经过施工负责人同意。

A、告示牌

B、防护栏

C、警示标志

D、脚手架

E、脚手架连接铅丝或连接件

334、施工现场行走、上下“五不准”正确的是（ADE）

A、不从正在起吊的吊臂下通过

B、不在坑内、洞口、陡坡下等危险处休息

C、不进入正在运行的挖土机的运行范围内

D、不站在稳定的平台上操作

E、不攀登绳索、脚手架、井字架、电梯架

335、关于车辆驾驶安全的说法正确的是（ABCE）

A、经培训取得证书，熟悉车辆性能者方可驾驶车辆

B、驾驶车辆出车前应检查车辆

C、严禁翻斗车、自卸车、货车车辆等载人及人货混装

D、驾驶时情绪激动时，先将车辆交给其他人员驾驶

E、车辆载货不得超载、超高、超宽、超长

336、关于机械设备操作安全的说法正确的是（ACD）

A、停电检修时，禁止合闸

B、机械在运转时，可以加油、擦拭或修理

C、非电气作业人员不得操作电气设备

D、当设备出现故障或者发生异常，应及时报告

E、使用手持电动工具时，应戴手套

337、关于起重机作业安全的说法正确的是（ACD）

A、从事起重机作业的人员，应接受专门的安全技术培训，经考核合格取得特种作业设备作业人员操作资格证书后，方可上岗

B、起重机多人作业时，多人同时指挥

C、起吊现场四周应设置警戒线

D、大型设备的运吊，采取解体分部件的吊运方法，边吊边组装

E、吊运过程中，重物上站人须扶稳，重物下面严禁有人停留或穿行

338、两台起重机抬吊一重物时，应遵守下列规定（BDE）

A、每台起重机所分配的荷载不应超过其额定荷载的90%

B、根据起重机的额定荷载，计算好每台起重机的吊点位置，最好采用平衡梁抬吊

C、有专人统一指挥，指挥者应站在两台起重机司机的中间位置

D、重物应保持水平，钢丝绳应保持铅直受力均衡

E、制定专项吊装安全技术方案

339、起重机作业安全严格遵守“十不吊”包括（ABCDE）

A、起重臂和吊起的重物下有人停留或行走时不吊

B、无人指挥或者信号不清时不吊

C、单头过重或绑扎不牢靠不吊

D、零星物件未用专门盛器或叠放不稳不吊

E、吊物上站人不吊

340、关于高处作业安全的说法正确的是（BCD）

A、高处作业分为一、二、三、四级

B、阵风风力六级以上为强风高处作业

C、患有高血压人员，不得从事高处作业

D、高处作业临空边缘应设高度不低于1.2m的防护栏

E、安全网距离工作面的最大高度不应超过2m，用平网和立网封闭

341、关于高处作业分级的说法正确的是（ACE）

A、一级的高处作业高度为：2~5m

B、二级的高处作业高度为：5~10m

C、二级的高处作业高度为：5~15m

D、三级的高处作业高度为：10~20m

E、三级的高处作业高度为：15~30m

342、关于高处作业分类的说法正确的是（BCDE）

A、阵风风力五级以上的作业环境为强风高处作业

B、高温或低温的作业环境为异温高处作业

C、接近或接触带电体的作业环境为带电高处作业

D、抢救自然灾害事故的作业环境为抢救高处作业

E、夜间，完全采用人工照明的作业环境为夜间高处作业

343、关于高处作业安全要点说法正确的是（ABDE）

A、患有高血压、心脏病、精神病等人员，不得从事高处作业

B、不系安全带，脚穿拖鞋的人员，不得从事高处作业

C、高处作业临空边缘应设不低于1.3m的防护栏

D、有高处作业的下方，严禁人员通行或工作

E、安全网距离工作面的最大高度不应超过3m，用平网和立网封闭

344、在带电体附近进行高处作业时，距离带电体的最小安全距离，必须满足以下规定（ACD）

A、10kv以下的电压等级，工器具、安装构件、接地线等与带电体的距离为2.0m

B、10kv以下的电压等级，工作人员的活动范围与带电体的距离为2.0m

C、44kv以下的电压等级，工作人员的活动范围与带电体的距离为2.2m

D、220kv的电压等级，工作人员的活动范围与带电体的距离为4.0m

E、220kv的电压等级，工器具、安装构件、接地线等与带电体的距离为5.5m

345、关于施工用电安全的说法正确的是（ABCD）

1. 无特种作业人员操作资格证书的人员严禁从事电气作业
2. 从事电气作业的人员，应按规定穿戴好相应的绝缘手套、绝缘鞋，使用带绝缘手柄的工具
3. 施工用的10kv及以下变压器装于地面时，挂“止步”“高压危险”的警示标志
4. 总配电箱应设置总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器，以及漏电保护器
5. 分配电箱（二级配电箱）与开关箱的距离不应超过20m

346、关于施工现场用电安全的说法正确的是（ACDE）

A、施工现场不得架设裸导线

B、一般场所宜选用额定电压为110V的照明器

C、施工现场高大设施必须设置避雷装置

D、一般情况下，严禁潮湿和雷雨环境下带电作业

E、禁止使用照明器烘烤、取暖，禁止擅自使用电炉和其他电加热器

347、在架空输电线路附近工作时，应有隔离措施，要保持距离，防止触碰。关于距离的规定说法正确的是（BE）

A、在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间应保持安全操作距离。当外电线路电压小于1kv时，最小安全操作距离应不小于6m

B、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，外电线路电压小于1kv时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于6m

C、机械如在高压线下进行工作或者通过时，外电线路电压小于1kv时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不应小于1m

D、施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不应小于1m

E、旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv以下的架空线路边线最小水平距离不应小于2m

348、电焊作业安全要点有哪些（ABD）

A、从事焊接作业人员，须持有《特种作业操作证》方可上岗独立操作

B、电焊作业操作时，应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品，高处作业时系安全带

C、电焊作业现场周围6m范围内不得堆放易燃易爆物品

D、重点防火部位进行焊接作业需有可靠防火措施

E、雨、雪、风力五级以上天气不得露天作业

349、电焊作业操作时遇到下列情况必须切断电源（ABCDE）

A、改变电焊接头时

B、更换焊件需要改接二次回路时

C、转移工作地点搬动焊机时

D、焊机发生故障需进行检修时

E、工作完毕或临时离开操作现场时

350、高处焊接作业必须遵守下列规定（ACD）

A、必须使用标准的防火安全带，并系在可靠的构架上

B、必须在作业点正下方3m外设置护栏

C、必须戴盔式面罩

D、焊工必须站在稳固的操作平台上作业，焊接必须放置平稳、牢固，设有良好的接地保护装置

E、焊接时临时接地线头严禁浮搭

351、气焊切割作业安全要点有哪些（ADE）

A、无特种作业人员操作资格证书的人员严禁从事气焊切割作业

B、乙炔瓶在使用、运输和储存时，环境温度不宜超过38℃

C、乙炔瓶和氧气瓶在使用时，所在的位置距离火源不得少于8m，使用时两瓶距离不得少于5m，存放时两瓶的距离不得少于2m

D、焊炬熄火时应先关闭乙炔阀，后关氧气阀

E、气焊切割作业焊（割）炬点火时，焊（割）炬口不得对人，不得将正在燃烧的焊（割）炬放在工件或地面上

352、关于脚手架作业安全的说法正确的是（ABC）

A、经医生诊断确认患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不应从事脚手架搭设拆除作业

B、从事脚手架作业，要带好安全帽，系好安全带，穿软底鞋

C、在有车辆或搬运器材通过的地方，应设置围栏保护脚手架支撑杆

D、脚手架高于周围避雷设施的必须安装避雷针，接地电阻不得小于20Ω

E、遇五级以上强风、浓雾、雨或雪等天气时，应停止脚手架搭设拆除作业

353、关于土石方开挖作业安全的说法正确的是（ADE）

A、开挖施工前应先制定施工方案

B、开挖应遵循自上而下的原则，并采取有效安全措施，必要时掏根挖土和反坡挖土

C、挖出的泥土应堆放在坑边1.5m外，堆放高度不得超过2m

D、高陡变坡处作业应系好安全绳、佩戴安全带，严禁多人共用一根安全绳

E、开挖作业与装运作业面应相互错开，应避免上、下交叉作业

**三、判断题**

1、 施工中常见的土方工程有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、基坑（槽）回填及路基填筑等。

（正确）

2、 开挖过程中如发现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应暂停施工，必要时，所有人员和机械要撤至安全地点。

（正确）

3、 在进行基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及其支撑上下。

（正确）

4、 在坑边堆放弃土，材料和移动施工机械，应与坑边保持一定距离。当土质良好时，要距坑边1.5 m以外，堆放高度不能超过1m。

（错误）

5、 人工开挖土方时，两个人操作间距应保持1-2m，并应自上而下逐层挖掘。

（错误）

6、 施工现场现浇的水平商品混凝土构件包括梁、板（楼板、屋面板）的模板支撑结构（支撑体系）是模板工程的重要组成部分，也是一项重要的安全技术。

（正确）

7、 模板安装前要审查设计审批手续是否齐全，模板结构设计与施工说明中的荷载、计算方法、节点构造是否符合实际情况，是否有安装拆除方案。

（正确）

8、 拆模之前必须有拆模申请，当商品混凝土养护试块强度达到规定要求时，经技术负责人批准后，方可拆模。

（正确）

9、 拆摸时下方如果有人，拆模区应设警戒线，以防有人被砸伤。

（错误）

1. 在拆模过程中，如发现实际商品混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆模，经妥当处理，实际强度达到要求后，方可继续拆除。

（正确）

1. 安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。

（正确）

1. 安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。

（正确）

1. 建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组，小组成员应不包括企业派驻到项目的专职安全生产管理人员。

（错误）

1. 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（错误）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由项目负责人现场监督。（错误）
2. 在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全状态和物的不安全行为，这就是预防原理。

（错误）

1. 安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

（正确）

1. 安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制。

（错误）

1. 建筑施工企业安全生产责任制的考核范围包括各级管理人员、工程项目管理人员和作业人员，以及施工单位各职能部门。

（正确）

1. 在各种法律责任中，产生行政责任的原因仅是由于行为人的行政违法行为所致。

（错误）

1. 安全生产法律法规是指调整在生产过程中产生的与劳动者或生产人员的安全与健康，以及生产资料和社会财富安全保障有关的各种社会关系的法律规范的总和。

（正确）

1. 《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

（正确）

1. 《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。

（错误）

1. 《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。

（正确）

1. 《消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

（正确）

1. 《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

（正确）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门或其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。

（正确）

1. 施工作业班组应设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。

（错误）

1. 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权纠正施工中违反安全生产要求的行为，责令立即排除检查中发现的安全事故隐患，对重大隐患可以责令暂时停止施工。

（正确）

1. 在生产过程中，事故是仅指造成人员死亡、伤害，但不包括财产损失或者其他损失的意外事件。

（错误）

1. 安全管理的重点是对事故的调查处理。

（错误）

1. 《国务院关于加强安全生产工作的通知》（国发［1993］50号）确定了我国实行“企业负责，行业管理、国家监察，群众监督，劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制。

（错误）

1. 对于建筑行业，“企业负责”既包括施工单位依法对本单位的安全生产工作负责，同时也包括建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

（正确）

1. 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

（正确）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设单位的要求。

（错误）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患情况严重的，应当立即向有关主管部门报告。

（错误）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有产品合格证和使用说明书。

（错误）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并由施工单位对检测结果负责。

（错误）

1. 专职安全生产管理人员应当掌握国家有关安全生产的方针政策、法律法规、部门规章及有关规范性文件，本地区有关安全生产的法规、规章及规范性文件。

（正确）

1. 专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。

（错误）

1. 施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼作其他工作。

（错误）

1. 施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等。

（正确）

1. 目标分解要做到横向到边，纵向到底。横向到边就是把安全总目标由上而下的一层一层分解，明确责任，使责任落实到人；纵向到底就是把施工单位的安全总目标分解到各个职能部门、科室。

（错误）

1. 单位（项）工程施工组织设计是以一个分部工程或其一个分项工程为对象编制的，是指导工程项目生产活动的综合性文件。

（错误）

1. 编制施工组织设计应当优先选用先进施工技术，充分利用施工机械设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

（正确）

1. 编制施工组织设计，进行平面布置时，应当充分考虑易燃易爆物品仓库、配电室、外电线路、起重机械的设置位置，按标准和规范的要求保持适当的距离。

（错误）

1. 深基坑是指开挖深度超过3米的基坑（槽），或深度不超过3米但地质条件和周围环境较复杂的基坑（槽）。

（错误）

1. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。（正确）
2. 安全技术措施是指针对建筑安全生产过程中潜在的危险因素，采取的消除或控制的技术性措施。

（错误）

1. 安全技术交底是指针对建筑安全生产过程中已知的或潜在的危险因素，采取的消除或控制的技术性措施。

（错误）

1. 对专业性较强的分部分项工程以及涉及新技术、新工艺、新设备、新材料的工程，施工单位应当单独编制安全技术措施。

（正确）

1. 建设工程施工前，施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（错误）

1. 各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行。对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

（正确）

1. 安全技术交底的内容包括发生事故后应及时采取的避险和急救措施。

（正确）

1. 水利建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由省级及以上水行政主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

（正确）

1. 建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员。

（错误）

1. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效期为1年。

（错误）

1. 建筑施工企业管理人员安全生产考核内容包括安全生产知识考试和安全生产管理能力考核。

（正确）

1. 施工单位新入场的工人，必须接受公司、项目（或工区、工程处、施工队）、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

（正确）

1. 所谓特种作业人员，是指直接从事特种作业者，其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性，容易发生伤亡事故，或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害。

（正确）

1. 特种作业人员的培训内容，主要是安全技术理论培训考核。

（错误）

1. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作员人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（正确）

1. 特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。

（正确）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对作业人员每二年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人教育档案。

（错误）

1. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

（正确）

1. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。

（错误）

1. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当由具有劳务承包资质的单位承担。

（错误）

1. 施工起重机械和整体提升脚手架安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。

（正确）

1. 施工单位使用的施工起重机械，其安装、拆卸单位，必须具有塔式起重机拆装许可证。（错误）
2. 施工单位应当自整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

（正确）

1. 施工单位在购置安全帽、安全带、安全网等安全防护用品以及漏电保护器等电气元件前，应当按照国家有关规定查验其鉴定证书、产品合格证和产品使用说明书等资料。

（错误）

1. 施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，以及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。

（正确）

1. 在施工生产过程中，造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件，称为生产安全事故。

（正确）

1. 重大事故系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

（正确）

1. 对一起事故的原因详细分析，通常有两个层次，即直接原因和间接原因。

（正确）

1. 事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态。

（错误）

1. 对事故的原因进行分析，使用不安全设备属于造成事故的直接原因。

（正确）

1. 高压线的安全距离大小与输电电压和输电线是否裸露有关。

（正确）

1. 施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。

（正确）

1. 施工单位购置的安全防护用具和安全防护服装必须符合行业标准或者企业标准。

（错误）

1. 了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施是作业人员的权利。

（正确）

1. 对施工单位和工程项目违反安全生产法律、法规、规章等行为，作业人员有权向建设行政主管部门、负有安全生产监督管理职责的部门、直至监察机关、地方人民政府等进行检举、控告。

（正确）

1. 施工起重机械和整体提升脚手架在使用前，施工单位应当组织产权（生产、租赁）单位、安装单位的安全、设备管理人员和其他技术人员参加验收。

（正确）

1. 对事故的原因进行分析，有分散注意力行为属于造成事故的间接原因。

（错误）

1. 对事故的原因进行分析，技术和设计上有缺陷属于造成事故的直接原因。

（错误）

1. 为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失，必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度。

（正确）

1. 施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。

（正确）

1. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。

（正确）

1. 可以在围挡内侧堆放泥土、沙石等散状材料，也可以将围挡做挡土墙使用。

（错误）

1. 在学校、市场、主要人行道等行人较密集的地区，不宜使用砖墙围挡。

（正确）

1. 安全距离是指高压线放电距离之外、施工坠落半径以内。

（错误）

1. 不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。

（正确）

1. 食堂门下方应设不低于0.5m的防鼠挡板，挡鼠板应包白铁皮。

（正确）

1. 小型防护棚，一般可用钢管扣件脚手架材料搭设，但应符合规范要求。

（正确）

1. 施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。

（正确）

1. 施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志。

（正确）

1. 落地式脚手架底部铺设垫板后，不应再加钢底座。

（错误）

1. 防护栏杆搭设，上杆离地高度为1～1.2米，下杆离地高度为0.5～0.6米。

（正确）

1. 施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。

（正确）

1. 《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

（错误）

1. 根据我省施工队伍的人员组成特点，麦收、秋收时间较长，一般施工队伍在此期间都为此放长假，因此在麦收、秋收前后，也应当对职工进行针对性的安全教育。

（正确）

1. 防火涂料，也叫阻燃涂料。

（正确）

1. 一套完整的平法施工图通常由各类构件的平法施工图和标准详图两个部分组成。

（正确）

1. 在国际单位制中，力的单位是公斤(KG)或吨(T)。

（错误）

1. 力系是指作用在物体上的一个力。

（错误）

1. 一般规定：使物体产生逆时针转动的力矩为正，反之为负。

（正确）

1. 通常规定力偶逆时针旋转时，力偶矩为负，反之为正。

（错误）

1. 当建筑物上部的荷载较大或地基土层的承载能力较弱，缺乏足够的稳定性，须预先对土壤进行人工加固后才能在上面建造房屋的称人工地基。

（正确）

1. 滑坡地段开挖作业，应从滑坡体两侧向中部自下而上进行。严禁拉槽开挖，弃土不能堆放在主滑区内。

（错误）

1. 基坑开挖必须遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

（正确）

1. 现场绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢筋上绑扎，但可以将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。

（错误）

1. 伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒以及财产损失或其他损失的事故。

（错误）

1. 违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。

（正确）

1. 安全系统工程的观点认为，安全是生产系统中人员免遭不可承受风险伤害的状态。（正确）
2. 世界上没有绝对的安全，任何事物都包含不安全的因素，具有一定的危险性，当危险低于某种程度时就可认为是安全的。

（正确）

1. 本质安全是安全生产管理预防为主的根本体现，也是安全生产管理的最高境界。

（正确）

1. 实际上，受技术、资金和人们对事故认识等因素的制约，目前可以做到本质安全。

（错误）

1. 对于安全生产的日常管理，可分为人、机、环、管四类风险。

（正确）

1. 危险源不是造成人员伤害和疾病、财产损失、作业环境破坏或者其他损失的根源或状态。

（错误）

1. 《安全生产法》阐明，重大危险源是长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品系数小于临界量的单元。

（错误）

1. 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（正确）

1. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部停产停业，并立即整改排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（错误）

1. 安全生产责任制的核心是清晰界安全生产管理的责任，解决“谁来管，管什么，怎么管，承担什么责任”的问题。

（正确）

1. 安全生产管理作为管理的主要组成部分，既服从管理的基本原理和原则，又有其特殊的原理和原则。

（正确）

1. 安全贯穿生产活动的方方面面，水利水电工程建设安全生产管理是全方位、全天候和涉及全天人员的管理。

（正确）

1. 人本原理是指在管理活动中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想。（正确）
2. 一般来说，管理是不带有一定的强制性。

（错误）

1. 事故损失的偶然性是安全生产管理需要强制性的根本原因。

（错误）

1. 坚持安全第一原则，就要建立和健全各级安全生产责任制。

（正确）

1. 我们通常所说的“安全生产责任制”、“一岗双责”、“责权对等”等都反应了安全生产管理的强制原理。

（错误）

1. 职业健康安全管理体系的核心是建立一个动态的管理过程。

（正确）

1. 安全生产法规是指调整在生产过程当产生的同劳动者或生产人员的安全与健康以及生产资料和社会财富安全保障有关的各种社会关系的法律规范的总和。

（正确）

1. 宪法是我国的根本大法，由最高权利机关—全国人民代表大会制定和修改，一切法律、行政法规和地方法规都不得与宪法相抵触。

（正确）

1. 法律由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法来制定、审议通过，由中华人民共和国主席发布。

（正确）

1. 专门安全生产法律是综合规范安全生产法律制度的法律，适用所有生产经营单位。（错误）
2. 与安全生产有关的法律是规范某专业领域安全生产法律制度的法律。

（错误）

1. 安全生产行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法和法律制定并批准发布的。

（错误）

1. "根据《中华人民共和国立法法》（主席令第三十一号）的规定，国务院各部、委员会、

中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内，制定规章。"

（正确）

1. 根据《立法法》的有关规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。

（错误）

1. 根据《立法法》的有关规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由制定机关裁决。

（错误）

1. 根据《立法法》的有关规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。

（正确）

1. 国际公约是国际劳工大会通过的法律性文件，它对批准的缔约国有效。

（正确）

1. 凡经我国政府批准加入的国际劳工公约，除其中我国声明保留的条款外，我国一定实施。

（错误）

1. 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（正确）

1. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前15天内向特种设备检验机构提出定期检验要求。

（错误）

1. 特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题及时处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，不用报告本单位有关负责人。

（错误）

1. 企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

（正确）

1. 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前2个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

（错误）

1. 事故发生后，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监理管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（正确）

1. 事故发生后，必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

（正确）

1. 项目法人在对施工投标单位进行资格审查时，投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员未经考核合格的，不得认定投标单位的投标资格。

（正确）

1. 项目法人调减或挪用批准概算中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需的费用时，应当向有关管理部门备案。

（错误）

1. 项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起30日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。

（正确）

1. 建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。

（正确）

1. 只要具有水利水电工程施工资质等级的施工单位都可以承包水利工程中的拆除工程和爆破工程。

（错误）

1. 勘察（测）单位对其勘察（测）的成果负责，有关勘察（测）人员不用负责。

（错误）

1. 施工单位应当依法取得安全生产许可证后，方可从事水利工程施工活动。

（正确）

1. 施工单位应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

（正确）

1. 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现生产安全事故隐患，应当停工停产整顿，对违章指挥、违章操作的，应当及时制止。

（错误）

1. 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患为一般事故隐患。

（错误）

1. 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度30日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

（错误）

1. 事故隐患排查治理情况统计分析表由生产经营单位主要负责人签字。

（正确）

1. 对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。

（正确）

1. 国家安全生产监督管理总局指导全国安全培训工作，依法对全国的安全培训工作实施监督管理。

（正确）

1. 国家煤矿安全监察局指导监督检查全国煤矿安全培训工作。

（正确）

1. 小型水利工程项目法人和施工工期2年以下的大中型水利工程项目法人不参加安全生产标准化评审，但应该按照安全生产标准化评审标准开展安全生产标准化建设工作。

（正确）

1. 国家标准分为强制性标准和推荐性标准，强制性标准代号为“GB/T”，推荐性标准代号为“GT”

（错误）

1. 生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议有效。

（错误）

1. 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。

（正确）

1. 违反《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。

（错误）

1. 违反《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

（错误）

1. 冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（正确）

1. 某施工企业要进行施工临时道路的铺设，按照要求道路纵坡不宜大于8%，进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不应超过12%

（错误）

1. 某施工企业施工生产区内机动车辆临时道路，在急弯、陡坡等危险路段及岔路、涵洞口应设有相应警示标志。

（正确）

1. 某施工企业的施工现场的轨道机车道路，按照规定道路纵坡应小于5%

（错误）

1. 某施工企业施工过程中需要架设临时性的桥梁，根据要求，桥梁的宽度应不小于施工车辆最大宽度的1.5倍。

（正确）

1. 某施工企业施工现场作业面、固定生产设备及设施处等设置人行通道，按照要求宽度不应小于0.6m，危险地段应设置警示标志或警戒线。

（正确）

1. 安全管理的重点是对事故的调查。

（错误）

1. 安全技术措施，是指为防止工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。

（正确）

1. 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

（正确）

1. 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

（正确）

1. 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

（正确）

1. 钢管有严锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用国家生产（制造）许可证、出厂合格证明产品。

（正确）

1. 对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外,其余各层各步必须采用搭接连接。

（错误）

1. 施工现场作业人员安全带的正确使用方法是高挂低用。

（正确）

1. 搭拆脚手架时工人必须戴安全帽、系安全带、穿轻便鞋。

（正确）

1. 水利水电施工企业项目负责人是安全生产第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。

（错误）

1. 水利水电施工企业主要负责人是施工现场安全生产第一责任人，对施工现场的安全生产全面领导。

（错误）

189、安全生产投入是水利水电施工企业安全生产的基本保证，施工项目是安全生产投入的对象，其投入费用从工程项目施工生产成本、间接费用和管理费用中单独列支，专款专用。（A）

A、正确

B、错误

190、安全技术措施计划的核心是安全技术措施。（A）

A、正确

B、错误

191、防止事故发生的安全技术措施是指防止意外释放的能量引起人的伤害或物的损坏，或减轻其对人的伤害或对物的破坏的技术措施。（B）

A、正确

B、错误

192、减少事故损失的安全技术措施是指为了防止事故发生，采取的约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。（B）

A、正确

B、错误

193、水利水电施工企业的专职安全员对安全技术措施计划的编制和贯彻执行负责。（B）

A、正确

B、错误

1. 安全生产规章制度是指企业依据国家有关法律法规、国家标准和行业标准，结合生产经营的安全生产实际，以企业名义颁发的有关安全生产的规范性文件。（A）

A、正确

B、错误

1. 安全生产规章制度以安全生产法律法规、标准规范、危险有害因素的辨识结果、相关事故教训和国内外先进的安全管理方法为依据。（A）

A、正确

B、错误

1. 安全生产责任制是企业最基本的安全管理制度。（A）

A、正确

B、错误

1. 《安全生产法》明确规定，生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制。（A）

A、正确

B、错误

1. 企业安全生产责任制的核心是实现安全生产的“五同时”，就是在计划、布置、检查、总结、评比安全工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业项目负责人是施工现场安全生产的第一责任人，对施工现场的安全生产全面领导。（A）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业专职安全管理人员负责对施工现场安全生产条件和安全生产行为实施监督检查，对施工现场的安全生产全面领导。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识、管理能力和资格，每年按规定进行再培训。（A）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业新员工三级安全教育一般是指企业、部门、班组的安全教育。（A）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业新员工三级安全教育一般是由企业的人事部门组织进行的。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业新员工三级安全教育必须经过教育、考试合格后才准许进入生产岗位，考试不合格者不得上岗作业，必须重新补考，合格后方可工作。（A）

A、正确

B、错误

1. 每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况书面统计分析表由水利水电施工企业法定代表人签字报送。（B）

A、正确

B、错误

1. 当发生新建、改建、扩建项目建设的情况，水利水电施工企业应及时组织隐患排查。（A）

A、正确

B、错误

1. 安全检查是隐患排查的主要方式。（A）

A、正确

B、错误

1. 设备设施要求布置合理，器材堆放整齐稳固，人行通道宽度不小于0.6m。（B）

A、正确

B、错误

1. 高处作业和通道的临空边缘设置高度不小于1.0m的栏杆。（B）

A、正确

B、错误

1. 易燃易爆物品使用场所要有相应的防护措施和警示标志。（A）

A、正确

B、错误

1. 在接到有关自然灾害预报时，应及时向下属单位发出预警通知。（A）

A、正确

B、错误

1. 潜在滑坡区属于施工作业活动类的水利水电工程施工重大危险源辨识的对象及范围。（B）

A、正确

B、错误

1. 爆破器材库属于危险环境类的水利水电工程施工重大危险源辨识的对象及范围。（B）

A、正确

B、错误

1. 金属结构制作属于设施、场所类的水利水电工程施工重大危险源辨识的对象及范围。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电工程施工重大危险源根据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况可分为四级。（A）

A、正确

B、错误

1. 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内,水利水电施工企业应当报所在地负责特种设备安全监督管理部门登记备案,取得使用登记证书。（A）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业应对特种设备进行经常性检查维护保养和定期自行检验,同时对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并做好相应记录。（A）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前3个月内向特种设备检验检测机构提出定期检验申请，及时更换安全检验合格标志中的有关内容。（B）

A、正确

B、错误

1. 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，特种设备使用单位应及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。（A）

A、正确

B、错误

1. 水利安全生产标准化等级证书有效期满前30个工作日内，向原发证机关提出延期申请。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电施工企业取得水利安全生产标准化等级证书后，每年对本企业安全生产标准化的情况至少进行一次自我评审，并形成报告。（A）

A、正确

B、错误

1. 作业条件危险性评价法主要用于评价操作人员在潜在危险环境中作业时的危险性，此方法属于定量评价方法。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电工程本质安全化是“安全第一”思想的根本体现，也是安全生产管理的最高境界。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电工程事故致因理论表明，人、机、环境、管理是事故致因的主要因素。（A）

A、正确

B、错误

1. 加强现场危险源管理，是避免事故发生的关键环节之一。（A）

A、正确

B、错误

1. 在人的本质安全化建设过程中，主要采取强化安全教育培训的方式、人员不安全行为控制与管理的方式来提升人的安全作业能力。（A）

A、正确

B、错误

1. 多媒体安全培训建设是人员不安全行为控制与管理的一种重要实现方法。（B）

A、正确

B、错误

1. 脚手架用于高处临边作业，以及施工中形成的人行通道、平台、升降口等有跌落危险且需要配置固定防护遮拦的场所。（B）

A、正确

B、错误

1. 栏杆高度不小于1000mm，栏杆上涂刷红白相间的安全色，间隔300mm。（B）

A、正确

B、错误

1. 当安全通道可能坠落的高度超过24m时，需设置双层防护棚。（A）

A、正确

B、错误

1. 孔口盖板用于孔洞（直径或边长小于1m）的临时封闭，采用钢板、玻璃钢或网格板，下焊限位。（A）

A、正确

B、错误

1. 孔口盖板涂刷红黄相间安全色，配置相关说明文字，如：孔洞盖板、严禁拆移。（B）

A、正确

B、错误

1. 在电焊机的现场集中布置电焊机集装箱，电焊机集装箱箱体的外部结构及形状应满足现场设置需求。（A）

A、正确

B、错误

1. 电焊机集装箱背面采用敞开式，电焊机使用时背面门打开，确保散热，减少原件老化。（A）

A、正确

B、错误

1. 警告标志表示警告人注意某种危险。（A）

A、正确

B、错误

1. 禁止标志表示禁止、停止某种危险行为。（A）

A、正确

B、错误

1. 提示标志表示给人们提供允许、安全的信息。（A）

A、正确

B、错误

1. 指令标志表示指令，要求人们必须遵守的规定。（A）

A、正确

B、错误

1. 在人行通道高度不足1800mm的障碍物上配置防止碰头线。（A）

A、正确

B、错误

1. 防止碰头线为黄蓝相间的安全色，与水平面夹角30度，间隔100mm，最好选择反光材料。（B）

A、正确

B、错误

1. 人行通道地面上高差300mm以上的管线或其他障碍物上配置防止绊跤线，颜色为黄蓝相间的安全色，间隔100mm。（B）

A、正确

B、错误

1. 在车辆易碰撞的设备、管道上配置防碰撞警示线，颜色为黄蓝相间的安全色，与水平面夹角为30度，间隔100mm，最好选择反光材料。（B）

A、正确

B、错误

1. 危险源警示牌用于危险源相关信息公开、警示。（A）

A、正确

B、错误

1. 安全文化宣传牌配置在地势开阔、可以向各单位展示自己的安全文化理念的位置，如：生活区宿舍楼前、进出工地的主要通道两侧。（A）

A、正确

B、错误

1. 施工现场安全警告宣传牌配置在安现场位置比较固定处，如防护栏上，标志牌上可写单位名称，配置安全标志和宣传标语。（A）

A、正确

B、错误

1. 工程施工爆破作业周围200m区域为危险区域，爆破警示标志为标志牌、彩旗、文字标志牌。（B）

A、正确

B、错误

1. 水利水电工程项目发生安全事故后，事故现场有关人员应当在1小时之内报告本单位负责人。（B）

A、正确 B、错误

1. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，水利水电工程建设项目参加各方申请应急预案备案，应当提交材料的材料包括应急预案备案申请表、应急预案评审或者论证意见、应急预案文本及电子文档。（A）

A、正确 B、错误

1. 水利水电施工企业应制定生产安全事故报告、调查和处理制度。（A）

A、正确 B、错误

1. 依据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当组织制定本建设项目的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。（B）

A、正确 B、错误

251、安全生产工作方针是安全第一、预防为主、综合治理。（正确）

252、安全生产工作应当以强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。（正确）

253、我国职业病防治工作的方针是安全第一、预防为主。（错误）

254、消防工作方针是预防为主,防消结合。（正确）

255、消防工作原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、社会积极参与。（错误）

256、因生产安全事故受到损害的员工，有依法享有工伤保险和社会保险待遇的权利。（正确）

257、安全第一的原则是时时处处，人人事事，必须遵守“安全第一”的原则。（正确）

258、在施工作业过程中，施工现场作业人员必须正确佩戴和使用安全防护用品。（正确）

259、在发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。（正确）

260、用人单位的职工在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、火车事故伤害的，应认定为工伤。（错误）

261、劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为十级，最轻的为一级。（错误）

262、生活自理障碍分为3个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理、生活部分不能自理。（正确）

263、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停薪期内，原工资待遇不变，不在享受其他福利待遇。（错误）

264、安全生产是指为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。（正确）

265、安全生产“五要素”是指安全文化、安全法制、安全责任、安全工具、安全科技。（错误）

266、安全生产工作五同时是指各级领导人员在管生产的同时，必须管安全，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。（正确）

267、危险物品是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。（正确）

268、危险因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。（错误）

269、有害因素是指在生产过程中能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。（错误）

270、危险源是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏、生产中断的根源或状态。（正确）

271、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721—2015）定义重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。（错误）

272、《中华人民共和国安全生产法》定义重大危险源是指可能导致人员死亡及严重伤害、财产严重损失、环境严重破坏或这些情况组合的根源或状态。（错误）

273、危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性的过程。（正确）

274、三违是指违章指挥、违章操作、违反规章制度。（错误）

275、安全生产中“四不伤害”是指“不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害，保护他人不受伤害”。（正确）

276、安全生产班组安全日活动是指班组每两周一次的安全活动。（错误）

277、安全生产班组安全日活动要做到“人员、时间、地点、内容”四落实。（错误）

278、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（正确）

279、安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄三种颜色。（错误）

280、登高架设作业人员，必须穿绝缘鞋。（错误）

281、剔凿作业人员，必须戴防护眼罩。（错误）

282、木工机械作业人员，必须戴耳塞。（正确）

283、搅拌站作业人员，必须戴口罩、耳塞。（正确）

284、混凝土浇筑作业人员，必须穿胶鞋、戴绝缘手套。（正确）

285、进入施工现场的人员，必须带好安全帽，系好下颌帽带。（正确）

286、在超过3米高空作业的人员，必须系好安全带。（错误）

287、焊接作业人员，必须穿帆布工作服，戴绝缘手套，配防护面罩。（正确）

288、电工作业人员，必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套。（正确）

289、起重信号指挥人员，必须穿专用标志的工作服。（正确）

290、劳动防护用品使用前首先做一次外观检查，确认防护用品对有害因素防护效能的程度，外观有无缺陷或损坏，各部件组装是否严密，启动是否灵活等。（正确）

291、安全帽检查试验：一年二次，耐40~120℃高温不变形，耐水、油、化学腐蚀性良好，可抗2kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力。（错误）

292、安全帽外表应完整、光洁，安全帽内缓冲带、帽带应齐全无损。（正确）

293、当发现安全隐患和事故时应及时报告，对伤员及时拨打120电话，保护好现场。（错误）

294、安全防护栏杆应由上、中、下三道横栏杆和栏杆组成，高度不应低于1.5m，柱间距应不大于2.0m。（错误）

295、设置上层落物伤人的隔离防护棚宽度应超过作业面边缘1.2m以上。（错误）

296、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道的，应设有防护棚，其长度应超过可能坠落范围，宽度不应小于通道的宽度。（正确）

297、经培训取得证书，熟悉车辆性能者方可驾驶车辆（正确）

298、不得驾驶安全装置不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车（正确）

299、严禁翻斗车、自卸车、货车车辆等载人及人货混装（正确）

300、驾驶时情绪激动时，先将车辆交给其他人员驾驶（错误）

301、车辆载货不得超载、超高、超宽、超长（正确）

302、车辆进出施工现场，在无人指挥情况下可以在场内掉头、倒车等（错误）

303、两台起重机抬吊一重物时，每台起重机所分配的荷载不应超过其额定荷载的90%（错误）

304、两台起重机抬吊一重物时，须有专人统一指挥，指挥者应站在两台起重机司机的中间位置（错误）

305、多台起重机作业吊物间距小于2m的，不能进行起重机起吊作业。（错误）

306、7级以上强风，不能进行起重机起吊作业。（错误）

307、高处作业是指坠落高度基准面3m以上（含3m）有可能坠落的高处进行的作业。（错误）

308、高处作业分为4级，即一、二、三、四级。（错误）

309、患有高血压、哮喘等人员，不得从事高处作业。（错误）

310、凡经医生诊断，患有高血压、心脏病、精神病等人员，不得从事高处作业。（正确）

311、从事高处作业的人员，禁止穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋，系好安全带。（正确）

312、高处作业使用的脚手架平台应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于1.5m的防护栏杆。（错误）

313、安全网距离工作面的最大高度不应超过3m，用平网和立网封闭。（正确）

314、高处作业的下方，严禁人员通行或工作，有专人现场监护，以免掉物伤人。（正确）

315、2m以下高度进行作业时，可使用牢固的梯子、高凳或设置临时小平台。（错误）

316、高处作业使用的材料应随用随吊，用后及时清理，在脚手架或其他物架上，临时堆放物品不得超过允许负荷。（正确）

317、上下脚手架、攀登高层构筑物，请走马道或梯子。（正确）

318、在构架及电杆上作业时，应选择符合杆型的脚扣，系好麻绳安全带登杆作业。（错误）

319、坐在平台、孔洞、井口边缘时，要注意安全。（错误）

320、六级及以上大风和暴雨、雷电、大雪等天气，不得从事高处作业。（正确）

321、从事电气作业的人员，应按规定穿戴好相应的绝缘手套、绝缘鞋，使用带绝缘手柄的工具。（正确）

322、施工用的10kv及以下变压器装于地面时，栅栏与变压器外扩距离不应小于1.0m。（正确）

323、分配电箱（二级配电箱）与开关箱的距离不应超过20m。（错误）

324、多台用电设备的开关箱，用同一个开关器直接控制两台及以上用电设备。（错误）

325、施工现场不得架设裸导线。（正确）

326、一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。（正确）

327、施工现场高大设施必须设置避雷装置。（正确）

328、一般情况下，严禁潮湿和雷雨环境下带电作业。（正确）

329、禁止使用照明器烘烤、取暖，禁止擅自使用电炉和其他电加热器。（正确）